BO_ 512 GAS_COMMAND: 6 EON
 SG_ GAS_COMMAND : 7|16@0+ (0.253984064,-83.3) [0|1] "" INTERCEPTOR
 SG_ GAS_COMMAND2 : 23|16@0+ (0.126992032,-83.3) [0|1] "" INTERCEPTOR
 SG_ ENABLE : 39|1@0+ (1,0) [0|1] "" INTERCEPTOR
 SG_ COUNTER_PEDAL : 35|4@0+ (1,0) [0|15] "" INTERCEPTOR
 SG_ CHECKSUM_PEDAL : 47|8@0+ (1,0) [0|255] "" INTERCEPTOR

BO_ 513 GAS_SENSOR: 6 INTERCEPTOR
 SG_ INTERCEPTOR_GAS : 7|16@0+ (1,0) [0|1] "" EON
 SG_ INTERCEPTOR_GAS2 : 23|16@0+ (1,0) [0|1] "" EON
 SG_ STATE : 39|4@0+ (1,0) [0|15] "" EON
 SG_ COUNTER_PEDAL : 35|4@0+ (1,0) [0|15] "" EON
 SG_ CHECKSUM_PEDAL : 47|8@0+ (1,0) [0|255] "" EON

VAL_ 513 STATE 5 "FAULT_TIMEOUT" 4 "FAULT_STARTUP" 3 "FAULT_SCE" 2 "FAULT_SEND" 1 "FAULT_BAD_CHECKSUM" 0 "NO_FAULT" ;
