VERSION "HNNBNNNYNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN/4/%%%/4/'%**4NNN///"


NS_ :
	NS_DESC_
	CM_
	BA_DEF_
	BA_
	VAL_
	CAT_DEF_
	CAT_
	FILTER
	BA_DEF_DEF_
	EV_DATA_
	ENVVAR_DATA_
	SGTYPE_
	SGTYPE_VAL_
	BA_DEF_SGTYPE_
	BA_SGTYPE_
	SIG_TYPE_REF_
	VAL_TABLE_
	SIG_GROUP_
	SIG_VALTYPE_
	SIGTYPE_VALTYPE_
	BO_TX_BU_
	BA_DEF_REL_
	BA_REL_
	BA_DEF_DEF_REL_
	BU_SG_REL_
	BU_EV_REL_
	BU_BO_REL_

BS_:

BU_: Airbag_D4 EPB_D4 ESP_D4 Gateway_D4C7 Getriebe_AL551_951_D4_C7 Getriebe_DL501_C7 Getriebe_VL381_C7 LWS_D4 Motor_EDC17_D4 Motor_ME17_BY Motor_MED17_SIMOS8_D4 Motor_Slave_D4 QSP_D4 SAK_C7 SCR_C7 SCU_D4

BO_ 265 ACC_01: 8 Gateway_B8
 SG_ ACC_01_CHK : 0|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Magnetic_Ride_LB,Motor_MLB_AU48_AU416_Diesel,Motor_MLB_B8_Q5_Otto,Motor_MLB_Q5_Hybrid
 SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] ""  Magnetic_Ride_LB,Motor_MLB_AU48_AU416_Diesel,Motor_MLB_B8_Q5_Otto,Motor_MLB_Q5_Hybrid
 SG_ ACC_zul_Regelabw_unten : 16|6@1+ (0.024,0) [0|1.512] "Unit_MeterPerSeconSquar"  Motor_MLB_AU48_AU416_Diesel,Motor_MLB_B8_Q5_Otto,Motor_MLB_Q5_Hybrid
 SG_ ACC_Sollbeschleunigung : 24|11@1+ (0.005,-7.22) [-7.22|3.01] "Unit_MeterPerSeconSquar"  Magnetic_Ride_LB,Motor_MLB_AU48_AU416_Diesel,Motor_MLB_B8_Q5_Otto,Motor_MLB_Q5_Hybrid
 SG_ ACC_zul_Regelabw_oben : 35|5@1+ (0.0625,0) [0|1.9375] "Unit_MeterPerSeconSquar"  Motor_MLB_AU48_AU416_Diesel,Motor_MLB_B8_Q5_Otto,Motor_MLB_Q5_Hybrid
 SG_ ACC_neg_Sollbeschl_Grad : 40|8@1+ (0.05,0) [0|12.7] "Unit_MeterPerCubicSecon"  Motor_MLB_AU48_AU416_Diesel,Motor_MLB_B8_Q5_Otto,Motor_MLB_Q5_Hybrid
 SG_ ACC_pos_Sollbeschl_Grad : 48|8@1+ (0.05,0) [0|12.7] "Unit_MeterPerCubicSecon"  Motor_MLB_AU48_AU416_Diesel,Motor_MLB_B8_Q5_Otto,Motor_MLB_Q5_Hybrid
 SG_ ACC_Dynamik : 58|2@1+ (1,0) [0|3] ""  Motor_MLB_AU48_AU416_Diesel,Motor_MLB_B8_Q5_Otto,Motor_MLB_Q5_Hybrid
 SG_ ACC_Anhalten : 56|1@1+ (1,0) [0|1] ""  XXX
 SG_ ACC_Status_ACC : 60|3@1+ (1,0) [0|7] ""  XXX
 SG_ ACC_Minimale_Bremsung : 63|1@1+ (1,0) [0|1] ""  Motor_MLB_AU48_AU416_Diesel,Motor_MLB_B8_Q5_Otto,Motor_MLB_Q5_Hybrid

BO_ 780 ACC_02: 8 Gateway_D4C7
 SG_ CHECKSUM : 0|8@1+ (1,0) [0|255] ""  HUD_C7,Kombi_D4
 SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] ""  HUD_C7,Kombi_D4
 SG_ ACC_Wunschgeschw_02 : 12|10@1+ (0.32,0) [0.00|326.72] "Unit_KiloMeterPerHour"  HUD_C7,Kombi_D4
 SG_ ACC_Status_Prim_Anz : 22|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  HUD_C7,Kombi_D4
 SG_ ACC_Abstandsindex : 24|10@1+ (1,0) [1|1021] ""  HUD_C7,Kombi_D4
 SG_ ACC_Akustik : 34|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Kombi_D4
 SG_ ACC_Gesetzte_Zeitluecke : 37|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Kombi_D4
 SG_ ACC_Optischer_Fahrerhinweis : 40|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Kombi_D4
 SG_ ACC_Typ_Tachokranz : 41|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Kombi_D4
 SG_ ACC_Anzeige_Zeitluecke : 42|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Kombi_D4
 SG_ ACC_Tachokranz : 43|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Kombi_D4
 SG_ ACC_Display_Prio : 44|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Vector__XXX
 SG_ ACC_Relevantes_Objekt : 46|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  HUD_C7,Kombi_D4
 SG_ ACC_Texte_Primaeranz : 48|7@1+ (1.0,0.0) [0.0|127] ""  HUD_C7,Kombi_D4
 SG_ ACC_Wunschgeschw_erreicht : 55|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Kombi_D4
 SG_ ACC_Status_Anzeige : 61|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  APS_D4,Kombi_D4

BO_ 804 ACC_04: 8 Gateway_D4C7
 SG_ CHECKSUM : 0|8@1+ (1,0) [0|255] ""  HUD_C7,Kombi_D4
 SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] ""  HUD_C7,Kombi_D4
 SG_ ACC_Texte_Zusatzanz : 16|6@1+ (1.0,0.0) [0.0|63] ""  Kombi_D4
 SG_ ACC_Status_Zusatzanz : 22|5@1+ (1.0,0.0) [0.0|31] ""  HUD_C7,Kombi_D4
 SG_ ACC_Texte : 27|5@1+ (1.0,0.0) [0.0|31] ""  Kombi_D4
 SG_ ACC_Texte_braking_guard : 32|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  HUD_C7,Kombi_D4
 SG_ ACC_Warnhinweis : 35|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ ACC_Geschw_Zielfahrzeug : 40|10@1+ (0.32,0) [0.00|326.72] "Unit_KiloMeterPerHour"  Vector__XXX
 SG_ ACC_Charisma_FahrPr : 56|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Vector__XXX
 SG_ ACC_Charisma_Status : 59|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Vector__XXX
 SG_ ACC_Charisma_Umschaltung : 61|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Vector__XXX

BO_ 269 ACC_05: 8 Gateway_D4C7
 SG_ ACC_05_CHK : 0|8@1+ (1,0) [0|255] ""  EPB_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] ""  EPB_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ACC_Freigabe_Momentenanf : 12|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ACC_Freigabe_Verzanf : 13|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ ACC_Getriebestellung_P : 14|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ ACC_limitierte_Anfahrdyn : 15|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ACC_Momentenanforderung : 16|10@1+ (1,0) [0|1021] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ACC_zul_Regelabw : 26|6@1+ (0.024,0) [0.000|1.512] "Unit_MeterPerSeconSquar"  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ ACC_Verz_anf : 32|11@1+ (0.005,-7.22) [-7.220|3.015] "Unit_MeterPerSeconSquar"  Vector__XXX
 SG_ ACC_Loeseanforderung : 43|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ ACC_StartStopp_Info : 44|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ACC_Vorbefuellung_Bremsanlage : 47|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ ACC_ax_Getriebe : 48|9@1+ (0.024,-2.016) [-2.016|10.248] "Unit_MeterPerSeconSquar"  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ ACC_Status_ACC : 57|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  EPB_D4,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ACC_Betaetigung_EPB : 60|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  EPB_D4,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ACC_Beeinflussung_ESP : 61|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ ACC_Anhalten : 62|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ ACC_KD_Fehler : 63|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX

BO_ 279 ACC_10: 8 XXX
 SG_ CHECKSUM : 0|8@1+ (1,0) [0|255] ""  XXX
 SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] ""  XXX
 SG_ AWV1_Anf_Prefill : 16|1@1+ (1,0) [0|1] ""  XXX
 SG_ ANB_CM_Info : 17|1@1+ (1,0) [0|1] ""  XXX
 SG_ AWV2_Freigabe : 18|1@1+ (1,0) [0|1] ""  XXX
 SG_ AWV1_HBA_Param : 19|2@1+ (1,0) [0|3] ""  XXX
 SG_ AWV2_Ruckprofil : 21|3@1+ (1,0) [0|7] ""  XXX
 SG_ AWV2_Priowarnung : 24|1@1+ (1,0) [0|1] ""  XXX
 SG_ ANB_CM_Anforderung : 25|1@1+ (1,0) [0|1] ""  XXX
 SG_ ANB_Info_Teilbremsung : 26|1@1+ (1,0) [0|1] ""  XXX
 SG_ ANB_Notfallblinken : 27|1@1+ (1,0) [0|1] ""  XXX
 SG_ ANB_Teilbremsung_Freigabe : 28|1@1+ (1,0) [0|1] ""  XXX
 SG_ ANB_Zielbrems_Teilbrems_Verz_Anf : 29|10@1+ (0.024,-20.016) [-20.016|4.536] "Unit_MeterPerSeconSquar"  XXX
 SG_ ANB_Zielbremsung_Freigabe : 39|1@1+ (1,0) [0|1] ""  XXX
 SG_ AWV_Vorstufe : 40|1@1+ (1,0) [0|1] ""  XXX
 SG_ AWV_Halten : 41|1@1+ (1,0) [0|1] ""  XXX
 SG_ AWV_CityANB_Auspraegung : 42|1@1+ (1,0) [0|1] ""  XXX
 SG_ PCF_Freigabe : 43|1@1+ (1,0) [0|1] ""  XXX
 SG_ AWV1_ECD_Anlauf : 44|1@1+ (1,0) [0|1] ""  XXX
 SG_ AWV_AWA_VZ_Anf_Lenkmomoffset : 46|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  XXX
 SG_ AWV_AWA_Anf_Lenkmomoffset : 47|9@1+ (0.01,0) [0.00|5.11] "Unit_NewtoMeter"  XXX
 SG_ PCF_Time_to_collision : 56|8@1+ (0.01,0) [0|2.5] "Unit_Secon"  XXX

BO_ 64 Airbag_01: 8 Airbag_D4
 SG_ Airbag_01_CHK : 0|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Gateway_D4C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ Airbag_01_BZ : 8|4@1+ (1,0) [0|15] ""  Gateway_D4C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ AB_RGS_Anst : 12|4@1+ (1.0,0.0) [0.0|15] ""  Gateway_D4C7
 SG_ AB_Front_Crash : 16|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ AB_Heck_Crash : 17|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ AB_SF_Crash : 18|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ AB_SB_Crash : 19|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ AB_Rollover_Crash : 20|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ AB_Crash_Int : 21|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Gateway_D4C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ AB_Lampe : 24|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ AB_Deaktiviert : 25|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ AB_VB_deaktiviert : 26|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ AB_Systemfehler : 27|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ AB_Diagnose : 28|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ AB_Stellgliedtest : 29|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ AB_Erh_Auf_VB : 30|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Gateway_D4C7
 SG_ AB_Gurtwarn_VF : 32|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ AB_Gurtwarn_VB : 33|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ AB_Anzeige_Fussg : 34|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Gateway_D4C7
 SG_ AB_Texte_AKS : 36|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Gateway_D4C7
 SG_ AB_PAO_Leuchte_Anf : 38|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ AB_MKB_gueltig : 39|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ AB_MKB_Anforderung : 40|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ AB_Versorgungsspannung : 41|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ AB_KD_Fehler : 63|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7

BO_ 1312 Airbag_02: 8 Airbag_D4
 SG_ AB_Belegung_VB : 26|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Gateway_D4C7
 SG_ AB_Gurtschloss_FA : 40|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  EPB_D4,Gateway_D4C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ AB_Gurtschloss_BF : 42|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Gateway_D4C7
 SG_ AB_Gurtschloss_Reihe2_FA : 44|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Gateway_D4C7
 SG_ AB_Gurtschloss_Reihe2_MI : 46|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Gateway_D4C7
 SG_ AB_Gurtschloss_Reihe2_BF : 48|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Gateway_D4C7
 SG_ AB_Gurtschloss_Reihe3_FA : 50|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Gateway_D4C7
 SG_ AB_Gurtschloss_Reihe3_MI : 52|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Gateway_D4C7
 SG_ AB_Gurtschloss_Reihe3_BF : 54|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Gateway_D4C7
 SG_ AB_Sitzpos_Sens_FA : 56|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Gateway_D4C7
 SG_ AB_Sitzpos_Sens_BF : 58|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Gateway_D4C7

BO_ 1633 Anhaenger_01: 3 Gateway_D4C7
 SG_ AAG_BZ : 0|4@1+ (1,0) [0|15] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ AAG_Bremsl_durch_ECD : 5|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ AAG_Anhaenger_abgesteckt : 6|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ AAG_NSL_aktiv : 7|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ AAG_Anhaenger_erkannt : 8|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ AAG_Blinker_H_aktiv : 9|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ AAG_Blinker_HL_def : 10|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ AAG_Blinker_HR_def : 11|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ AAG_Bremslicht_H_def : 12|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ AAG_Schlusslicht_HL_def : 13|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ AAG_Schlusslicht_HR_def : 14|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ AAG_KD_Fehler : 15|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ AAG_AVS_Fehler : 18|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Vector__XXX
 SG_ AAG_AVS_Stati : 20|4@1+ (1.0,0.0) [0.0|15] ""  Vector__XXX

BO_ 777 BEM_01: 4 Gateway_D4C7
 SG_ BEM_01_CHK : 0|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ BEM_01_BZ : 8|4@1+ (1,0) [0|15] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ BEM_Segel_Info : 12|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Vector__XXX
 SG_ BEM_P_Generator : 16|8@1+ (50,0) [0|12700] "Unit_Watt"  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ BEM_n_LLA : 24|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ BEM_01_Abschaltstufen : 26|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Vector__XXX
 SG_ BEM_Anf_KL : 29|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ BEM_StartStopp_Info : 30|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4

BO_ 867 Blinkmodi_01: 4 Gateway_D4C7
 SG_ BM_ZV_auf : 0|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ BM_ZV_zu : 1|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ BM_DWA_ein : 2|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ BM_DWA_Alarm : 3|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ BM_Crash : 4|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ BM_Panik : 5|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ BM_Not_Bremsung : 6|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ BM_GDO : 7|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ BM_links : 8|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ BM_rechts : 9|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ BM_Warnblinken : 10|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ BM_Autobahn : 11|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ BM_Taxi_Notalarm : 12|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ BM_Telematik : 13|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ BM_HD_Oeffnung_angelernt : 14|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ BM_WBT_Beleuchtung : 15|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ Blinken_li_Fzg_Takt : 16|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ Blinken_re_Fzg_Takt : 17|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ Blinken_li_Kombi_Takt : 18|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Kombi_D4
 SG_ Blinken_re_Kombi_Takt : 19|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Kombi_D4
 SG_ BM_NBA_n_codiert_n_aktiv : 20|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ BM_NBA_Status : 21|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Vector__XXX
 SG_ Blinken_FWB_aktiv : 23|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX

BO_ 482 CCP_GE_CR0_01: 8 Gateway_D4C7
 SG_ CCP_GE_CRO_01_Data : 0|64@1+ (1,0) [0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7

BO_ 490 CCP_GE_DTO_01: 8 Getriebe_AL551_951_D4_C7
 SG_ CCP_GE_DTO_01_Data : 0|64@1+ (1,0) [0|1] ""  Gateway_D4C7

BO_ 480 CCP_MO_CRO_01: 8 Gateway_D4C7
 SG_ CCP_MO_CRO_01_Data : 0|64@1+ (1,0) [0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4

BO_ 2616986624 CCP_MO_CRO_02: 8 Vector__XXX
 SG_ CCP_MO_CRO_02_Data : 0|64@1+ (1,0) [0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4

BO_ 488 CCP_MO_DTO_01: 8 Motor_EDC17_D4
 SG_ CCP_MO_DTO_01_Data : 0|64@1+ (1,0) [0|1] ""  Gateway_D4C7

BO_ 2616986625 CCP_MO_DTO_02: 8 Motor_EDC17_D4
 SG_ CCP_MO_DTO_02_Data : 0|64@1+ (1,0) [0|1] ""  Vector__XXX

BO_ 481 CCP_MOS_CRO_01: 8 Gateway_D4C7
 SG_ CCP_MOS_CRO_01_Data : 0|64@1+ (1,0) [0|1] ""  Motor_Slave_D4

BO_ 2616986629 CCP_MOS_CRO_02: 8 Vector__XXX
 SG_ CCP_MOS_CRO_02_Data : 0|64@1+ (1,0) [0|1] ""  Motor_Slave_D4

BO_ 489 CCP_MOS_DTO_01: 8 Motor_Slave_D4
 SG_ CCP_MOS_DTO_01_Data : 0|64@1+ (1,0) [0|1] ""  Gateway_D4C7

BO_ 2616986630 CCP_MOS_DTO_02: 8 Motor_Slave_D4
 SG_ CCP_MOS_DTO_02_Data : 0|64@1+ (1,0) [0|1] ""  Vector__XXX

BO_ 2617042432 CCP_Soundaktor_CRO_01: 8 Vector__XXX
 SG_ CCP_Soundaktor_CRO_01_Data : 0|64@1+ (1.0,0.0) [0.0|18446744073709551615] ""  SAK_C7

BO_ 2617042433 CCP_Soundaktor_DTO_01: 8 SAK_C7
 SG_ CCP_Soundaktor_DTO_01_Data : 0|64@1+ (1.0,0.0) [0.0|18446744073709551615] ""  Vector__XXX

BO_ 901 Charisma_01: 8 Gateway_D4C7
 SG_ CHA_01_CHK : 0|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,SCU_D4
 SG_ CHA_01_BZ : 8|4@1+ (1,0) [0|15] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ CHA_Systemstatus : 12|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,SCU_D4
 SG_ CHA_Fahrer_Umschaltung : 14|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ CHA_Ziel_FahrPr_MO : 16|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ CHA_Ziel_FahrPr_GE : 20|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ CHA_Ziel_FahrPr_ST : 24|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Vector__XXX
 SG_ CHA_Ziel_FahrPr_SCU : 28|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  SCU_D4
 SG_ CHA_Ziel_FahrPr_DR : 32|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Vector__XXX
 SG_ CHA_Ziel_FahrPr_QS : 36|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Vector__XXX
 SG_ CHA_Ziel_FahrPr_AFS : 40|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Vector__XXX
 SG_ CHA_Ziel_FahrPr_RGS : 44|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Vector__XXX
 SG_ CHA_Ziel_FahrPr_EPS : 48|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Vector__XXX
 SG_ CHA_Ziel_FahrPr_ACC : 52|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Vector__XXX
 SG_ CHA_Ziel_FahrPr_SAK : 56|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Vector__XXX

BO_ 2617027072 DEV_Airbag_01: 4 Airbag_D4
 SG_ DEV_Airbag_01 : 0|32@1+ (1.0,0.0) [0.0|4294967295] ""  Vector__XXX

BO_ 1714 Diagnose_01: 8 Gateway_D4C7
 SG_ DGN_Verlernzaehler : 0|8@1+ (1,0) [0|254] ""  Airbag_D4,EPB_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,SAK_C7,SCR_C7,SCU_D4
 SG_ KBI_Kilometerstand : 8|20@1+ (1,0) [0|1048573] "Unit_KiloMeter"  Airbag_D4,EPB_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,SAK_C7,SCR_C7,SCU_D4
 SG_ UH_Jahr : 28|7@1+ (1,2000) [2000|2127] "Unit_Year"  Airbag_D4,EPB_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,SAK_C7,SCR_C7,SCU_D4
 SG_ UH_Monat : 35|4@1+ (1,0) [1|12] "Unit_Month"  Airbag_D4,EPB_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,SAK_C7,SCR_C7,SCU_D4
 SG_ UH_Tag : 39|5@1+ (1,0) [1|31] "Unit_Day"  Airbag_D4,EPB_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,SAK_C7,SCR_C7,SCU_D4
 SG_ UH_Stunde : 44|5@1+ (1,0) [0|23] "Unit_Hours"  Airbag_D4,EPB_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,SAK_C7,SCR_C7,SCU_D4
 SG_ UH_Minute : 49|6@1+ (1,0) [0|59] "Unit_Minut"  Airbag_D4,EPB_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,SAK_C7,SCR_C7,SCU_D4
 SG_ UH_Sekunde : 55|6@1+ (1,0) [0|59] "Unit_Secon"  Airbag_D4,EPB_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,SAK_C7,SCR_C7,SCU_D4
 SG_ Kombi_02_alt : 62|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Airbag_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,SCR_C7,SCU_D4
 SG_ Uhrzeit_01_alt : 63|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Airbag_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,SCR_C7,SCU_D4

BO_ 1520 Dimmung_01: 5 Gateway_D4C7
 SG_ DI_KL_58d : 0|8@1+ (1,0) [0|253] ""  Airbag_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7
 SG_ DI_KL_58s : 8|7@1+ (1,0) [0|100] "Unit_PerCent"  Getriebe_AL551_951_D4_C7
 SG_ DI_KL_58st : 16|7@1+ (1,0) [0|100] "Unit_PerCent"  Getriebe_AL551_951_D4_C7
 SG_ DI_Lichtsensorwert : 24|16@1+ (1,0) [0|65535] ""  Airbag_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7

BO_ 1603 Einheiten_01: 3 Gateway_D4C7
 SG_ KBI_Einheit_Datum : 0|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Vector__XXX
 SG_ KBI_Einheit_Druck : 2|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Vector__XXX
 SG_ KBI_Einheit_Streckenanz : 4|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4
 SG_ KBI_MFA_v_Einheit_02 : 5|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ KBI_Einheit_Temp : 6|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ KBI_Einheit_Uhrzeit : 7|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ KBI_Einheit_Verbrauch : 8|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Vector__XXX
 SG_ KBI_Einheit_Volumen : 10|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Vector__XXX
 SG_ KBI_Einheit_Sprache : 16|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Vector__XXX

BO_ 260 EPB_01: 8 EPB_D4
 SG_ EPB_01_CHK : 0|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Gateway_D4C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ EPB_01_BZ : 8|4@1+ (1,0) [0|15] ""  Gateway_D4C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ EPB_QBit_Laengsbeschleunigung : 12|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ EPB_QBit_Pedalweg_Kuppl : 13|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ EPB_BCM2_Motor_Wakeup : 14|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ EPB_Freig_Verzoeg_Anf : 15|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ EPB_Verzoeg_Anf : 16|8@1+ (0.048,-7.968) [-7.968|4.224] "Unit_MeterPerSeconSquar"  Gateway_D4C7
 SG_ EPB_Laengsbeschleunigung : 24|8@1+ (1,-128) [-128|126] "Unit_PerCentOfForceOfGravi"  Gateway_D4C7
 SG_ EPB_Pedalweg_Kuppl : 32|8@1+ (0.4,0) [8.0|92.0] "Unit_PerCent"  Gateway_D4C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ EPB_Anfahrwunsch_erkannt : 48|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ EPB_DAA_Randbed_erf : 49|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ EPB_Fehlerstatus : 50|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Gateway_D4C7
 SG_ EPB_Schalterposition : 52|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ EPB_QBit_Schalterpos : 54|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ EPB_Konsistenz_ACC : 55|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ EPB_Spannkraft : 56|5@1+ (1,0) [0|29] "Unit_KiloNewto"  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ EPB_Status : 61|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ EPB_KD_Fehler : 63|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7

BO_ 781 EPB_02: 4 EPB_D4
 SG_ EPB_Fehlerlampe_Gelb : 0|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ EPB_Fehlerlampe_BKL : 1|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ EPB_Funktionslampe : 2|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ EPB_Texte : 3|4@1+ (1.0,0.0) [0.0|15] ""  Gateway_D4C7
 SG_ EPB_Akustik : 7|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ EPB_Autoholdlampe : 8|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ EPB_Bremsbelag_Warn : 9|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7

BO_ 256 ESP_01: 8 Gateway_D4C7
 SG_ ESP_01_CHK : 0|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Airbag_D4,EPB_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] ""  Airbag_D4,EPB_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ASR_Moment_langsam : 12|10@1+ (1,0) [0|1021] ""  Airbag_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ASR_MSR_Moment_schnell : 22|10@1+ (1,0) [0|1021] ""  Airbag_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ESP_v_Signal : 32|16@1+ (0.01,0) [0.00|655.32] "Unit_KiloMeterPerHour"  Airbag_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,SAK_C7,SCR_C7
 SG_ ASR_Tastung_passiv : 48|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Airbag_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ESP_Tastung_passiv : 49|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Airbag_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ESP_Systemstatus : 50|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Airbag_D4,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ASR_Schalteingriff : 51|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Airbag_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ OBD_Schlechtweg : 53|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ OBD_QBit_Schlechtweg : 54|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ESP_QBit_v_Signal : 55|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Airbag_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,SCR_C7
 SG_ ABS_Bremsung : 56|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Airbag_D4,EPB_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ASR_Anf : 57|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Airbag_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ MSR_Anf : 58|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Airbag_D4,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ EBV_Eingriff : 59|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Airbag_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ EDS_Eingriff : 60|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Airbag_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ESP_Eingriff : 61|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Airbag_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ESP_ASP : 62|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ESP_KD_Fehler : 63|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX

BO_ 257 ESP_02: 8 Gateway_D4C7
 SG_ ESP_02_CHK : 0|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Airbag_D4,EPB_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] ""  Airbag_D4,EPB_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ESP_QBit_Gierrate : 12|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Airbag_D4
 SG_ ESP_QBit_Laengsbeschl : 13|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Airbag_D4,EPB_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ESP_QBit_Querb : 14|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Airbag_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ESP_Stillstandsflag : 15|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ESP_Querbeschleunigung : 16|8@1+ (0.01,-1.27) [-1.27|1.27] "Unit_ForceOfGravi"  Airbag_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ESP_Laengsbeschl : 24|10@1+ (0.03125,-16) [-16.00000|15.90625] "Unit_MeterPerSeconSquar"  Airbag_D4,EPB_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ESP_Verteil_Wankmom : 34|5@1+ (0.1,-1) [-1.0|1.0] ""  Vector__XXX
 SG_ ESP_QBit_Anf_Vert_Wank : 39|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ ESP_Gierrate : 40|14@1+ (0.01,0) [0.00|163.82] "Unit_DegreOfArcPerSecon"  Airbag_D4
 SG_ ESP_VZ_Gierrate : 54|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Airbag_D4
 SG_ ESP_Notbremsanzeige : 55|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ ESP_SpannungsAnf : 56|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ ESP_PLA_Abbruch : 57|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Vector__XXX
 SG_ ESP_Status_ESP_PLA : 60|4@1+ (1.0,0.0) [0.0|15] ""  Vector__XXX

BO_ 259 ESP_03: 8 Gateway_D4C7
 SG_ ESP_03_CHK : 0|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Airbag_D4,EPB_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,LWS_D4,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,SCU_D4
 SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] ""  Airbag_D4,EPB_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,LWS_D4,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,SCU_D4
 SG_ ESP_VL_FR : 12|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Airbag_D4,EPB_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,SCU_D4
 SG_ ESP_VR_FR : 13|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Airbag_D4,EPB_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,SCU_D4
 SG_ ESP_HL_FR : 14|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Airbag_D4,EPB_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,SCU_D4
 SG_ ESP_HR_FR : 15|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Airbag_D4,EPB_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,SCU_D4
 SG_ ESP_VL_Radgeschw : 16|12@1+ (0.1,0) [0.0|409.2] "Unit_KiloMeterPerHour"  Airbag_D4,EPB_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,LWS_D4,SCU_D4
 SG_ ESP_VR_Radgeschw : 28|12@1+ (0.1,0) [0.0|409.2] "Unit_KiloMeterPerHour"  Airbag_D4,EPB_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,LWS_D4,SCU_D4
 SG_ ESP_HL_Radgeschw : 40|12@1+ (0.1,0) [0.0|409.2] "Unit_KiloMeterPerHour"  Airbag_D4,EPB_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,LWS_D4,SCU_D4
 SG_ ESP_HR_Radgeschw : 52|12@1+ (0.1,0) [0.0|409.2] "Unit_KiloMeterPerHour"  Airbag_D4,EPB_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,LWS_D4,SCU_D4

BO_ 776 ESP_04: 8 Gateway_D4C7
 SG_ ESP_Meldungen : 0|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Vector__XXX
 SG_ ESP_HDC_FktLampe : 3|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ ESP_Lampe : 4|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ ABS_Lampe : 5|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ BK_Lampe : 6|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ ESP_Akustik : 7|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Vector__XXX
 SG_ ESP_Diagnose : 9|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  SCU_D4
 SG_ ESP_Textanzeigen_02 : 10|5@1+ (1.0,0.0) [0.0|31] ""  Vector__XXX
 SG_ ESP_Off_Lampe : 15|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ ESP_m_Raddrehz : 16|15@1+ (0.002,0) [0.000|65.278] "Unit_Hertz"  Vector__XXX
 SG_ ESP_ASR_Lampe : 31|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ ESP_Wegimp_VA : 32|11@1+ (1,0) [0|2047] ""  Vector__XXX
 SG_ ESP_Fehlerstatus_Wegimp : 43|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ ESP_Wegimp_Ueberlauf : 44|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ ESP_QBit_Wegimp_VA : 45|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ ESP_Displaywarnungen : 46|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Vector__XXX
 SG_ ESP_HDC_Regelgeschw : 48|7@1+ (0.32,0) [0.32|39.68] "Unit_KiloMeterPerHour"  Vector__XXX
 SG_ ESP_BKV_Warnung : 55|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ ESP_Zaehnezahl : 56|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Vector__XXX

BO_ 262 ESP_05: 8 Gateway_D4C7
 SG_ ESP_05_CHK : 0|8@1+ (1,0) [0|255] ""  EPB_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,SCU_D4
 SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] ""  EPB_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,SCU_D4
 SG_ ESP_QBit_Bremsdruck : 12|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  EPB_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ESP_QBit_Fahrer_bremst : 13|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ESP_Schwelle_Unterdruck : 14|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Vector__XXX
 SG_ ESP_Bremsdruck : 16|10@1+ (0.3,-30) [-30.0|276.6] "Unit_Bar"  EPB_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ESP_Fahrer_bremst : 26|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ESP_Verz_TSK_aktiv : 27|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ESP_Lenkeingriff_ADS : 28|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,SCU_D4
 SG_ ESP_Konsistenz_TSK : 29|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ESP_Bremsruck_AWV2 : 30|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ ESP_Konsistenz_AWV2 : 31|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ ECD_Fehler : 32|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ECD_nicht_verfuegbar : 33|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ESP_Status_Bremsentemp : 34|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ESP_Autohold_Standby : 35|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  EPB_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7
 SG_ ESP_HDC_Standby : 36|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ ESP_HBA_aktiv : 37|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ ESP_Prefill_ausgeloest : 38|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ ESP_Rueckwaertsfahrt_erkannt : 39|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ESP_Status_Anfahrhilfe : 40|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ESP_HDC_aktiv : 41|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ ESP_StartStopp_Info : 42|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ESP_Eingr_HL : 44|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ ESP_Eingr_HR : 45|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ ESP_Eingr_VL : 46|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ ESP_Eingr_VR : 47|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ ESP_BKV_Unterdruck : 48|8@1+ (4,0) [0|1012] "Unit_MilliBar"  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ESP_Autohold_aktiv : 56|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  EPB_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ESP_FStatus_Anfahrhilfe : 57|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ ESP_Verz_EPB_aktiv : 58|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  EPB_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7
 SG_ ECD_Bremslicht : 59|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ESP_Verzoeg_EPB_verf : 60|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  EPB_D4
 SG_ ESP_Status_Bremsdruck : 61|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  EPB_D4,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ESP_Anforderung_EPB : 62|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  EPB_D4

BO_ 132 ESP_06: 8 ESP_D4
 SG_ ESP_06_CHK : 0|8@1+ (1,0) [0|255] ""  SCU_D4
 SG_ ESP_06_BZ : 8|4@1+ (1,0) [0|15] ""  Airbag_D4,SCU_D4
 SG_ ESP_06_KD_Fehler : 12|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ ESP_Teilsollwinkel : 16|11@1+ (0.1,0) [0.0|204.7] "Unit_DegreOfArc"  SCU_D4
 SG_ ESP_VZ_Teilsollwinkel : 27|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  SCU_D4
 SG_ ESP_Winkeleingriff : 28|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  SCU_D4
 SG_ ESP_Status_ADS : 30|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  SCU_D4
 SG_ ESP_v_ref : 32|12@1+ (0.125,0) [0.000|511.500] "Unit_KiloMeterPerHour"  Airbag_D4
 SG_ void_Byte_10 : 48|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Vector__XXX
 SG_ ESP_06_CRC : 56|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Airbag_D4,SCU_D4

BO_ 914 ESP_07_FR: 8 Gateway_D4C7
 SG_ ESP_07_CHK : 0|8@1+ (1,0) [0|255] ""  LWS_D4,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ESP_07_BZ : 8|4@1+ (1,0) [0|15] ""  LWS_D4,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ESP_ACC_LDE : 12|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ ESP_Quattro_Antrieb : 13|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ ESP_Codierung_ADS : 14|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  LWS_D4
 SG_ ESP_RTA_HL : 16|8@1+ (0.048828125,-6.20117) [-6.201170000|6.152345625] "Unit_PerCent"  Vector__XXX
 SG_ ESP_RTA_HR : 24|8@1+ (0.048828125,-6.20117) [-6.201170000|6.152345625] "Unit_PerCent"  Vector__XXX
 SG_ ESP_RTA_VR : 32|8@1+ (0.048828125,-6.20117) [-6.201170000|6.152345625] "Unit_PerCent"  Vector__XXX
 SG_ OBD_Fehler_Radsensor_HL : 40|4@1+ (1.0,0.0) [0.0|15] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ OBD_Fehler_Radsensor_HR : 44|4@1+ (1.0,0.0) [0.0|15] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ OBD_Fehler_Radsensor_VL : 48|4@1+ (1.0,0.0) [0.0|15] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ OBD_Fehler_Radsensor_VR : 52|4@1+ (1.0,0.0) [0.0|15] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ESP_Qualifizierung_Antriebsart : 56|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ ESP_Offroad_Modus : 57|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ ESP_MKB_ausloesbar : 58|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ ESP_MKB_Status : 59|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ ESP_CM_Variante : 60|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ ESP_OBD_Status : 61|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX

BO_ 286 ESP_08: 8 Vector__XXX
 SG_ ESP_08_CRC : 0|8@1+ (1,0) [0|255] "" Vector__XXX
 SG_ ESP_08_BZ : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" Vector__XXX
 SG_ ESP_ANB_CM_Rueckk_Umsetz : 12|1@1+ (1,0) [0|1] "" Vector__XXX
 SG_ ESP_Konsistenz_ACC_Botschaft : 13|1@1+ (1,0) [0|1] "" Vector__XXX
 SG_ ESP_Stillstandsphase_erschoepft : 14|1@1+ (1,0) [0|1] "" Vector__XXX
 SG_ ESP_ZT_Rueckk_Umsetz : 15|1@1+ (1,0) [0|1] "" Vector__XXX
 SG_ ESP_Tuerkontakt_Fahrertuer : 16|1@1+ (1,0) [0|1] "" Vector__XXX
 SG_ ESP_Abrutschen_Stillstand : 18|1@1+ (1,0) [0|1] "" Vector__XXX
 SG_ ESP_Fahrer_tritt_ZBR_Schw : 19|1@1+ (1,0) [0|1] "" Vector__XXX
 SG_ ESP_QBit_v_ref : 41|1@1+ (1,0) [0|1] "" Vector__XXX
 SG_ ESP_v_ref_Fahrtrichtung : 42|2@1+ (1,0) [0|3] "" Vector__XXX
 SG_ ESC_Bremsdruckgradient : 44|8@1+ (10,0) [0|2500] "Unit_BarPerSecon" Vector__XXX
 SG_ ESP_v_ref : 52|12@1+ (0.125,0) [0|511.5] "Unit_KiloMeterPerHour" Vector__XXX

BO_ 1623 ESP_17: 8 ESP_D4
 SG_ ESP_17_CRC : 0|8@1+ (1,0) [0|255] ""  EPB_D4
 SG_ ESP_17_BZ : 8|4@1+ (1,0) [0|15] ""  EPB_D4
 SG_ ESP_BremsenTemp_hinten : 12|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  EPB_D4

BO_ 924 Gateway_05: 8 Gateway_D4C7
 SG_ BCM1_02_alt : 0|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ Wischer_01_alt : 1|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ Klima_02_alt : 2|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ BCM1_01_alt : 3|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  EPB_D4,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ESP_07_alt : 4|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Airbag_D4,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ TSG_BT_1_alt : 5|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ TSG_HL_1_alt : 6|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ TSG_HR_1_alt : 7|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ Motor_02_alt : 8|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ Klima_Sensor_02_alt : 9|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,SCR_C7
 SG_ TSG_FT_1_alt : 10|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ Motor_05_alt : 11|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ QSP_01_alt : 12|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ Parkhilfe_01_alt : 13|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ Fahrwerk_02_alt : 14|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ GW_05_va_27 : 15|1@1+ (1,0) [0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ BCM1_MH_WIV_Schalter : 16|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ Wischer_vorne_aktiv : 17|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ BCM1_Rueckfahrlicht_Schalter : 18|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  EPB_D4,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ MO_Status_Normalbetrieb_01 : 19|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ KL_Zuheizer_Freigabe : 20|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ BCM1_Vorwaertsgang_eingelegt : 21|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  EPB_D4
 SG_ ESP_Codierung_ADS : 22|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Airbag_D4,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ QSP_StartStopp_Info : 24|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ FA_StartStopp_Info : 26|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ PH_StartStopp_Info : 28|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ KL_Beschlagsgefahr : 30|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ BCM1_GLW_Fernlicht_Anf : 31|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ BCM1_RFahrlicht_Fzg_Anf : 32|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ FT_Tuer_geoeffnet : 33|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ MO_Handshake_STH : 34|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ FT_Sperrklinke : 35|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ BCM1_OBD_FStatus_ATemp : 36|4@1+ (1.0,0.0) [0.0|15] ""  Airbag_D4,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,SCR_C7
 SG_ BCM1_Aussen_Temp_ungef : 40|8@1+ (0.5,-50) [-50.0|76.0] "Unit_DegreCelsi"  Airbag_D4,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,SCR_C7
 SG_ BCM1_Oeldruck_Schalter : 48|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ BCM1_Oeldruck_Schalter_2 : 49|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ BT_Tuer_geoeffnet : 50|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ HL_Tuer_geoeffnet : 51|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ HR_Tuer_geoeffnet : 52|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ BCM1_Adaptive_Lichtvert_Anf : 53|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ BCM1_Gleitende_Leuchtw_Anf : 54|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ BCM1_Schalter_StartStopp : 55|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ESP_Offroad_Modus : 56|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ MO_Freig_Reku : 57|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Vector__XXX

BO_ 927 Gateway_06: 8 XXX
 SG_ AB_Gurtschloss_FA : 30|2@1+ (1,0) [0|3] "" XXX

BO_ 1604 Gateway_11: 8 Gateway_D4C7
 SG_ SMLS_01_alt : 0|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ HUD_01_alt : 1|1@1+ (1,0) [0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ BCM1_01_alt : 2|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ BCM1_02_alt : 3|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ BCM2_02_alt : 4|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_VL381_C7
 SG_ HYB_Anf_E_Mode_alt : 5|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ BCM1_04_alt : 6|1@1+ (1,0) [0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ ESP_04_alt : 7|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  SCU_D4
 SG_ GW_11_va_20 : 8|1@1+ (1,0) [0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ GW_11_va_21 : 9|1@1+ (1,0) [0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ GW_11_va_22 : 10|1@1+ (1,0) [0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ GW_11_va_23 : 11|1@1+ (1,0) [0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ GW_11_va_24 : 12|1@1+ (1,0) [0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ GW_11_va_25 : 13|1@1+ (1,0) [0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ GW_11_va_26 : 14|1@1+ (1,0) [0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ GW_11_va_27 : 15|1@1+ (1,0) [0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ BH_Blinker_li : 16|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ BH_Blinker_re : 17|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ BM_Autobahn : 18|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ BH_Fernlicht : 19|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ BH_Lichthupe : 20|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ BCM1_MH_Schalter : 21|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ HYB_Anf_E_Mode : 22|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ HUD_NV_in_Anzeige : 23|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ BCM1_Touristen_Licht_Anf : 24|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ LV_Abblendlicht_li_def : 25|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ LV_Abblendlicht_re_def : 26|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ LV_Abblendlicht_Anzeige : 27|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ LV_AFL_aktiv_Anzeige : 28|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ BCM1_Licht_Dunkelheit_aktiv : 29|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ LV_Nebelschlusslicht_Anzeige : 30|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ BCM1_Linksverkehr : 31|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ BCM2_P_verriegelt : 32|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_VL381_C7
 SG_ BCM1_LDS_Stellung : 33|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Vector__XXX
 SG_ BCM1_Allwetterlicht_Anf : 36|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ HUD_Anzeigefehler_NV : 37|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ ESP_Diagnose : 38|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  SCU_D4

BO_ 130 Getriebe_01: 8 Getriebe_AL551_951_D4_C7
 SG_ Getriebe_01_CHK : 0|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Gateway_D4C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ Getriebe_01_BZ : 8|4@1+ (1,0) [0|15] ""  Gateway_D4C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ GE_Schaltvorgang : 12|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ GE_Status_Kupplung : 13|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Gateway_D4C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ GE_Verbot_Ausblendung : 15|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ GE_MMom_Soll : 16|10@1+ (1,0) [0|1021] ""  Gateway_D4C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ GE_MMom_Status : 26|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Gateway_D4C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ GE_Freig_Mmom_Soll : 28|1@1+ (1,0) [0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ GE_Status_Schaltablauf : 29|3@1+ (1,0) [0|7] ""  Gateway_D4C7
 SG_ GE_MMom_Vorhalt : 32|10@1+ (1,0) [0|1021] ""  Gateway_D4C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ GE_Freig_MMom_Vorhalt : 42|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ GE_KD_Fehler : 63|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7

BO_ 131 Getriebe_02: 8 Getriebe_AL551_951_D4_C7
 SG_ Getriebe_02_CHK : 0|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ Getriebe_02_BZ : 8|4@1+ (1,0) [0|15] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ GE_Anf_Zylabsch : 13|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ GE_Synchro_Wunschdrehz : 15|9@1+ (25,0) [0|12750] "Unit_MinutInver"  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ GE_Synchro_Zeit : 24|8@1+ (20,0) [0|5080] "Unit_MilliSecon"  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ GE_Mom_Begr_Gradient : 32|8@1+ (10,0) [0|2540] "Unit_NewtoMeterPerSecon"  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ GE_Anheb_Solldrehz_Leerlauf : 40|8@1+ (10,0) [0|2540] "Unit_MinutInver"  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ GE_Vorsteuermoment : 48|9@1+ (1,0) [0|509] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ GE_Drehzahlmesser_Daempfung : 58|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ GE_Schubabschalt_Unt : 59|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ GE_Freigabe_Synchro : 60|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ GE_HYB_DZ_Eingriff : 61|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Vector__XXX

BO_ 258 Getriebe_03: 8 Getriebe_AL551_951_D4_C7
 SG_ Getriebe_03_CHK : 0|8@1+ (1,0) [0|255] ""  EPB_D4,Gateway_D4C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ Getriebe_03_BZ : 8|4@1+ (1,0) [0|15] ""  EPB_D4,Gateway_D4C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ GE_Freig_Langfr_Schutzmom : 12|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ GE_Uefkt : 14|10@1+ (0.1,0) [0.0|102.2] ""  EPB_D4,Gateway_D4C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ GE_Zielgang : 24|4@1+ (1.0,0.0) [0.0|15] ""  Gateway_D4C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ GE_StartStopp_Info : 28|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Gateway_D4C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ GE_Langfr_Schutzmom : 32|10@1+ (1,0) [0|1021] ""  Gateway_D4C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ GE_reserv_Waehlhebel : 43|1@1+ (1,0) [0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ GE_Waehlhebel : 44|4@1+ (1.0,0.0) [0.0|15] ""  EPB_D4,Gateway_D4C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ GE_Eingangsdrehz : 48|14@1+ (1,0) [0|16381] "Unit_MinutInver"  Gateway_D4C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ GE_Notlauf : 62|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ GE_Codierung_MSG : 63|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7

BO_ 1089 Getriebe_04: 8 Getriebe_AL551_951_D4_C7
 SG_ GE_Index_Fahrwid : 0|8@1+ (0.249,-31.623) [-31.623|31.623] ""  Gateway_D4C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ GE_Heizwunsch : 8|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Gateway_D4C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ GE_OBD_Status : 10|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ GE_LFR_Adaption : 11|1@1+ (1,0) [0|1] ""  Gateway_D4C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ GE_OBD_AbsperrVent : 12|4@1+ (1.0,0.0) [0.0|15] ""  Gateway_D4C7
 SG_ GE_Grenzkriechmoment : 16|6@1+ (2,0) [0|122] ""  Gateway_D4C7
 SG_ GE_Charisma_FahrPr : 24|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Gateway_D4C7
 SG_ GE_Charisma_Status : 27|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Gateway_D4C7
 SG_ GE_Charisma_Umschaltung : 29|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Gateway_D4C7
 SG_ GE_Freigabe_Verfallsinfo_WFS : 31|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ GE_Verlustmoment : 32|8@1+ (1,0) [0|254] ""  EPB_D4,Gateway_D4C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ GE_amax_moeglich : 42|9@1+ (0.024,-2.016) [-2.016|10.224] "Unit_MeterPerSeconSquar"  Gateway_D4C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ GE_Sumpftemperatur : 56|8@1+ (1,-58) [-58|196] "Unit_DegreCelsi"  Gateway_D4C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4

BO_ 294 HCA_01: 8 Frontsensorik
 SG_ CHECKSUM : 0|8@1+ (1,0) [0|255] "" Vector__XXX
 SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" Vector__XXX
 SG_ HCA_01_Vib_Freq : 12|4@1+ (1,15) [15|30] "Unit_Hertz" Vector__XXX
 SG_ HCA_01_LM_Offset : 16|9@1+ (1,0) [0|511] "Unit_centiNewtoMeter" Vector__XXX
 SG_ EA_ACC_Sollstatus : 25|2@1+ (1,0) [0|3] ""  Frontradar
 SG_ EA_Ruckprofil : 27|3@1+ (1,0) [0|7] "" Vector__XXX
 SG_ HCA_01_Sendestatus : 30|1@1+ (1,0) [0|1] "" Vector__XXX
 SG_ HCA_01_LM_OffSign : 31|1@1+ (1,0) [0|1] "" Vector__XXX
 SG_ HCA_01_Status_HCA : 32|4@1+ (1,0) [0|15] "" Vector__XXX
 SG_ HCA_01_Vib_Amp : 36|4@1+ (0.2,0) [0|3] "Unit_NewtoMeter" Vector__XXX
 SG_ EA_Ruckfreigabe : 40|1@1+ (1,0) [0|1] "" Vector__XXX
 SG_ EA_ACC_Wunschgeschwindigkeit : 41|10@1+ (0.32,0) [0|327.04] "Unit_KiloMeterPerHour"  Frontradar

BO_ 1811 ISO_ABS_Req: 8 Gateway_D4C7
 SG_ ISO_ABS_Req_Data : 0|64@1+ (1.0,0.0) [0.0|18446744073709551615] ""  ESP_D4

BO_ 1917 ISO_ABS_Resp: 8 ESP_D4
 SG_ ISO_ABS_Resp_Data : 0|64@1+ (1.0,0.0) [0.0|18446744073709551615] ""  Gateway_D4C7

BO_ 1813 ISO_Airbag_01_Req: 8 Gateway_D4C7
 SG_ ISO_Airbag_01_Req_Data : 0|64@1+ (1.0,0.0) [0.0|18446744073709551615] ""  Airbag_D4

BO_ 1919 ISO_Airbag_01_Resp: 8 Airbag_D4
 SG_ ISO_Airbag_01_Resp_Data : 0|64@1+ (1.0,0.0) [0.0|18446744073709551615] ""  Gateway_D4C7

BO_ 1874 ISO_EPB_Req: 8 Gateway_D4C7
 SG_ ISO_EPB_Req_Data : 0|64@1+ (1.0,0.0) [0.0|18446744073709551615] ""  EPB_D4

BO_ 1980 ISO_EPB_Resp: 8 EPB_D4
 SG_ ISO_EPB_Resp_Data : 0|64@1+ (1.0,0.0) [0.0|18446744073709551615] ""  Gateway_D4C7

BO_ 1795 ISO_Funktionaler_Req_Aggregate: 8 Gateway_D4C7
 SG_ ISO_Functionaler_Req_Aggregate : 0|64@1+ (1.0,0.0) [0.0|18446744073709551615] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,Motor_Slave_D4,SCR_C7

BO_ 1792 ISO_Funktionaler_Req_All: 8 Gateway_D4C7
 SG_ ISO_ALL_01_Req_Data : 0|64@1+ (1.0,0.0) [0.0|18446744073709551615] ""  Airbag_D4,EPB_D4,ESP_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,Motor_Slave_D4,SAK_C7,SCR_C7

BO_ 2015 ISO_Funktionaler_Req_OBD: 8 Gateway_D4C7
 SG_ ISO_OBD_Funktionaler_Req_Data : 0|64@1+ (1.0,0.0) [0.0|18446744073709551615] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,Motor_Slave_D4,SCR_C7

BO_ 2017 ISO_Getriebe_01_Req: 8 Gateway_D4C7
 SG_ ISO_Getriebe_01_Req_Data : 0|64@1+ (1.0,0.0) [0.0|18446744073709551615] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7

BO_ 2025 ISO_Getriebe_01_Resp: 8 Getriebe_AL551_951_D4_C7
 SG_ ISO_Getriebe_01_Resp_Data : 0|64@1+ (1.0,0.0) [0.0|18446744073709551615] ""  Gateway_D4C7

BO_ 2016 ISO_MO_01_Req: 8 Gateway_D4C7
 SG_ ISO_MO_01_Req_Data : 0|64@1+ (1.0,0.0) [0.0|18446744073709551615] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4

BO_ 2024 ISO_MO_01_Resp: 8 Motor_EDC17_D4
 SG_ ISO_MO_01_Resp_Data : 0|64@1+ (1.0,0.0) [0.0|18446744073709551615] ""  Gateway_D4C7

BO_ 2018 ISO_MOS_01_Req: 8 Gateway_D4C7
 SG_ ISO_MOS_01_Req_Data : 0|64@1+ (1.0,0.0) [0.0|18446744073709551615] ""  Motor_Slave_D4

BO_ 2026 ISO_MOS_01_Resp: 8 Motor_Slave_D4
 SG_ ISO_MOS_01_Resp_Data : 0|64@1+ (1.0,0.0) [0.0|18446744073709551615] ""  Gateway_D4C7

BO_ 2019 ISO_OBD_reserv5_Req: 8 Gateway_D4C7
 SG_ ISO_OBD_reserv5_Req_Data : 0|64@1+ (1.0,0.0) [0.0|18446744073709551615] ""  Vector__XXX

BO_ 2027 ISO_OBD_reserv5_Resp: 8 Vector__XXX
 SG_ ISO_OBD_reserv5_Resp_Data : 0|64@1+ (1.0,0.0) [0.0|18446744073709551615] ""  Gateway_D4C7

BO_ 1834 ISO_SCR_Req: 8 Gateway_D4C7
 SG_ ISO_SCR_Req_Data : 0|64@1+ (1.0,0.0) [0.0|18446744073709551615] ""  SCR_C7

BO_ 1940 ISO_SCR_Resp: 8 SCR_C7
 SG_ ISO_SCR_Resp_Data : 0|64@1+ (1.0,0.0) [0.0|18446744073709551615] ""  Gateway_D4C7

BO_ 1814 ISO_SCU_Req: 8 Gateway_D4C7
 SG_ ISO_SCU_Req_Data : 0|64@1+ (1.0,0.0) [0.0|18446744073709551615] ""  Vector__XXX

BO_ 1920 ISO_SCU_Resp: 8 Vector__XXX
 SG_ ISO_SCU_Resp_Data : 0|64@1+ (1.0,0.0) [0.0|18446744073709551615] ""  Gateway_D4C7

BO_ 1820 ISO_Soundaktor_Req: 8 Gateway_D4C7
 SG_ ISO_Soundaktor_Req_Data : 0|64@1+ (1.0,0.0) [0.0|18446744073709551615] ""  SAK_C7

BO_ 1926 ISO_Soundaktor_Resp: 8 SAK_C7
 SG_ ISO_Soundaktor_Resp_Data : 0|64@1+ (1.0,0.0) [0.0|18446744073709551615] ""  Gateway_D4C7

BO_ 1875 ISO_Waehlhebel_Req: 8 Gateway_D4C7
 SG_ ISO_Waehlhebel_Req_Data : 0|64@1+ (1.0,0.0) [0.0|18446744073709551615] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7

BO_ 1981 ISO_Waehlhebel_Resp: 8 Getriebe_AL551_951_D4_C7
 SG_ ISO_Waehlhebel_Resp_Data : 0|64@1+ (1.0,0.0) [0.0|18446744073709551615] ""  Gateway_D4C7

BO_ 1424 Kessy_02: 8 Gateway_D4C7
 SG_ KY_Funkschl_Nr : 0|4@1+ (1.0,0.0) [0.0|15] ""  Vector__XXX
 SG_ KY_ID_Geb_autorisiert : 4|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ KY_ID_Geb_steckt : 5|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ KY_FFB_Frequenz : 6|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Vector__XXX
 SG_ KY_HF_Aktiv : 8|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ KY_LF_Aktiv : 9|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ KY_ELV_verr : 10|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  EPB_D4
 SG_ KY_ELV_entr : 11|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ KY_ELV_enable_Anforderung : 12|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ KY_Valet_Parking : 14|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ KY_Keyless_Verbau : 15|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ KY_FBS_Fahrer_Hinweise : 16|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Vector__XXX
 SG_ FBS_Warn_Lenkung_def : 19|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ FBS_Warn_LenkVerriegelung_def : 20|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ FBS_Warn_Schluessel_Batt : 21|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ FBS_Prio_Warn_04 : 22|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ FBS_Prio_Warn_05 : 23|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ KY_KYL_Fahrer_Hinweise : 24|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Vector__XXX
 SG_ KYL_Warn_kein_Schluessel : 27|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ KYL_Warn_Kessy_defekt : 28|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ KY_KYL_Prio_Warn_03 : 29|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ KY_KYL_Prio_Warn_04 : 30|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ KY_KYL_Prio_Warn_05 : 31|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ KY_Schluessel_Soll : 32|4@1+ (1.0,0.0) [0.0|15] ""  Vector__XXX
 SG_ KY_Schluessel_Ist : 36|4@1+ (1.0,0.0) [0.0|15] ""  Vector__XXX
 SG_ KY_WFS_Safe : 40|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ KY_WFS_LZ : 41|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Vector__XXX
 SG_ KY_StartStopp_Info : 43|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ KYL_Notzuendschloss : 45|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ KYL_Warn_Notzuendschloss : 46|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ FBS_KD_Fehler : 47|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX

BO_ 960 Klemmen_Status_01: 4 Gateway_D4C7
 SG_ Klemmen_Status_01_CHK : 0|8@1+ (1,0) [0|255] ""  EPB_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ Klemmen_Status_01_BZ : 8|4@1+ (1,0) [0|15] ""  EPB_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ ZV_verriegelt_extern_soll_02 : 12|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7
 SG_ ZAS_Kl_S : 16|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  EPB_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7
 SG_ ZAS_Kl_15 : 17|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  EPB_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,SCU_D4
 SG_ ZAS_Kl_X : 18|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  EPB_D4,SCU_D4
 SG_ ZAS_Kl_50 : 19|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  EPB_D4,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4

BO_ 959 Klima_01: 8 Gateway_D4C7
 SG_ KL_Drehz_Anh : 0|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ KL_Vorwarn_Komp_ein : 1|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ KL_Handshake_BEM : 2|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ KL_Komp_Moment_alt : 3|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ KL_Vorwarn_HHS_ein : 4|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ KL_Vorwarn_HFS_ein : 5|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ KL_Vorwarn_Zuheizer_ein : 6|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ KL_KD_Fehler : 7|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ KL_Comp_rev_rq : 8|8@1+ (50,0) [0|8600] "Unit_MinutInver"  Vector__XXX
 SG_ KL_Charisma_FahrPr : 16|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Vector__XXX
 SG_ KL_Charisma_Status : 19|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Vector__XXX
 SG_ KL_Charisma_Umschaltung : 21|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Vector__XXX
 SG_ KL_Last_Kompr : 24|8@1+ (0.25,0) [0.00|63.50] "Unit_NewtoMeter"  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ KL_Leistung_Hzg_Soll : 32|8@1+ (11,0) [0|2805] "Unit_Watt"  Vector__XXX
 SG_ KL_Anf_KL : 40|8@1+ (0.4,0) [0.0|101.6] "Unit_PerCent"  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ KL_4_Zonen : 48|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ KL_AC_Schalter : 49|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7
 SG_ KL_Zustand : 50|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ KL_Thermomanagement : 51|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ KL_Comp_enable : 53|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ KL_StartStopp_Info : 54|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ KL_el_Zuheizer_Stufe : 56|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Motor_EDC17_D4
 SG_ KL_Diag_Absperrvent : 59|4@1+ (1.0,0.0) [0.0|15] ""  Vector__XXX

BO_ 779 Kombi_01: 8 Gateway_D4C7
 SG_ KBI_ABS_Lampe : 0|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7
 SG_ KBI_ESP_Lampe : 1|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7
 SG_ KBI_BKL_Lampe : 2|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7
 SG_ KBI_Airbag_Lampe : 3|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7
 SG_ KBI_SILA_gueltig : 4|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7
 SG_ KBI_Lenkung_Lampe : 5|1@1+ (1,0) [0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7
 SG_ KBI_Vorglueh_System_Lampe : 6|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Motor_EDC17_D4
 SG_ KBI_NV_in_Anzeige : 7|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7
 SG_ XCOUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7
 SG_ KBI_Anzeigestatus_ACC : 12|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7
 SG_ KBI_Oeldruck_Schalter : 15|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7
 SG_ KBI_Tankwarnung : 16|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ KBI_MFA_v_Einheit_01 : 17|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ KBI_im_Stellgliedtest : 18|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7
 SG_ KBI_Anzeigefehler_LDW : 19|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7
 SG_ KBI_Variante_USA : 21|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7
 SG_ KBI_Oeldruckwarnung : 22|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7
 SG_ KBI_Handbremse : 23|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7
 SG_ KBI_V_Digital : 24|9@1+ (1,0) [0|511] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7
 SG_ KBI_PLA_in_Anzeige : 33|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7
 SG_ KBI_Anzeigefehler_NV : 34|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7
 SG_ KBI_angez_Geschw : 48|10@1+ (0.32,0) [0.00|325.12] "Unit_KiloMeterPerHour"  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ KBI_Einheit_Tacho : 58|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ KBI_Konsistenz_ACC : 59|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7
 SG_ KBI_Fehler_Anzeige_ACC : 60|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7
 SG_ KBI_Anzeigefehler_SWA : 61|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7
 SG_ KBI_KD_Fehler : 63|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7

BO_ 1719 Kombi_02: 8 Gateway_D4C7
 SG_ KBI_Kilometerstand : 0|20@1+ (1,0) [0|1048573] "Unit_KiloMeter"  Vector__XXX
 SG_ KBI_Standzeit : 20|15@1+ (4,0) [0|131068] "Unit_Secon"  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ KBI_Reset_Standzeit : 35|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ KBI_Inhalt_Tank : 40|7@1+ (1,0) [0|126] "Unit_Liter"  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ KBI_FStatus_Tank : 47|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ KBI_QBit_Aussen_Temp_gef : 55|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  EPB_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,SCR_C7
 SG_ KBI_Aussen_Temp_gef : 56|8@1+ (0.5,-50) [-50.0|75.0] "Unit_DegreCelsi"  EPB_D4,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,SCR_C7

BO_ 1720 Kombi_03: 8 Gateway_D4C7
 SG_ KBI_Reifenumfang : 0|12@1+ (1,0) [0|4095] "Unit_MilliMeter"  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ WFS_Schluessel_Fahrberecht : 12|4@1+ (1.0,0.0) [0.0|15] ""  Vector__XXX
 SG_ KBI_BCmE_aktiv : 16|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ KBI_Sparhinweis_quittiert : 17|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX

BO_ 517 KS_Airbag: 8 Airbag_D4
 SG_ KS_Airbag_Data : 0|64@1+ (1.0,0.0) [0.0|18446744073709551615] ""  Gateway_D4C7

BO_ 640 KS_Master: 8 Gateway_D4C7
 SG_ KS_Master_Data : 0|64@1+ (1.0,0.0) [0.0|18446744073709551615] ""  Airbag_D4

BO_ 919 LDW_02: 8 Gateway_D4C7
 SG_ LDW_Gong : 12|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Kombi_D4
 SG_ LDW_SW_Warnung_links : 14|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ LDW_SW_Warnung_rechts : 15|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ LDW_Texte : 16|4@1+ (1.0,0.0) [0.0|15] ""  Kombi_D4
 SG_ LDW_Seite_DLCTLC : 20|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ LDW_Lernmodus : 21|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  HUD_C7
 SG_ LDW_Anlaufsp_VLR : 24|4@1+ (1,0) [0|15] ""  SMLS_D4
 SG_ LDW_Vib_Amp_VLR : 28|4@1+ (1,0) [0|15] ""  SMLS_D4
 SG_ LDW_Anlaufzeit_VLR : 32|4@1+ (1,0) [0|15] ""  SMLS_D4
 SG_ LDW_Lernmodus_rechts : 36|2@1+ (1,0) [0|3] ""  XXX
 SG_ LDW_Lernmodus_links : 38|2@1+ (1,0) [0|3] ""  XXX
 SG_ LDW_DLC : 40|8@1+ (0.01,-1.25) [-1.25|1.25] "Unit_Meter"  Vector__XXX
 SG_ LDW_TLC : 48|5@1+ (0.1,0) [0.0|3.0] "Unit_Secon"  Vector__XXX
 SG_ LDW_Warnung_links : 56|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  SMLS_D4
 SG_ LDW_Warnung_rechts : 57|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  SMLS_D4
 SG_ LDW_Codierinfo_fuer_VLR : 58|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  SMLS_D4
 SG_ LDW_Frontscheibenheizung_aktiv : 60|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Klima_D4_C7,SMLS_D4
 SG_ LDW_Status_LED_gelb : 61|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  APS_D4,Kombi_D4
 SG_ LDW_Status_LED_gruen : 62|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  APS_D4,Kombi_D4
 SG_ LDW_KD_Fehler : 63|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX

BO_ 810 LH_EPS_01: 8 Gateway_D4C7
 SG_ EPS_01_CRC : 0|8@1+ (1,0) [0|255] ""  APS_D4
 SG_ EPS_01_BZ : 8|4@1+ (1,0) [0|15] ""  APS_D4
 SG_ EPS_Akustiksignal : 16|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Kombi_D4
 SG_ EPS_Fehlerlampe : 17|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ EPS_KD_Fehler : 18|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ EPS_Warnungen : 19|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Kombi_D4
 SG_ EPS_PLA_Abbruch : 22|4@1+ (1,0) [0|15] ""  APS_D4
 SG_ EPS_PLA_Fehler : 26|4@1+ (1,0) [0|15] ""  APS_D4
 SG_ EPS_PLA_Status : 30|4@1+ (1,0) [0|15] ""  APS_D4
 SG_ EPS_Charisma_FahrPr : 34|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Vector__XXX
 SG_ EPS_Charisma_Status : 37|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Vector__XXX
 SG_ EPS_Charisma_Umschaltung : 39|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Vector__XXX
 SG_ EPS_Lenkerposition : 41|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Vector__XXX
 SG_ EPS_Anf_KL : 43|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX

BO_ 285 LH_EPS_02: 8 Gateway_D4C7
 SG_ EPS_02_CRC : 0|8@1+ (1,0) [0|255] ""  SCU_D4
 SG_ EPS_02_BZ : 8|4@1+ (1,0) [0|15] ""  SCU_D4
 SG_ EPS_Notlauf : 12|4@1+ (1.0,0.0) [0.0|15] ""  Vector__XXX
 SG_ EPS_Lastinfo : 16|8@1+ (1,0) [0|253] "Unit_Amper"  Vector__XXX
 SG_ EPS_Unterstuetzungsleistung : 24|8@1+ (0.5,0) [0.0|100.0] "Unit_PerCent"  SCU_D4
 SG_ EPS_Drehzahlreserve : 32|7@1+ (10,0) [0|1000] "Unit_DegreOfArcPerSecon"  SCU_D4
 SG_ EPS_VZ_Drehzahlreserve : 39|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  SCU_D4
 SG_ EPS_Leistungsanforderung : 40|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX

BO_ 159 LH_EPS_03: 8 XXX
 SG_ CHECKSUM : 0|8@1+ (1,0) [0|255] ""  XXX
 SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] ""  XXX
 SG_ EPS_DSR_Status : 12|4@1+ (1,0) [0|15] ""  XXX
 SG_ EPS_Berechneter_LW : 16|12@1+ (0.15,0) [0|613.95] "Unit_DegreOfArc"  XXX
 SG_ EPS_BLW_QBit : 30|1@1+ (1,0) [0|1] ""  XXX
 SG_ EPS_VZ_BLW : 31|1@1+ (1,0) [0|1] ""  XXX
 SG_ EPS_HCA_Status : 32|4@1+ (1,0) [0|15] ""  XXX
 SG_ EPS_Lenkmoment : 40|10@1+ (1,0) [0|8] "Unit_centiNewtoMeter"  XXX
 SG_ EPS_Lenkmoment_QBit : 54|1@1+ (1,0) [0|1] ""  XXX
 SG_ EPS_VZ_Lenkmoment : 55|1@1+ (1,0) [0|1] ""  XXX
 SG_ EPS_Lenkungstyp : 60|4@1+ (1,0) [0|15] ""  XXX

BO_ 1137 Licht_hinten_01: 8 Gateway_D4C7
 SG_ Licht_hinten_01_BZ : 0|4@1+ (1,0) [0|15] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ BCM2_Bremsl_durch_ECD : 5|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ LH_Aussenlicht_def : 7|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ LH_Standlicht_H_aktiv : 8|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ LH_Parklicht_HL_aktiv : 9|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ LH_Parklicht_HR_aktiv : 10|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ LH_Bremslicht_H_aktiv : 11|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ LH_Nebelschluss_aktiv : 12|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ LH_Rueckfahrlicht_aktiv : 13|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ LH_Blinker_HL_akt : 14|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ LH_Blinker_HR_akt : 15|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ LH_Blinker_li_def : 16|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ LH_Bremsl_li_def : 17|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ LH_Schlusslicht_li_def : 18|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ LH_Rueckf_li_def : 19|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ LH_Nebel_li_def : 20|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ LH_Schluss_Brems_Nebel_li_def : 21|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ LH_Schluss_Brems_Nebel_re_def : 22|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ LH_Schluss_Brems_li_def : 24|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ LH_Schluss_Nebel_li_def : 25|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ LH_SL_BRL_BLK_li_def : 26|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ LH_Brems_Blk_li_def : 27|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ LH_Blinker_re_def : 32|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ LH_Bremsl_re_def : 33|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ LH_Schlusslicht_re_def : 34|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ LH_Rueckf_re_def : 35|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ LH_Nebel_re_def : 36|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ LH_Schluss_Brems_re_def : 40|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ LH_Schluss_Nebel_re_def : 41|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ LH_SL_BRL_BLK_re_def : 42|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ LH_Brems_Blk_re_def : 43|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ LH_Kennzl_def : 48|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ LH_3_Bremsl_def : 49|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ LH_Nebel_mi_def : 50|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ LH_Rueckf_mi_def : 51|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ LH_Bremsl_li_ges_def : 54|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ LH_Bremsl_re_ges_def : 55|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4

BO_ 267 LS_01: 4 Gateway_D4C7
 SG_ CHECKSUM : 0|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ LS_Hauptschalter : 12|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ LS_Abbrechen : 13|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ LS_Typ_Hauptschalter : 14|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ LS_Limiter : 15|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ LS_Tip_Setzen : 16|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_DL501_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ LS_Tip_Hoch : 17|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_DL501_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ LS_Tip_Runter : 18|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_DL501_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ LS_Tip_Wiederaufnahme : 19|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_DL501_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ LS_Verstellung_Zeitluecke : 20|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Vector__XXX
 SG_ MFL_Tip_Down : 22|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ MFL_Tip_Up : 23|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ LS_Tiptronic_Fehler : 24|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7
 SG_ LS_Fehler : 25|1@1+ (1,0) [0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ LS_Codierung : 26|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ LS_Tip_Stufe_2 : 29|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ LS_GRA_ACC_2stufig : 30|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ MFL_M_Taste : 31|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7

BO_ 134 LWI_01: 8 LWS_D4
 SG_ LWI_01_CHK : 0|8@1+ (1,0) [0|255] ""  ESP_D4,Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,QSP_D4,SCU_D4
 SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] ""  Airbag_D4,ESP_D4,Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,QSP_D4,SCU_D4
 SG_ LWI_Sensorstatus : 12|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  ESP_D4,Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,QSP_D4,SCU_D4
 SG_ LWI_QBit_Sub_Daten : 13|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  ESP_D4,Gateway_D4C7,QSP_D4,SCU_D4
 SG_ LWI_QBit_Lenkradwinkel : 15|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Airbag_D4,ESP_D4,Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,QSP_D4,SCU_D4
 SG_ LWI_Lenkradwinkel : 16|13@1+ (0.1,0) [0.0|800.0] "Unit_DegreOfArc"  Airbag_D4,ESP_D4,Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,QSP_D4,SCU_D4
 SG_ LWI_VZ_Lenkradwinkel : 29|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Airbag_D4,ESP_D4,Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,QSP_D4,SCU_D4
 SG_ LWI_VZ_Lenkradw_Geschw : 30|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7,QSP_D4
 SG_ LWI_Lenkradw_Geschw : 31|9@1+ (5,0) [0|2500] "Unit_DegreOfArcPerSecon"  Gateway_D4C7,QSP_D4
 SG_ LWI_Sub_Daten : 40|16@1+ (1,0) [0|65535] ""  ESP_D4,Gateway_D4C7,QSP_D4,SCU_D4
 SG_ LWI_01_CRC : 56|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Airbag_D4,ESP_D4,Gateway_D4C7,QSP_D4,SCU_D4

BO_ 128 Motor_01: 8 Motor_EDC17_D4
 SG_ Motor_01_CHK : 0|8@1+ (1,0) [0|255] ""  EPB_D4,Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ Motor_01_BZ : 8|4@1+ (1,0) [0|15] ""  EPB_D4,Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ MO_Mom_o_ex : 12|10@1+ (1,0) [0|1021] ""  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ MO_Mom_m_ex : 22|10@1+ (1,0) [0|1021] ""  EPB_D4,Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,SAK_C7
 SG_ MO_Mom_Verlust : 32|10@1+ (1,0) [0|1021] ""  EPB_D4,Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,SAK_C7
 SG_ MO_Mom_Begrenzung : 42|10@1+ (1,0) [0|1021] ""  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ MO_Mom_Fahrerwunsch : 52|10@1+ (1,0) [0|1021] ""  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ MO_Kickdown : 62|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ MO_KD_Fehler : 63|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7

BO_ 129 Motor_02: 8 Motor_EDC17_D4
 SG_ Motor_02_CHK : 0|8@1+ (1,0) [0|255] ""  EPB_D4,Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,SCU_D4
 SG_ Motor_02_BZ : 8|4@1+ (1,0) [0|15] ""  EPB_D4,Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,SCU_D4
 SG_ MO_Mom_ZWR : 12|10@1+ (1,0) [0|1021] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Mom_Soll : 22|10@1+ (1,0) [0|1021] ""  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ MO_Mom_Ist : 32|10@1+ (1,0) [0|1021] ""  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ MO_Status_Zylabschalt_01 : 42|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7
 SG_ MO_Status_Normalbetrieb_01 : 43|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ MO_StartStopp_Status : 44|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,SCR_C7,SCU_D4
 SG_ MO_StartStopp_Motorstopp : 46|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  EPB_D4,Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,SCR_C7,SCU_D4
 SG_ MO_StartStopp_Wiederstart : 47|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  EPB_D4,Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,SCR_C7,SCU_D4
 SG_ MO_Ext_E_Fahrt_aktiv : 48|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Gangposition : 49|4@1+ (1.0,0.0) [0.0|15] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_StartStopp_Fahrerwunsch : 53|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Momentenintegral : 56|8@1+ (0.3921,0) [0.0000|99.9855] ""  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7

BO_ 261 Motor_03: 8 Motor_EDC17_D4
 SG_ MOTOR_03_CHK : 0|8@1+ (1,0) [0|255] ""  EPB_D4,Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,SCU_D4
 SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] ""  EPB_D4,Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,SCU_D4
 SG_ MO_QBit_Fahrpedalwerte_01 : 12|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  EPB_D4,Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ MO_QBit_Motormomente : 13|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  EPB_D4,Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ MO_QBit_Fahrer_bremst : 14|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ MO_QBit_Drehzahl_01 : 15|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  EPB_D4,Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,SCR_C7
 SG_ MO_Drehzahl_01 : 16|16@1+ (0.25,0) [0.00|16383.00] "Unit_MinutInver"  EPB_D4,Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,SAK_C7,SCR_C7,SCU_D4
 SG_ MO_Moment_im_Leerlauf : 32|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Interlock : 33|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  EPB_D4,Gateway_D4C7
 SG_ MO_BLS : 34|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  EPB_D4,Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ MO_Fahrer_bremst : 35|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ MO_Konsistenz_Bremsped : 36|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ MO_Kuppl_schalter : 37|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  EPB_D4,Gateway_D4C7
 SG_ MO_Timeout_ESP : 38|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Motor_laeuft : 39|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Solldrehz_Leerlauf : 40|8@1+ (10,0) [0|2540] "Unit_MinutInver"  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ MO_Fahrpedalrohwert_01 : 48|8@1+ (0.4,0) [0.0|101.6] "Unit_PerCent"  EPB_D4,Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ MO_erste_Ungenauschwelle : 56|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ MO_QBit_Stressfaktor : 57|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ MO_Stressfaktor : 58|6@1+ (1.6,0) [0.0|100.8] "Unit_PerCent"  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7

BO_ 263 Motor_04: 8 Motor_EDC17_D4
 SG_ MO_Istgang : 8|4@1+ (1.0,0.0) [0.0|15] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Sollgang : 12|4@1+ (1.0,0.0) [0.0|15] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Oeldruck : 16|8@1+ (0.04,0) [0.00|10.00] "Unit_Bar"  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Anzeigedrehz : 24|12@1+ (3,0) [0|12282] "Unit_MinutInver"  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Schaltempf_verfbar : 38|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Ladedruck : 39|9@1+ (0.01,0) [0.00|5.10] "Unit_Bar"  Gateway_D4C7
 SG_ MO_KVS : 48|15@1+ (1,0) [0|32767] "Unit_MicroLiter"  Gateway_D4C7
 SG_ MO_KVS_Ueberlauf : 63|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7

BO_ 782 Motor_05: 8 Motor_EDC17_D4
 SG_ Motor_05_CHK : 0|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ Motor_05_BZ : 8|4@1+ (1,0) [0|15] ""  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ MO_EKlKomLeiRed : 12|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Freig_Reku : 14|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Klima_Eingr : 16|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Status_Normalbetrieb_02 : 18|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Schaltbeeinfl_Leistungsbegr : 19|1@1+ (1,0) [0|1] ""  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7
 SG_ MO_Schaltbeeinfl_Partikelfilter : 20|1@1+ (1,0) [0|1] ""  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7
 SG_ MO_Prio_MIN_Wunschdrehzahl : 21|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ MO_Freig_Anlass : 22|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Aussp_Anlass : 23|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_MAX_Wunschdrehzahl : 24|9@1+ (25,0) [0|12750] "Unit_MinutInver"  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ MO_Prio_MAX_Wunschdrehzahl : 33|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ MO_Luftpfad_aktiv : 34|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7
 SG_ MO_v_Begrenz_Aktiv : 35|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_v_Begrenz_Aktivierbar : 36|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Verbot_EKP : 37|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Anf_Pruefimpuls : 38|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Anf_KL75 : 39|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Charisma_FahrPr : 40|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Charisma_Status : 43|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Charisma_Umschaltung : 45|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Handshake_STH : 47|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_MIN_Wunschdrehzahl : 48|8@1+ (25,0) [0|6350] "Unit_MinutInver"  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ MO_Drehzahlbeeinflussung : 56|8@1+ (0.39,0) [0.00|99.45] "Unit_PerCent"  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7

BO_ 1088 Motor_06: 8 Motor_EDC17_D4
 SG_ MO_Kuehlerluefter_MUX M  : 0|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Kuehlerluefter_1 m0  : 1|7@1+ (1,0) [0|100] "Unit_PerCent"  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Kuehlerluefter_2 m1  : 1|7@1+ (1,0) [0|100] "Unit_PerCent"  Gateway_D4C7
 SG_ MO_HYB_Status_HV_Ladung : 8|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Gateway_D4C7
 SG_ WIV_Anzeige_aktiv : 12|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ WIV_Oelmin_Warn : 13|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ WIV_Sensorfehler : 14|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ WIV_Schieflage : 15|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ WIV_Oelstand : 16|4@1+ (12.5,0) [0.0|100.0] "Unit_PerCent"  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Zustand_HWP : 20|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Gateway_D4C7
 SG_ WIV_Oelsystem_aktiv : 24|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ WIV_nicht_betriebswarm : 25|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ WIV_Ueberfuell_Warn : 26|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ WIV_laufender_Motor : 27|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_HYB_Text_1 : 28|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_HYB_Text_2 : 29|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_HYB_Text_3 : 30|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Text_Motorstart : 32|4@1+ (1.0,0.0) [0.0|15] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_HYB_Text_5 : 36|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_HYB_Text_6 : 37|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_HYB_Text_7 : 38|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ WIV_Oeldyn_avl : 39|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Text_MSG_Werkstatt : 40|1@1+ (1,0) [0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Text_Partikelfil_Reg : 41|1@1+ (1,0) [0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Text_Fehler_Kraftstoffsys : 42|1@1+ (1,0) [0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ WIV_Oelmenge : 43|5@1+ (125,0) [0|3875] "Unit_MilliLiter"  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Systemlampe : 48|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_OBD2_Lampe : 49|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Heissleuchte : 50|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Partikel_Lampe : 51|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Winterfahrprog : 52|1@1+ (1,0) [0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ WIV_Oelstand_nicht_vorhanden : 53|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ WIV_nachfuellanzeige_ein : 54|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ WIV_Ueberfuell_deaktiv : 55|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ WIV_Unterfuell_Warn : 56|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Tankdeckel_Lampe : 57|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Text_Tankdeckelwarn : 58|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ WIV_Enable_Oeldr_Motor : 59|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ WIV_Oeldr_Warn_Motor : 60|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Avus_Motorschutz : 61|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_HYB_Fahrbereitschaft : 63|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7

BO_ 1600 Motor_07: 8 Motor_EDC17_D4
 SG_ MO_QBit_Ansaugluft_Temp : 0|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ MO_QBit_Oel_Temp : 1|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7
 SG_ MO_QBit_Kuehlmittel_Temp : 2|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ MO_Stellgliedtest_Soundaktuator : 3|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_HYB_Fehler_HV_Netz : 4|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_aktives_Getriebeheizen : 5|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ MO_Absperrventil_oeffnen : 6|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Ansaugluft_Temp : 8|8@1+ (0.75,-48) [-48.00|141.75] "Unit_DegreCelsi"  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ MO_Oel_Temp : 16|8@1+ (1,-60) [-60|192] "Unit_DegreCelsi"  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7
 SG_ MO_Kuehlmittel_Temp : 24|8@1+ (0.75,-48) [-48.00|141.75] "Unit_DegreCelsi"  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ MO_Hoeheninfo : 32|8@1+ (0.00781,0) [0.00000|1.98374] ""  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ MO_Kennfeldk : 40|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Versionsinfo : 41|6@1+ (1.0,0.0) [0.0|63] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Getriebe_kuehlen : 47|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ MO_Mom_Traegheit_02 : 48|5@1+ (0.01,0) [0.00|0.31] "Unit_KiloGramMeterSquar"  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ MO_Heizungspumpenansteuerung : 53|4@1+ (10,0) [0|100] "Unit_PerCent"  Gateway_D4C7
 SG_ MO_SpannungsAnf : 57|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Nachlaufzeit_Heizungspumpe : 58|6@1+ (15,0) [0|945] "Unit_Secon"  Gateway_D4C7

BO_ 1607 Motor_09: 8 Motor_EDC17_D4
 SG_ MO_ITM_Kuehlmittel_Temp : 0|8@1+ (0.75,-48) [-45.75|143.25] "Unit_DegreCelsi"  Gateway_D4C7
 SG_ MO_E85_Sensor : 8|4@1+ (10,0) [0|100] "Unit_PerCent"  Gateway_D4C7
 SG_ SCR_Anz_Motorstarts : 12|4@1+ (1,0) [0|8] ""  Gateway_D4C7
 SG_ SCR_Reichweite : 16|15@1+ (1,0) [0|32766] ""  Gateway_D4C7
 SG_ SCR_Warnstufe_1 : 32|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ SCR_Warnstufe_2 : 33|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ SCR_Text : 34|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Gateway_D4C7
 SG_ SCR_Akustik : 37|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Kraftstofffilter_Wasser : 40|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ SCR_Systemfehler : 41|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ SCR_Inducement_Strategie : 42|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_CO2_Faktor : 44|12@1+ (1,0) [1|4094] "Unit_GramPerLiter"  Gateway_D4C7
 SG_ MO_MKB_MUX M  : 56|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_MKB_01 m0  : 59|5@1+ (1.0,0.0) [0.0|31] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_MKB_02 m1  : 59|5@1+ (1.0,0.0) [0.0|31] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_MKB_03 m2  : 59|5@1+ (1.0,0.0) [0.0|31] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_MKB_04 m3  : 59|5@1+ (1.0,0.0) [0.0|31] ""  Gateway_D4C7

BO_ 276 Motor_10: 8 Motor_EDC17_D4
 SG_ Motor_10_CHK : 0|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Gateway_D4C7
 SG_ Motor_10_BZ : 8|4@1+ (1,0) [0|15] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Sig_Fahrpedalgradient : 12|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_BKV_Unterdruckwarnung : 13|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Zylinderabschaltung : 14|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7
 SG_ MO_Fahrpedalgradient : 16|8@1+ (25,0) [0|6350] "Unit_PerCentPerSecon"  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Schubabschaltung : 24|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_rel_Saugrohrdruck : 25|6@1+ (18,0) [0|1116] "Unit_MilliBar"  Gateway_D4C7
 SG_ MO_rel_Saugrohrdruck_gem_err : 31|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_BKV_Unterdruck : 32|8@1+ (4,0) [0|1012] "Unit_MilliBar"  Gateway_D4C7

BO_ 1648 Motor_18: 8 Motor_EDC17_D4
 SG_ MO_Anzahl_Abgesch_Zyl : 47|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7
 SG_ MO_Zylabsch_Texte : 50|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_E85_BS_Texte : 52|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Drehzahl_Warnung : 55|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_obere_Drehzahlgrenze : 56|8@1+ (50,0) [50|12750] "Unit_MinutInver"  Gateway_D4C7

BO_ 1010 Motor_19: 8 Motor_EDC17_D4
 SG_ Motor_19_BZ : 8|4@1+ (1,0) [0|15] ""  SCR_C7
 SG_ MO_SCR_Tankheizung : 43|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  SCR_C7
 SG_ MO_SCR_Dosierpumpe_Zustand : 44|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  SCR_C7
 SG_ MO_SCR_Leitungsheizung : 47|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  SCR_C7
 SG_ MO_SCR_Dosierpumpe_Wartezeit : 48|7@1+ (1,0) [0|120] "Unit_Secon"  SCR_C7
 SG_ MO_SCR_Transferpumpe : 55|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  SCR_C7
 SG_ MO_SCR_Dosierpumpe_Soll : 56|8@1+ (0.4,0) [0.0|100.0] "Unit_PerCent"  SCR_C7

BO_ 1601 Motor_Code_01: 8 Motor_EDC17_D4
 SG_ Motor_Code_01_CHK : 0|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ Motor_Code_01_BZ : 8|4@1+ (1,0) [0|15] ""  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ MO_Faktor_Momente : 12|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  EPB_D4,Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ MO_Hybridfahrzeug : 14|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Code : 16|8@1+ (1,0) [0|255] ""  EPB_D4,Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,SAK_C7
 SG_ MO_Getriebe_Code : 24|6@1+ (1.0,0.0) [0.0|63] ""  EPB_D4,Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ MO_StartStopp_Codiert : 30|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Anzahl_Zyl : 32|4@1+ (1,0) [0|15] ""  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Kraftstoffart : 36|4@1+ (1.0,0.0) [0.0|15] ""  EPB_D4,Gateway_D4C7
 SG_ MO_Hubraum : 40|7@1+ (0.1,0) [0.0|12.7] "Unit_Liter"  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Ansaugsystem : 47|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  EPB_D4,Gateway_D4C7
 SG_ MO_Leistung : 48|9@1+ (1,0) [0|511] "Unit_KiloWatt"  Gateway_D4C7
 SG_ MO_Abgastyp : 57|6@1+ (1.0,0.0) [0.0|63] ""  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7
 SG_ MO_Einspritzart : 63|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7

BO_ 969 MotorSlave_01: 1 Motor_Slave_D4
 SG_ MOS_KD_Fehler : 0|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7

BO_ 1696 NightVision_01: 8 Gateway_D4C7
 SG_ NV_aktiv : 12|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Airbag_D4
 SG_ NV_Texte : 13|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Vector__XXX
 SG_ NV_Gong : 16|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Airbag_D4
 SG_ NV_Symbol : 18|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Airbag_D4
 SG_ NV_Hinweise : 19|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Vector__XXX
 SG_ NV_Piktogramm_aktiv : 21|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NV_Akustik_deaktiviert_Icon : 22|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NV_FGM_deaktiviert_Icon : 23|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NV_KD_Fehler : 63|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX

BO_ 1753 NMH_EPB: 7 EPB_D4
 SG_ NMH_EPB_Start_1 : 0|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  EPB_D4,Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,Motor_Slave_D4,SCR_C7
 SG_ NMH_EPB_Start_2 : 1|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_EPB_Normal_Mode_1 : 2|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_EPB_Normal_Mode_2 : 3|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_EPB_Car_WakeUp : 6|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_EPB_Per_WakeUp : 8|5@1+ (1.0,0.0) [0.0|31] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_EPB_Fkt_WakeUp : 13|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_EPB_NM_aktiv_Klemme_15 : 16|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_EPB_NM_aktiv_Diagnose : 17|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_EPB_NM_aktiv_Start : 18|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_EPB_NM_aktiv_Schalter : 19|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_EPB_NM_aktiv_Bedarf_Anzeige : 20|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_EPB_NM_aktiv_v_groesser_Null : 21|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_EPB_kein_NL : 24|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_EPB_NL_Temp_Modell : 25|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_EPB_NL_Min : 26|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_EPB_NL_AutoAdjust : 27|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NM_EPB_Signalfehler : 32|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_EPB_TimeOut_Fehler : 33|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_EPB_CAN_Diag_deaktiv : 34|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_EPB_KompSchutz : 35|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_EPB_Mute_Mode : 36|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_EPB_Transport_Mode : 37|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_EPB_Abschaltstufe_aktiv : 38|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_EPB_Eindraht_Fehler : 39|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_EPB_Lokalaktiv : 48|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_EPB_Subsystemaktiv : 49|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX

BO_ 1728 NMH_Gateway: 7 Gateway_D4C7
 SG_ NMH_GW_Start_1 : 0|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  EPB_D4,Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,Motor_Slave_D4,SCR_C7
 SG_ NMH_GW_Start_2 : 1|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  EPB_D4,Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,Motor_Slave_D4,SCR_C7
 SG_ NMH_GW_Normal_Mode_1 : 2|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  EPB_D4,Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,Motor_Slave_D4,SCR_C7
 SG_ NMH_GW_Normal_Mode_2 : 3|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  EPB_D4,Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,Motor_Slave_D4,SCR_C7
 SG_ NMH_GW_Car_WakeUp : 6|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GW_Per_WakeUp : 8|5@1+ (1.0,0.0) [0.0|31] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GW_Fkt_WakeUp : 13|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GW_NM_aktiv_Klemme_15 : 16|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GW_NM_aktiv_Diagnose : 17|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GW_NM_aktiv_Start : 18|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GW_NM_aktiv_BDM : 19|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GW_NM_aktiv_Warnblinken : 20|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GW_NM_aktiv_ESP : 21|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GW_Abschaltstufe_3 : 24|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GW_SG_Fehlerdauer : 25|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GW_STH_Wakeup : 26|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GW_NL_Diagnose : 27|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NM_GW_Signalfehler : 32|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GW_TimeOut_Fehler : 33|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GW_CAN_Diag_deaktiv : 34|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GW_KompSchutz : 35|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GW_Mute_Mode : 36|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GW_Transport_Mode : 37|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GW_Abschaltstufe_aktiv : 38|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GW_Eindraht_Fehler : 39|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GW_ACAN : 40|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GW_KombiCAN : 41|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GW_KomfortCAN : 42|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GW_Infotainment : 43|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GW_Fahrwerk : 44|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GW_WakeUp_CAN_Bus : 45|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Vector__XXX

BO_ 1730 NMH_Getriebe: 7 Getriebe_AL551_951_D4_C7
 SG_ NMH_GE_Start_1 : 0|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  EPB_D4,Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,Motor_Slave_D4,SCR_C7
 SG_ NMH_GE_Start_2 : 1|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GE_Normal_Mode_1 : 2|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GE_Normal_Mode_2 : 3|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GE_Car_WakeUp : 6|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GE_Per_WakeUp : 8|5@1+ (1.0,0.0) [0.0|31] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GE_Fkt_WakeUp : 13|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GE_NM_aktiv_Klemme_15 : 16|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GE_NM_aktiv_Diagnose : 17|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GE_NM_aktiv_Start : 18|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GE_N_Haltephase : 19|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GE_kein_NL : 24|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GE_NL_Daten_EEPROM : 25|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GE_NL_Drucksens : 26|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GE_NL_Abtrieb : 27|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GE_NL_Waehlhebel : 28|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GE_NL_Wegfahrsperre : 29|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NM_GE_Signalfehler : 32|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GE_TimeOut_Fehler : 33|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GE_CAN_Diag_deaktiv : 34|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GE_KompSchutz : 35|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GE_Mute_Mode : 36|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GE_Transport_Mode : 37|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GE_Abschaltstufe_aktiv : 38|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GE_Eindraht_Fehler : 39|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GE_Lokalaktiv : 48|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GE_Subsystemaktiv : 49|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_GSG_Subbusaktiv : 50|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX

BO_ 1729 NMH_Motor: 7 Motor_EDC17_D4
 SG_ NMH_MO_Start_1 : 0|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  EPB_D4,Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,Motor_Slave_D4,SCR_C7
 SG_ NMH_MO_Start_2 : 1|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_MO_Normal_Mode_1 : 2|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_MO_Normal_Mode_2 : 3|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_MO_Car_WakeUp : 6|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_MO_Per_WakeUp : 8|5@1+ (1.0,0.0) [0.0|31] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_MO_Fkt_WakeUp : 13|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_MO_NM_aktiv_Klemme_15 : 16|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_MO_NM_aktiv_Diagnose : 17|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_MO_NM_aktiv_Start : 18|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_MO_NM_aktiv_EKP_Vorlauf : 19|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_MO_NM_aktiv_STH_Betrieb : 20|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_MO_NM_aktiv_HV_Abschaltung : 21|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_MO_kein_NL : 24|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_MO_NL_Kuehlerluefter : 25|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_MO_NL_Diagnose : 26|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_MO_NL_WFS : 27|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_MO_NL_EEPROM : 28|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_MO_NL_Sonstige : 29|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NM_MO_Signalfehler : 32|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_MO_TimeOut_Fehler : 33|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_MO_CAN_Diag_deaktiv : 34|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_MO_KompSchutz : 35|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_MO_Mute_Mode : 36|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_MO_Transport_Mode : 37|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_MO_Abschaltstufe_aktiv : 38|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_MO_Eindraht_Fehler : 39|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_MO_Lokalaktiv : 48|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_MO_Subsystemaktiv : 49|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX

BO_ 1736 NMH_Motor_Slave: 7 Motor_Slave_D4
 SG_ NMH_MO_SL_Start_1 : 0|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  EPB_D4,Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,Motor_Slave_D4,SCR_C7
 SG_ NMH_MO_SL_Start_2 : 1|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_MO_SL_Normal_Mode_1 : 2|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_MO_SL_Normal_Mode_2 : 3|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_MO_SL_Car_WakeUp : 6|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_MO_SL_Per_WakeUp : 8|5@1+ (1.0,0.0) [0.0|31] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_MO_SL_Fkt_WakeUp : 13|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_MO_SL_TimeOut_Fehler : 33|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_MO_SL_CAN_Diag_deaktiv : 34|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_MO_SL_KompSchutz : 35|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_MO_SL_Mute_Mode : 36|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_MO_SL_Transport_Mode : 37|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_MO_SL_Abschaltstufe_aktiv : 38|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_MO_SL_Busfehler : 39|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_MO_Sl_Lokalaktiv : 48|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_MO_SL_Subsystemaktiv : 49|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX

BO_ 1782 NMH_SCR: 7 SCR_C7
 SG_ NMH_SCR_Start_1 : 0|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  EPB_D4,Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,Motor_Slave_D4,SCR_C7
 SG_ NMH_SCR_Start_2 : 1|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_SCR_Normal_Mode_1 : 2|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_SCR_Normal_Mode_2 : 3|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_SCR_Car_WakeUp : 6|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_SCR_Per_WakeUp : 8|5@1+ (1.0,0.0) [0.0|31] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_SCR_Fkt_WakeUp : 13|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_SCR_Klemme_15 : 16|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_SCR_Diagnose : 17|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_SCR_MindestAktivZeit : 18|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_SCR_NL_Datem_EEPROM : 24|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_SCR_Signalfehler : 32|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_SCR_TimeOut_Fehler : 33|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_SCR_CAN_Diag_deaktiv : 34|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_SCR_KompSchutz : 35|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_SCR_Mute_Mode : 36|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_SCR_Transport_Mode : 37|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_SCR_Abschaltstufe_aktiv : 38|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_SCR_Busfehler : 39|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_SCR_Lokalaktiv : 48|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ NMH_SCR_Subsystemaktiv : 49|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX

BO_ 913 OBD_01: 8 Motor_EDC17_D4
 SG_ OBD_Calc_Load_Val : 0|8@1+ (0.39215686274509803,0) [0E-17|99.99999999999999765] "Unit_PerCent"  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ OBD_Eng_Cool_Temp : 8|8@1+ (1,-40) [-40|215] "Unit_DegreCelsi"  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ OBD_Abs_Throttle_Pos : 16|8@1+ (0.39215686274509803,0) [0E-17|99.99999999999999765] "Unit_PerCent"  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ OBD_Abs_Load_Val : 24|16@1+ (0.39215686274509803,0) [0E-17|25699.99999999999939605] "Unit_PerCent"  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ OBD_Abs_Pedal_Pos : 40|8@1+ (0.39215686274509803,0) [0E-17|99.99999999999999765] "Unit_PerCent"  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ OBD_Kaltstart_Denominator : 59|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ OBD_Minimum_Trip : 60|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ OBD_Driving_Cycle : 61|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,SCR_C7
 SG_ OBD_Warm_Up_Cycle : 62|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,SCR_C7
 SG_ OBD_Normed_Trip : 63|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7,SCR_C7

BO_ 803 PCF_01: 8 Gateway_D4C7
 SG_ PCF_01_CRC : 0|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Airbag_D4
 SG_ PCF_01_BZ : 8|4@1+ (1,0) [0|15] ""  Airbag_D4
 SG_ PCF_Objektstatus : 12|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Airbag_D4
 SG_ PCF_Fahrer_aktiv_erkannt : 15|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ PCF_Time_to_collision : 16|8@1+ (0.01,0) [0.00|2.50] "Unit_Secon"  Airbag_D4
 SG_ PCF_v_rel : 24|7@1+ (0.5,0) [0.5|63.5] "Unit_MeterPerSecon"  Airbag_D4
 SG_ PCF_dy_Kollisionsueberdeckung : 31|5@1+ (0.1,0) [0.1|2.9] "Unit_Meter"  Vector__XXX

BO_ 802 PCR_01: 8 Gateway_D4C7
 SG_ PCR_Sensorstatus : 12|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Airbag_D4
 SG_ PCR_Obj_vx_rel : 13|11@1+ (0.1,-102.3) [-102.3|102.3] "Unit_MeterPerSecon"  Airbag_D4
 SG_ PCR_Obj_vy_rel : 24|11@1+ (0.1,-102.3) [-102.3|102.3] "Unit_MeterPerSecon"  Airbag_D4
 SG_ PCR_Obj_TTC : 35|9@1+ (0.01,0) [0.00|5.10] "Unit_Secon"  Airbag_D4
 SG_ PCR_Obj_Guete : 44|7@1+ (1,0) [0|100] "Unit_PerCent"  Airbag_D4
 SG_ PCR_Crashwahrscheinlichkeit : 51|7@1+ (1,0) [0|100] "Unit_PerCent"  Airbag_D4

BO_ 929 PSD_01: 8 Gateway_D4C7
 SG_ PSD_Pos_Segment_ID : 0|6@1+ (1,0) [2|63] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Pos_Segmentlaenge : 6|7@1+ (2,0) [0|254] "Unit_Meter"  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Pos_Inhibitzeit : 13|5@1+ (10,0) [0|310] "Unit_MilliSecon"  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Pos_Standort : 18|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Pos_Laengsfehler : 19|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Segment_ID : 22|6@1+ (1,0) [2|63] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Vorgaenger_Segment_ID : 28|6@1+ (1,0) [2|63] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Strassenklasse : 34|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Segmentlaenge : 36|7@1+ (2,0) [0|254] "Unit_Meter"  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Rampe : 43|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Endkruemmung : 45|8@1+ (1,0) [0|254] "Unit_None"  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Endkruemmung_Vorz : 53|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Endsteigung : 54|5@1+ (0.5,0) [0.0|14.5] "Unit_PerCent"  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Endsteigung_Vorz : 59|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_ADAS_Qualitaet : 60|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Fahrspuren : 61|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_wahrscheinlichster_Pfad : 63|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7

BO_ 930 PSD_02: 8 Gateway_D4C7
 SG_ PSD_Multiplex M  : 0|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Sys_Segment_ID m0  : 2|6@1+ (1,0) [2|63] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Abz_Segment_ID m1  : 2|6@1+ (1,0) [2|63] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Ges_Segment_ID m2  : 2|6@1+ (1,0) [2|63] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Ort_Laenge_VZ m3  : 2|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Ort_Laenge m3  : 3|25@1+ (0.00001,0) [0.00000|180.00000] "Unit_DegreOfArc"  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Sys_Laendercode m0  : 8|8@1+ (1.0,0.0) [0.0|255] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Abz_Segmentlaenge m1  : 8|7@1+ (2,0) [0|254] "Unit_Meter"  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Ges_Geschwindigkeit m2  : 8|5@1+ (1.0,0.0) [0.0|31] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Ges_Geschwindigkeit_Typ m2  : 13|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Ges_Geschwindigkeit_Gespann m2  : 14|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Abz_Vorgaenger_Segment_ID m1  : 15|6@1+ (1,0) [2|63] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Sys_Geschwindigkeit_Einheit m0  : 16|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Ges_Geschwindigkeit_Witter m2  : 16|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Sys_Verkehrsrichtung m0  : 17|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Sys_Release_Monat m0  : 18|4@1+ (1,0) [1|12] "Unit_Month"  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Ges_Geschwindigkeit_Tag_Anf m2  : 18|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Abz_Geschwindigkeit m1  : 21|5@1+ (1.0,0.0) [0.0|31] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Ges_Geschwindigkeit_Tag_Ende m2  : 21|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Sys_Release_Jahr m0  : 22|5@1+ (1,2000) [2000|2031] "Unit_Year"  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Ges_Geschwindigkeit_Std_Anf m2  : 24|5@1+ (1,0) [0|24] "Unit_Hours"  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Abz_Geschwindigkeit_Typ m1  : 26|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Sys_Tunnel m0  : 27|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Abz_Strassenklasse m1  : 27|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Sys_Bruecke m0  : 28|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Ort_Breite_VZ m3  : 28|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Sys_Fahrsp_Gegenr m0  : 29|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Abz_ADAS_Qualitaet m1  : 29|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Ges_Geschwindigkeit_Std_Ende m2  : 29|5@1+ (1,0) [0|24] "Unit_Hours"  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Ort_Breite m3  : 29|24@1+ (0.00001,0) [0.00000|90.00000] "Unit_DegreOfArc"  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Abz_Abzweigerichtung m1  : 30|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Sys_TMC_Baustelle m0  : 31|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Abz_Abzweigewinkel m1  : 31|4@1+ (1.0,0.0) [0.0|15] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Sys_TMC_Stau m0  : 32|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Ges_alter_Geschw m2  : 34|5@1+ (1.0,0.0) [0.0|31] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Abz_Rampe m1  : 35|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Abz_Anfangskruemmung m1  : 37|8@1+ (1,0) [0|254] "Unit_None"  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Ges_alter_Geschw_Gespann m2  : 39|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Ges_alter_Geschw_Witter m2  : 41|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Ges_alter_Geschw_Tag_Anf m2  : 43|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Abz_Anfangskruemmung_Vorz m1  : 45|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Sys_Anfangskruemmung m0  : 46|8@1+ (1,0) [0|254] "Unit_None"  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Abz_Endkruemmung m1  : 46|8@1+ (1,0) [0|254] "Unit_None"  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Ges_alter_Geschw_Tag_Ende m2  : 46|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Ges_alter_Geschw_Std_Anf m2  : 49|5@1+ (1,0) [0|24] "Unit_Hours"  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Ort_Hoehe m3  : 53|11@1+ (5,-1000) [-1000|8000] "Unit_Meter"  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Sys_Anfangskruemmung_Vorz m0  : 54|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Abz_Endkruemmung_Vorz m1  : 54|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Ges_alter_Geschw_Std_Ende m2  : 54|5@1+ (1,0) [0|24] "Unit_Hours"  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Sys_Anfangssteigung m0  : 55|5@1+ (0.5,0) [0.0|14.5] "Unit_PerCent"  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Abz_Endsteigung m1  : 55|5@1+ (0.5,0) [0.0|14.5] "Unit_PerCent"  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Ges_Ueberholverbot m2  : 59|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Sys_Anfangssteigung_Vorz m0  : 60|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Abz_Endsteigung_Vorz m1  : 60|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Sys_Ortschaft m0  : 61|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Abz_Fahrspuren m1  : 61|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Ges_Wechselverkehrszeichen m2  : 61|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Sys_Digitalisierung m0  : 62|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Sys_Zielfuehrung m0  : 63|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ PSD_Abz_wahrscheinlichster_Pfad m1  : 63|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7

BO_ 2033 Request_Airbag_Deployment: 8 Gateway_D4C7
 SG_ Request_Airbag_Deployment : 0|64@1+ (1.0,0.0) [0.0|18446744073709551615] ""  Airbag_D4

BO_ 2041 Response_Airbag_Deployment: 8 Airbag_D4
 SG_ Response_Airbag_Deployment : 0|64@1+ (1.0,0.0) [0.0|18446744073709551615] ""  Gateway_D4C7

BO_ 1528 SAK_01: 8 SAK_C7
 SG_ SAK_Charisma_FahrPr : 16|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Vector__XXX
 SG_ SAK_Charisma_Status : 19|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Vector__XXX
 SG_ SAK_Charisma_Umschaltung : 21|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Vector__XXX
 SG_ SAK_KD_Fehler : 23|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7

BO_ 1011 SCR_01: 8 SCR_C7
 SG_ SCR_01_BZ : 8|4@1+ (1,0) [0|15] ""  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_Dosierpumpe_Drehzahl : 23|11@1+ (4,-4080) [-4080|4100] "Unit_MinutInver"  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_Druck : 34|10@1+ (5,0) [0|5000] "Unit_MilliVolt"  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_Level_Aktivtank : 44|10@1+ (5,0) [0|5000] "Unit_MilliVolt"  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_Level_Passivtank : 54|10@1+ (5,0) [0|5000] "Unit_MilliVolt"  Motor_EDC17_D4

BO_ 1507 SCR_02: 8 SCR_C7
 SG_ SCR_Heizkreis_3_Strom : 0|8@1+ (0.1,0) [0.0|14.0] "Unit_Amper"  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_02_BZ : 8|4@1+ (1,0) [0|15] ""  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_KD_Fehler : 13|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ SCR_Guetesensor : 14|10@1+ (5,0) [0|5000] "Unit_MilliVolt"  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_Temp_Aktivtank : 24|8@1+ (20,0) [0|5000] "Unit_MilliVolt"  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_Temp_Passivtank : 32|8@1+ (20,0) [0|5000] "Unit_MilliVolt"  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_Leitungsheizung_Strom : 40|8@1+ (0.1,0) [0.0|14.0] "Unit_Amper"  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_Transferpumpe_Strom : 48|8@1+ (0.1,0) [0.0|14.0] "Unit_Amper"  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_Tankheizung_Strom : 56|8@1+ (0.1,0) [0.0|14.0] "Unit_Amper"  Motor_EDC17_D4

BO_ 1508 SCR_03: 8 SCR_C7
 SG_ SCR_03_BZ : 8|4@1+ (1,0) [0|15] ""  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_Spannungsversorgung_Status : 12|4@1+ (1.0,0.0) [0.0|15] ""  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_VersorgungSensoren_Status : 16|4@1+ (1.0,0.0) [0.0|15] ""  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_Heizkreis_3_Status : 20|4@1+ (1.0,0.0) [0.0|15] ""  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_Guetesensor_Status : 24|4@1+ (1.0,0.0) [0.0|15] ""  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_Leitungsheizung_Status : 28|4@1+ (1.0,0.0) [0.0|15] ""  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_Tankheizung_Status : 32|4@1+ (1.0,0.0) [0.0|15] ""  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_Druck_Status : 36|4@1+ (1.0,0.0) [0.0|15] ""  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_Dosierpumpe_Status_Spule : 40|4@1+ (1.0,0.0) [0.0|15] ""  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_Transferpumpe_Status : 44|4@1+ (1.0,0.0) [0.0|15] ""  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_Level_Aktivtank_Status : 48|4@1+ (1.0,0.0) [0.0|15] ""  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_Level_Passivtank_Status : 52|4@1+ (1.0,0.0) [0.0|15] ""  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_Temp_Aktivtank_Status : 56|4@1+ (1.0,0.0) [0.0|15] ""  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_Temp_Passivtank_Status : 60|4@1+ (1.0,0.0) [0.0|15] ""  Motor_EDC17_D4

BO_ 1509 SCR_04: 8 SCR_C7
 SG_ SCR_04_BZ : 8|4@1+ (1,0) [0|15] ""  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_Ansteuerung_Transferpumpe : 12|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_Ansteuerung_Dosierpumpe : 13|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_Ansteuerung_Heizkreis_3 : 14|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_Ansteuerung_Leitungsheizung : 15|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_Ansteuerung_Tankheizung : 16|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_CAL_CVN_CRC_32 : 32|32@1+ (1.0,0.0) [0.0|4294967295] ""  Motor_EDC17_D4

BO_ 1526 SCR_05: 8 SCR_C7
 SG_ SCR_05_BZ : 8|4@1+ (1,0) [0|15] ""  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_Steuergeraet_Heizung_Status : 48|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_Steuergeraet_Pumpe_Status : 50|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_Steuergeraet_Relais_Status : 52|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_Steuergeraet_Bus_Status : 56|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_Steuergeraet_Codierung_St000 : 58|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_Steuergeraet_Datensatz_St001 : 60|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_Steuergeraet_Defekt_Status : 62|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Motor_EDC17_D4

BO_ 1510 SCR_CAL_ID1: 8 SCR_C7
 SG_ SCR_CAL_ID_Name_01 : 0|8@1+ (1.0,0.0) [0.0|255] ""  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_CAL_ID_Name_02 : 8|8@1+ (1.0,0.0) [0.0|255] ""  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_CAL_ID_Name_03 : 16|8@1+ (1.0,0.0) [0.0|255] ""  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_CAL_ID_TN_01 : 24|8@1+ (1.0,0.0) [0.0|255] ""  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_CAL_ID_TN_02 : 32|8@1+ (1.0,0.0) [0.0|255] ""  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_CAL_ID_TN_03 : 40|8@1+ (1.0,0.0) [0.0|255] ""  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_CAL_ID_TN_04 : 48|8@1+ (1.0,0.0) [0.0|255] ""  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_CAL_ID_TN_05 : 56|8@1+ (1.0,0.0) [0.0|255] ""  Motor_EDC17_D4

BO_ 1512 SCR_CAL_ID2: 8 SCR_C7
 SG_ SCR_CAL_ID_TN_06 : 0|8@1+ (1.0,0.0) [0.0|255] ""  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_CAL_ID_TN_07 : 8|8@1+ (1.0,0.0) [0.0|255] ""  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_CAL_ID_TN_08 : 16|8@1+ (1.0,0.0) [0.0|255] ""  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_CAL_ID_Leer : 24|8@1+ (1.0,0.0) [0.0|255] ""  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_CAL_ID_Index_01 : 32|8@1+ (1.0,0.0) [0.0|255] ""  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_CAL_ID_Index_02 : 40|8@1+ (1.0,0.0) [0.0|255] ""  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_CAL_ID_Index_03 : 48|8@1+ (1.0,0.0) [0.0|255] ""  Motor_EDC17_D4
 SG_ SCR_CAL_ID_Index_04 : 56|8@1+ (1.0,0.0) [0.0|255] ""  Motor_EDC17_D4

BO_ 133 SCU_01: 8 SCU_D4
 SG_ SCU_01_CHK : 0|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Airbag_D4,ESP_D4,Gateway_D4C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,QSP_D4
 SG_ SCU_01_BZ : 8|4@1+ (1,0) [0|15] ""  Airbag_D4,ESP_D4,Gateway_D4C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,QSP_D4
 SG_ SCU_Ue_Winkel_ADS : 16|12@1+ (0.1,0) [0.0|409.3] "Unit_DegreOfArc"  Airbag_D4,ESP_D4,Gateway_D4C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,QSP_D4
 SG_ SCU_VZ_Ue_Winkel_ADS : 28|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Airbag_D4,ESP_D4,Gateway_D4C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4,QSP_D4
 SG_ SCU_Soll_Ue_Winkel : 29|11@1+ (0.1,0) [0.0|204.5] "Unit_DegreOfArc"  ESP_D4,Gateway_D4C7,QSP_D4
 SG_ SCU_max_Gradient : 40|9@1+ (1,0) [0|510] ""  ESP_D4,Gateway_D4C7,QSP_D4
 SG_ SCU_VZ_Soll_Ue_Winkel : 49|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  ESP_D4,Gateway_D4C7,QSP_D4
 SG_ SCU_Status : 50|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  ESP_D4,Gateway_D4C7,QSP_D4
 SG_ SCU_KD_Fehler : 53|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  ESP_D4,Gateway_D4C7,QSP_D4
 SG_ SCU_01_CRC : 56|8@1+ (1,0) [0|255] ""  ESP_D4,Gateway_D4C7,QSP_D4

BO_ 784 SCU_02: 8 SCU_D4
 SG_ SCU_Warnlampe : 12|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Gateway_D4C7
 SG_ SCU_Warnungen : 14|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Gateway_D4C7
 SG_ SCU_Charisma_FahrPr : 16|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Gateway_D4C7
 SG_ SCU_Charisma_Status : 19|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Gateway_D4C7
 SG_ SCU_Charisma_Umschaltung : 21|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Gateway_D4C7

BO_ 1313 STH_01: 8 Gateway_D4C7
 SG_ STH_Funk_ein : 0|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ STH_Funk_aus : 1|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ STH_Zusatzheizung : 2|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ STH_LED : 3|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ STH_Pumpe_ein : 4|1@1+ (1,0) [0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ STH_Geblaese : 5|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ STH_EKP_Anst : 6|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ STH_Start_folgt : 7|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ STH_Ventiloeffnungszeit : 8|6@1+ (1,0) [0|63] "Unit_Minut"  Vector__XXX
 SG_ STH_Ventil_Status : 14|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ STH_Waermeeintrag : 16|6@1+ (1,0) [0|63] ""  Vector__XXX
 SG_ STH_KVS : 24|13@1+ (1,0) [0|8191] "Unit_MilliLiter"  Vector__XXX
 SG_ STH_Fehlerstatus : 37|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Vector__XXX
 SG_ STH_Heizleistung : 40|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Vector__XXX
 SG_ STH_Wassertemp : 48|8@1+ (0.75,-40) [-40.00|142.25] "Unit_DegreCelsi"  Vector__XXX
 SG_ STH_Motorvorwaermung : 59|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ STH_Servicemode : 60|1@1+ (1,0) [0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ STH_war_aktiv : 61|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ STH_KVS_Ueberlauf : 62|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ STH_KD_Fehler : 63|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX

BO_ 1172 STS_01: 8 Gateway_D4C7
 SG_ STS_01_CHK : 0|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ STS_01_BZ : 8|4@1+ (1,0) [0|15] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ STS_Car_not_under_theft : 12|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ STS_Car_under_theft : 13|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ STS_Anlassersperre : 15|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ STS_Typencodierung : 16|5@1+ (1.0,0.0) [0.0|31] ""  Vector__XXX
 SG_ STS_KD_Fehler : 22|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ STS_LIN_aktiv : 23|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ STS_Standlicht : 24|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ STS_Fahrlicht : 25|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ STS_Alarm_still : 26|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ STS_Texte : 27|4@1+ (1.0,0.0) [0.0|15] ""  Vector__XXX
 SG_ STS_Laderelais : 38|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ STS_Summer : 48|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ STS_Alarm_Blinker : 50|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ STS_Notstart : 51|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ STS_Signalhorn : 55|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ STS_Leerlaufschaltung : 56|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4

BO_ 783 SWA_01: 8 Gateway_D4C7
 SG_ SWA_Status_CHK : 0|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Vector__XXX
 SG_ SWA_Status_BZ : 8|4@1+ (1,0) [0|15] ""  Vector__XXX
 SG_ SWA_Anzeigen : 12|4@1+ (1.0,0.0) [0.0|15] ""  Kombi_D4
 SG_ SWA_Blindheit_erkannt : 16|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ SWA_rel_Nichtverf : 17|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ SWA_rel_Fehler : 18|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ SWA_Sta_aktiv : 19|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ SWA_Sta_passiv : 20|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ SWA_Standziele_li : 24|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ SWA_Kolonne_li : 25|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ SWA_Infostufe_SWA_li : 26|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ SWA_Warnung_SWA_li : 27|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ SWA_Kolonne_mi : 33|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ SWA_Standziele_re : 40|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ SWA_Kolonne_re : 41|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ SWA_Infostufe_SWA_re : 42|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ SWA_Warnung_SWA_re : 43|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ SWA_Gischtzaehler : 48|7@1+ (1,0) [0|100] "Unit_PerCent"  Vector__XXX
 SG_ SWA_KD_Fehler : 59|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX

BO_ 1413 Systeminfo_01: 8 Gateway_D4C7
 SG_ SI_Int_CAN_gespiegelt : 0|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ SI_CAN_Komfort_Sleep : 1|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ SI_CAN_Dashboard_Sleep : 2|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ SI_CAN_Antrieb_Sleep : 3|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ SI_Infotainment_Sleep : 4|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ SI_CAN_Extended_Sleep : 5|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ SI_Fahrwerk_Sleep : 6|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ SI_Diagnose_Aktiv : 7|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ SI_QRS_Mode : 8|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7
 SG_ SI_T_Mode : 9|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Motor_EDC17_D4,Motor_ME17_BY,Motor_MED17_SIMOS8_D4
 SG_ SI_NWDF : 10|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ SI_NWDF_gueltig : 11|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ SI_Sammelfehler : 12|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ GW_KD_Fehler : 13|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ SI_MOST_Status : 15|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX
 SG_ SI_Sammel_SG_Fehler : 56|6@1+ (1,0) [0|60] ""  Vector__XXX
 SG_ SI_MO_WU : 63|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Vector__XXX

BO_ 1214 TPD_SCU_01: 8 Gateway_D4C7
 SG_ TPD_SCU_Data_1 : 0|64@1+ (1.0,0.0) [0.0|18446744073709551615] ""  SCU_D4

BO_ 768 TPD_Tester_01: 8 SCU_D4
 SG_ TPD_Tester_Data_1 : 0|64@1+ (1.0,0.0) [0.0|18446744073709551615] ""  Gateway_D4C7

BO_ 769 TPD_Tester_02: 8 SCU_D4
 SG_ TPD_Tester_Data_2 : 0|64@1+ (1.0,0.0) [0.0|18446744073709551615] ""  Gateway_D4C7

BO_ 770 TPD_Tester_03: 8 SCU_D4
 SG_ TPD_Tester_Data_3 : 0|64@1+ (1.0,0.0) [0.0|18446744073709551615] ""  Gateway_D4C7

BO_ 771 TPD_Tester_04: 8 SCU_D4
 SG_ TPD_Tester_Data_4 : 0|64@1+ (1.0,0.0) [0.0|18446744073709551615] ""  Gateway_D4C7

BO_ 772 TPD_Tester_05: 8 SCU_D4
 SG_ TPD_Tester_Data_5 : 0|64@1+ (1.0,0.0) [0.0|18446744073709551615] ""  Gateway_D4C7

BO_ 773 TPD_Tester_06: 8 SCU_D4
 SG_ TPD_Tester_Data_6 : 0|64@1+ (1.0,0.0) [0.0|18446744073709551615] ""  Gateway_D4C7

BO_ 774 TPD_Tester_07: 8 SCU_D4
 SG_ TPD_Tester_Data_7 : 0|64@1+ (1.0,0.0) [0.0|18446744073709551615] ""  Gateway_D4C7

BO_ 775 TPD_Tester_08: 8 SCU_D4
 SG_ TPD_Tester_Data_8 : 0|64@1+ (1.0,0.0) [0.0|18446744073709551615] ""  Gateway_D4C7

BO_ 542 TPS_SCU: 7 SCU_D4
 SG_ TPS_SCU_Data : 0|56@1+ (1.0,0.0) [0.0|72057594037927935] ""  Gateway_D4C7

BO_ 512 TPS_Tester: 7 Gateway_D4C7
 SG_ TPS_Tester_Data : 0|56@1+ (1.0,0.0) [0.0|72057594037927935] ""  SCU_D4

BO_ 268 TSK_02: 8 XXX
 SG_ TSK_02_CHK : 0|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
 SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
 SG_ TSK_Status : 16|2@1+ (1,0) [0|3] "" XXX

BO_ 786 TSK_03: 8 Motor_EDC17_D4
 SG_ TSK_03_CHK : 0|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Gateway_D4C7
 SG_ TSK_03_BZ : 8|4@1+ (1,0) [0|15] ""  Gateway_D4C7
 SG_ FAS_Wunschgeschw : 12|10@1+ (0.32,0) [0.00|326.72] "Unit_KiloMeterPerHour"  Gateway_D4C7
 SG_ FAS_Status_Prim_Anz : 22|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Gateway_D4C7
 SG_ FAS_Texte_Primaeranz : 48|7@1+ (1.0,0.0) [0.0|127] ""  Gateway_D4C7
 SG_ FAS_Status_Anzeige : 61|3@1+ (1.0,0.0) [0.0|7] ""  Gateway_D4C7

BO_ 270 TSK_04: 8 Motor_EDC17_D4
 SG_ TSK_04_CHK : 0|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ TSK_zul_Regelabw : 12|6@1+ (0.024,0) [0.000|1.512] "Unit_MeterPerSeconSquar"  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ TSK_ax_Getriebe : 18|9@1+ (0.024,-2.016) [-2.016|10.224] "Unit_MeterPerSeconSquar"  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ TSK_Wunsch_Uebersetz : 27|10@1+ (0.0245,0) [0.0245|25.0635] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ TSK_Freig_WU : 37|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ TSK_Limiter_aktiv : 38|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ TSK_Status_GRA_ACC_02 : 62|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7

BO_ 273 TSK_05: 8 Motor_EDC17_D4
 SG_ CHECKSUM : 0|8@1+ (1,0) [0|255] ""  EPB_D4,Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ COUNTER : 8|4@1+ (1,0) [0|15] ""  EPB_D4,Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ TSK_QBit_Steigung : 12|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ TSK_Status_GRA_ACC_01 : 16|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Gateway_D4C7
 SG_ TSK_Fahrzeugmasse : 18|5@1+ (200,500) [500|6500] "Unit_KiloGram"  Gateway_D4C7
 SG_ TSK_QBit_Fahrzeugmasse : 23|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ TSK_Fahrzeugmasse_02 : 24|8@1+ (32,0) [0|8128] "Unit_KiloGram"  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ TSK_Steigung : 40|8@1+ (0.8,-101.6) [-101.6|101.6] "Unit_PerCent"  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ TSK_Getriebeinfo : 51|2@1+ (1.0,0.0) [0.0|3] ""  Gateway_D4C7
 SG_ TSK_Codierung_ACC : 53|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  EPB_D4,Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ TSK_Zwangszusch_ESP : 54|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7
 SG_ TSK_Freig_Verzoeg_Anf : 55|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7,Getriebe_AL551_951_D4_C7,Getriebe_DL501_C7,Getriebe_VL381_C7
 SG_ TSK_Verzoeg_Anf_02 : 56|8@1+ (0.024,-3.984) [-3.984|2.136] "Unit_MeterPerSeconSquar"  Gateway_D4C7

BO_ 1716 VIN_01: 8 Gateway_D4C7
 SG_ VIN_01_MUX M  : 0|2@1+ (1,0) [0|3] ""  Airbag_D4,EPB_D4,LWS_D4,SCR_C7,SCU_D4
 SG_ KS_Geheimnis_1 m0  : 8|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Airbag_D4,EPB_D4
 SG_ VIN_4 m1  : 8|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Airbag_D4,EPB_D4,SCR_C7
 SG_ VIN_11 m2  : 8|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Airbag_D4,EPB_D4,SCR_C7
 SG_ KS_Geheimnis_2 m0  : 16|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Airbag_D4,EPB_D4
 SG_ VIN_5 m1  : 16|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Airbag_D4,EPB_D4,SCR_C7
 SG_ VIN_12 m2  : 16|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Airbag_D4,EPB_D4,SCR_C7
 SG_ KS_Geheimnis_3 m0  : 24|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Airbag_D4,EPB_D4
 SG_ VIN_6 m1  : 24|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Airbag_D4,EPB_D4,SCR_C7
 SG_ VIN_13 m2  : 24|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Airbag_D4,EPB_D4,SCR_C7
 SG_ KS_Geheimnis_4 m0  : 32|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Airbag_D4,EPB_D4
 SG_ VIN_7 m1  : 32|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Airbag_D4,EPB_D4,SCR_C7
 SG_ VIN_14 m2  : 32|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Airbag_D4,EPB_D4,LWS_D4,SCR_C7,SCU_D4
 SG_ VIN_1 m0  : 40|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Airbag_D4,EPB_D4,SCR_C7
 SG_ VIN_8 m1  : 40|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Airbag_D4,EPB_D4,SCR_C7
 SG_ VIN_15 m2  : 40|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Airbag_D4,EPB_D4,LWS_D4,SCR_C7,SCU_D4
 SG_ VIN_2 m0  : 48|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Airbag_D4,EPB_D4,SCR_C7
 SG_ VIN_9 m1  : 48|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Airbag_D4,EPB_D4,SCR_C7
 SG_ VIN_16 m2  : 48|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Airbag_D4,EPB_D4,LWS_D4,SCR_C7,SCU_D4
 SG_ VIN_3 m0  : 56|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Airbag_D4,EPB_D4,SCR_C7
 SG_ VIN_10 m1  : 56|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Airbag_D4,EPB_D4,SCR_C7
 SG_ VIN_17 m2  : 56|8@1+ (1,0) [0|255] ""  Airbag_D4,EPB_D4,LWS_D4,SCR_C7,SCU_D4

BO_ 1414 Waehlhebel_02: 8 Getriebe_AL551_951_D4_C7
 SG_ WH_KD_Fehler : 63|1@1+ (1.0,0.0) [0.0|1] ""  Gateway_D4C7

BO_ 1318 BCM: 8 XXX
 SG_ INVERTED_BLINKER_ACTIVE : 4|1@0+ (1,0) [0|1] "" XXX
 SG_ TURNSTALK_LEFT : 26|1@0+ (1,0) [0|1] "" XXX
 SG_ TURNSTALK_RIGHT : 27|1@0+ (1,0) [0|1] "" XXX
 SG_ BLINKER_LEFT : 34|1@0+ (1,0) [0|1] "" XXX
 SG_ BLINKER_RIGHT : 35|1@0+ (1,0) [0|1] "" XXX
 SG_ UNKNOWN_DRIVER_DOOR_RELATED : 43|1@0+ (1,0) [0|1] "" XXX

VAL_ 159 EPS_HCA_Status 0 "disabled" 1 "initializing" 2 "fault" 3 "ready" 4 "rejected" 5 "active" ;
VAL_ 269 ACC_Freigabe_Momentenanf 0 "Momanf_nicht_freigegeben" 1 "Momanf_freigegeben" ;
VAL_ 269 ACC_Freigabe_Verzanf 0 "Verzanf_nicht_freigegeben" 1 "Verzanf_freigegeben" ;
VAL_ 269 ACC_Getriebestellung_P 0 "P_Stellung_nicht_angefordert" 1 "Anforderung_P_Stellung" ;
VAL_ 269 ACC_limitierte_Anfahrdyn 0 "keine_Limitierung" 1 "Limitierung_Anfahrdynamik_angefordert" ;
VAL_ 269 ACC_Loeseanforderung 0 "keine_Anforderung" 1 "Loeseanforderung" ;
VAL_ 269 ACC_StartStopp_Info 0 "Motorlauf_langfristig_nicht_notwendig_Stoppfreigabe" 1 "Motoranlauf_nicht_zwingend_notwendig_Stoppverbot_keine_Startanforderung" 2 "Motoranlauf_zwingend_notwendig_Startanforderung" 3 "Systemfehler" ;
VAL_ 269 ACC_Vorbefuellung_Bremsanlage 0 "Vorbefuellung_AUS" 1 "Vorbefuellung_EIN" ;
VAL_ 269 ACC_Status_ACC 0 "ACC_OFF_Hauptschalter_aus" 1 "ACC_INIT" 2 "ACC_STANDBY" 3 "ACC_AKTIV_regelt" 4 "ACC_OVERRIDE" 5 "nicht_definiert" 6 "reversibler_Fehler_im_ACC_System" 7 "irreversibler_Fehler_im_ACC_System" ;
VAL_ 269 ACC_Betaetigung_EPB 0 "keine_EPB_Anforderung" 1 "EPB_Aktuator_schliessen" ;
VAL_ 269 ACC_Beeinflussung_ESP 0 "keine_Zwangszuschaltung" 1 "ESP_Zwangszuschaltung" ;
VAL_ 269 ACC_Anhalten 0 "kein_Anhalten_gewuenscht" 1 "Anhalten_gewuenscht" ;
VAL_ 269 ACC_KD_Fehler 0 "kein_KD_Fehler" 1 "KD_Fehler" ;
VAL_ 64 AB_RGS_Anst 4 "aktiv_Niveau_1" 5 "aktiv_Niveau_2" 6 "aktiv_Niveau_3" 7 "aktiv_Niveau_4" 8 "deaktiviert" ;
VAL_ 64 AB_Front_Crash 0 "kein_Front_Crash" 1 "Front_Crash" ;
VAL_ 64 AB_Heck_Crash 0 "kein_Heck_Crash" 1 "Heck_Crash" ;
VAL_ 64 AB_SF_Crash 0 "kein_Seiten_Crash_Fahrer" 1 "Seiten_Crash_Fahrer" ;
VAL_ 64 AB_SB_Crash 0 "kein_Seiten_Crash_Beifahrer" 1 "Seiten_Crash_Beifahrer" ;
VAL_ 64 AB_Rollover_Crash 0 "kein_Rollover" 1 "Rollover" ;
VAL_ 64 AB_Crash_Int 0 "kein_Crash" 1 "Crash_Intensitaet_1" 2 "Crash_Intensitaet_2_(nur_Stellgliedtest_B8)" 3 "Crash_Intensitaet_2_(nur_D4_C7_Colorado_NF_PAG__Crash_im_B8)" 4 "Crash_Intensitaet_3_(alt_VW/AUDI__Stellgiedtest_B8)" 5 "Crash_Intensitaet_3_(alt_PAG)" 7 "Crash_Intensitaet_3" ;
VAL_ 64 AB_Lampe 0 "Aus" 1 "Ein" ;
VAL_ 64 AB_Deaktiviert 0 "aktiv" 1 "deaktiviert" ;
VAL_ 64 AB_VB_deaktiviert 0 "Beifahrerairbag_aktiv" 1 "Beifahrerairbag_deaktiviert" ;
VAL_ 64 AB_Systemfehler 0 "kein_Fehler" 1 "Airbag_Systemfehler" ;
VAL_ 64 AB_Diagnose 0 "nicht_in_Diagnose" 1 "in_Diagnose" ;
VAL_ 64 AB_Stellgliedtest 0 "nicht_im_Stellgliedtest" 1 "Airbag_im_Stellgliedtest" ;
VAL_ 64 AB_Erh_Auf_VB 0 "keine_Anzeige" 1 "Beifahrerairbag_deaktiviert" 2 "Beifahrerairbag_aktiviert" 3 "nicht_definiert" ;
VAL_ 64 AB_Gurtwarn_VF 0 "keine_Warnung" 1 "Gurtwarnung_ausloesen" ;
VAL_ 64 AB_Gurtwarn_VB 0 "keine_Warnung" 1 "Gurtwarnung_ausloesen" ;
VAL_ 64 AB_Anzeige_Fussg 0 "keine_FSG_Aktion_ausgeloest" 1 "Motorhaube_offen" 2 "Systemfehler" ;
VAL_ 64 AB_Texte_AKS 0 "keine_AKS_Ausloesung" 1 "AKS_ausgeloest" 2 "AKS_Systemfehler" ;
VAL_ 64 AB_PAO_Leuchte_Anf 0 "Leuchte_ausschalten" 1 "Leuchte_einschalten" ;
VAL_ 64 AB_MKB_gueltig 0 "Multikollisionsbremsung_nicht_freigeschaltet" 1 "Multikollisionsbremsung_freigeschaltet" ;
VAL_ 64 AB_MKB_Anforderung 0 "Multikollisionsbremsung_nicht_angefordert" 1 "Multikollisionsbremsung_angefordert" ;
VAL_ 64 AB_Versorgungsspannung 0 "plausibel" 1 "unplausibel" ;
VAL_ 64 AB_KD_Fehler 0 "kein_KD_Fehler" 1 "KD_Fehler" ;
VAL_ 1312 AB_Belegung_VB 0 "nicht_verfuegbar" 1 "Fehler" 2 "nicht_belegt" 3 "belegt" ;
VAL_ 1312 AB_Gurtschloss_FA 0 "nicht_verbaut" 1 "nicht_verf�gbar (Fehler oder Init)" 2 "nicht_gesteckt" 3 "gesteckt" ;
VAL_ 1312 AB_Gurtschloss_BF 0 "nicht_verbaut" 1 "nicht_verf�gbar (Fehler oder Init)" 2 "nicht_gesteckt" 3 "gesteckt" ;
VAL_ 1312 AB_Gurtschloss_Reihe2_FA 0 "nicht_verbaut" 1 "nicht_verf�gbar (Fehler oder Init)" 2 "nicht_gesteckt" 3 "gesteckt" ;
VAL_ 1312 AB_Gurtschloss_Reihe2_MI 0 "nicht_verbaut" 1 "nicht_verf�gbar (Fehler oder Init)" 2 "nicht_gesteckt" 3 "gesteckt" ;
VAL_ 1312 AB_Gurtschloss_Reihe2_BF 0 "nicht_verbaut" 1 "nicht_verf�gbar (Fehler oder Init)" 2 "nicht_gesteckt" 3 "gesteckt" ;
VAL_ 1312 AB_Gurtschloss_Reihe3_FA 0 "nicht_verbaut" 1 "nicht_verf�gbar (Fehler oder Init)" 2 "nicht_gesteckt" 3 "gesteckt" ;
VAL_ 1312 AB_Gurtschloss_Reihe3_MI 0 "nicht_verbaut" 1 "nicht_verf�gbar (Fehler oder Init)" 2 "nicht_gesteckt" 3 "gesteckt" ;
VAL_ 1312 AB_Gurtschloss_Reihe3_BF 0 "nicht_verbaut" 1 "nicht_verf�gbar (Fehler oder Init)" 2 "nicht_gesteckt" 3 "gesteckt" ;
VAL_ 1312 AB_Sitzpos_Sens_FA 0 "nicht verf�gbar" 1 "Fehler" 2 "Sitz nicht vorne" 3 "Sitz vorne" ;
VAL_ 1312 AB_Sitzpos_Sens_BF 0 "nicht verf�gbar" 1 "Fehler" 2 "Sitz nicht vorne" 3 "Sitz vorne" ;
VAL_ 1633 AAG_Bremsl_durch_ECD 0 "Bremslicht_ist_aus" 1 "Bremslicht_durch_ECD_aktiv" ;
VAL_ 1633 AAG_Anhaenger_abgesteckt 1 "Anhaenger_wurde_bei_KL15_aus_abgesteckt" ;
VAL_ 1633 AAG_NSL_aktiv 1 "Anhaenger_Nebelschusslicht_aktiv" ;
VAL_ 1633 AAG_Anhaenger_erkannt 0 "kein_Anhaenger_erkannt" 1 "AAG_Anhaenger_erkannt" ;
VAL_ 1633 AAG_Blinker_H_aktiv 1 "Anhaenger_Blinker_aktiv" ;
VAL_ 1633 AAG_Blinker_HL_def 1 "Anhaenger_Blinker_links_defekt" ;
VAL_ 1633 AAG_Blinker_HR_def 1 "Anhaenger_Blinker_rechts_defekt" ;
VAL_ 1633 AAG_Bremslicht_H_def 1 "Anhaenger_Bremslicht_defekt" ;
VAL_ 1633 AAG_Schlusslicht_HL_def 1 "Anhaenger_Schlusslicht_links_defekt" ;
VAL_ 1633 AAG_Schlusslicht_HR_def 1 "Anhaenger_Schlusslicht_rechts_defekt" ;
VAL_ 1633 AAG_KD_Fehler 0 "kein_KD_Fehler" 1 "KD_Fehler" ;
VAL_ 1633 AAG_AVS_Fehler 0 "iO" 1 "niO" 2 "niO_Fahrzeugstopp_erforderlich" 3 "tbd" ;
VAL_ 1633 AAG_AVS_Stati 0 "endlage eingefahren erreicht" 1 "endlage ausgefahren erreicht" 2 "ausfahren automatik " 3 "einfahren automatik" 4 "ausfahren manuell " 5 "einfahren manuell" 6 "zwischenposition" 7 "nicht initialisiert" ;
VAL_ 777 BEM_Segel_Info 0 "keine_Anforderung" 1 "Mindestdrehzahl_1" 2 "Mindestdrehzahl_2" 3 "Segelveto" ;
VAL_ 777 BEM_P_Generator 255 "Fehler" ;
VAL_ 777 BEM_n_LLA 0 "keine_Erhoehung" 1 "Stufe_1" 2 "Stufe_2" 3 "Stufe_3" ;
VAL_ 777 BEM_01_Abschaltstufen 0 "Stufe_0_keine_Einschraenkung" 1 "Stufe_1" 2 "Stufe_2" 3 "Stufe_3" 4 "Transportmodus" 7 "Ruhestrommessmodus" ;
VAL_ 777 BEM_Anf_KL 0 "keine Anforderung" 1 "Anforderung K�hlerl�fter Ansteuerung" ;
VAL_ 777 BEM_StartStopp_Info 0 "Motorlauf_nicht_notwendig_(Stoppfreigabe)" 1 "Motoranlauf_nicht_zwingend_notwendig_(Stoppverbot,keine_Startanforderung)" 2 "Motoranlauf_zwingend_notwendig_(Startanforderung)" 3 "Systemfehler" ;
VAL_ 901 CHA_Systemstatus 0 "Status in Ordnung" 1 "reserviert" 2 "reserviert" 3 "reserviert" ;
VAL_ 901 CHA_Fahrer_Umschaltung 0 "keine_oder_automatische Umschaltung" 1 "manuelle_Umschaltung" ;
VAL_ 901 CHA_Ziel_FahrPr_MO 0 "nicht_belegt" 1 "Programm_1" 2 "Programm_2" 3 "Programm_3" 4 "Programm_4" 5 "Programm_5" 6 "Programm_6" 7 "Programm_7" ;
VAL_ 901 CHA_Ziel_FahrPr_GE 0 "nicht_belegt" 1 "Programm_1" 2 "Programm_2" 3 "Programm_3" 4 "Programm_4" 5 "Programm_5" 6 "Programm_6" 7 "Programm_7" ;
VAL_ 901 CHA_Ziel_FahrPr_ST 0 "nicht_belegt" 1 "Programm_1" 2 "Programm_2" 3 "Programm_3" 4 "Programm_4" 5 "Programm_5" 6 "Programm_6" 7 "Programm_7" ;
VAL_ 901 CHA_Ziel_FahrPr_SCU 0 "nicht_belegt" 1 "Programm_1" 2 "Programm_2" 3 "Programm_3" 4 "Programm_4" 5 "Programm_5" 6 "Programm_6" 7 "Programm_7" ;
VAL_ 901 CHA_Ziel_FahrPr_DR 0 "nicht_belegt" 1 "Programm_1" 2 "Programm_2" 3 "Programm_3" 4 "Programm_4" 5 "Programm_5" 6 "Programm_6" 7 "Programm_7" ;
VAL_ 901 CHA_Ziel_FahrPr_QS 0 "nicht_belegt" 1 "Programm_1" 2 "Programm_2" 3 "Programm_3" 4 "Programm_4" 5 "Programm_5" 6 "Programm_6" 7 "Programm_7" ;
VAL_ 901 CHA_Ziel_FahrPr_AFS 0 "nicht_belegt" 1 "Programm_1" 2 "Programm_2" 3 "Programm_3" 4 "Programm_4" 5 "Programm_5" 6 "Programm_6" 7 "Programm_7" ;
VAL_ 901 CHA_Ziel_FahrPr_RGS 0 "nicht_belegt" 1 "Programm_1" 2 "Programm_2" 3 "Programm_3" 4 "Programm_4" 5 "Programm_5" 6 "Programm_6" 7 "Programm_7" ;
VAL_ 901 CHA_Ziel_FahrPr_EPS 0 "nicht_belegt" 1 "Programm_1" 2 "Programm_2" 3 "Programm_3" 4 "Programm_4" 5 "Programm_5" 6 "Programm_6" 7 "Programm_7" ;
VAL_ 901 CHA_Ziel_FahrPr_ACC 0 "nicht_belegt" 1 "Programm_1" 2 "Programm_2" 3 "Programm_3" 4 "Programm_4" 5 "Programm_5" 6 "Programm_6" 7 "Programm_7" ;
VAL_ 901 CHA_Ziel_FahrPr_SAK 0 "nicht_belegt" 1 "Programm_1" 2 "Programm_2" 3 "Programm_3" 4 "Programm_4" 5 "Programm_5" 6 "Programm_6" 7 "Programm_7" ;
VAL_ 1714 DGN_Verlernzaehler 255 "ung�ltiger Z�hlerstand oder kein g�ltiger Fahrzyklus" ;
VAL_ 1714 KBI_Kilometerstand 1048574 "Init" 1048575 "Fehler" ;
VAL_ 1714 UH_Monat 14 "reserviert" ;
VAL_ 1714 UH_Tag 0 "reserviert" ;
VAL_ 1714 Kombi_02_alt 0 "aktuell" 1 "veraltet" ;
VAL_ 1714 Uhrzeit_01_alt 0 "aktuell" 1 "veraltet" ;
VAL_ 1520 DI_KL_58d 254 "Init" 255 "Fehler" ;
VAL_ 1520 DI_KL_58s 126 "Init" 127 "Fehler" ;
VAL_ 1520 DI_KL_58st 126 "Init" 127 "Fehler" ;
VAL_ 1603 KBI_Einheit_Datum 0 "Tag/Monat/Jahr" 1 "Monat/Tag/Jahr" 2 "Jahr/Monat/Tag" 3 "reserviert" ;
VAL_ 1603 KBI_Einheit_Druck 0 "Druckangabe in bar" 1 "Druckangabe in psi" 2 "Druckangabe in kPa" 3 "tbd." ;
VAL_ 1603 KBI_Einheit_Streckenanz 0 "Kilometer" 1 "Meilen" ;
VAL_ 1603 KBI_MFA_v_Einheit_02 0 "kmh" 1 "mph" ;
VAL_ 1603 KBI_Einheit_Temp 0 "Grad Celsius �C" 1 "Grad Fahrenheit �F" ;
VAL_ 1603 KBI_Einheit_Uhrzeit 0 "24h" 1 " 12h AM/PM" ;
VAL_ 1603 KBI_Einheit_Verbrauch 0 "mpg UK" 1 "mpg USA" 2 "Liter/100km" 3 "km/Liter" ;
VAL_ 1603 KBI_Einheit_Volumen 0 "Liter" 1 "Gallonen UK" 2 "Gallonen USA" 3 "reserviert" ;
VAL_ 260 EPB_QBit_Laengsbeschleunigung 0 "g�ltiger Wert" 1 "Ersatz-, Init- oder Fehlerwert" ;
VAL_ 260 EPB_QBit_Pedalweg_Kuppl 0 "g�ltiger Wert" 1 "Ersatz-, Init- oder Fehlerwert" ;
VAL_ 260 EPB_BCM2_Motor_Wakeup 0 "keine Anforderung" 1 "Anforderung an BCM2 Wakeupleitung zum Motor hochzuziehen aufgrund von Car-Wakeup" ;
VAL_ 260 EPB_Freig_Verzoeg_Anf 0 "nicht freigegeben" 1 "freigegeben" ;
VAL_ 260 EPB_Laengsbeschleunigung 255 "Fehler" ;
VAL_ 260 EPB_Pedalweg_Kuppl 0 "Init" 255 "Fehler" ;
VAL_ 260 EPB_Anfahrwunsch_erkannt 0 "kein Anfahrwunsch erkannt" 1 "Anfahrwunsch erkannt" ;
VAL_ 260 EPB_DAA_Randbed_erf 0 "Randbed_nicht_erfuellt" 1 "Randbed_erfuellt" ;
VAL_ 260 EPB_Fehlerstatus 0 "kein Fehler in EPB - AVH darf von ESP ausgef�hrt werden" 1 "nur VW526: tempor�rer Fehler" 2 "nur VW526: EPB in Diagnose" 3 "Fehler in EPB - AVH darf von ESP nicht ausgef�hrt werden" ;
VAL_ 260 EPB_Schalterposition 0 "keine Fahreranforderung" 1 "Fahreranforderung �ffnen" 2 "Fahreranforderung Schlie�en" 3 "Fehler" ;
VAL_ 260 EPB_QBit_Schalterpos 0 "g�ltiger Wert (volle Funktion)" 1 " Ersatz-, Init- oder Fehlerwert (Schalter ausser Funktion)" ;
VAL_ 260 EPB_Konsistenz_ACC 0 "kein Fehler erkannt" 1 "Fehler erkannt" ;
VAL_ 260 EPB_Spannkraft 30 "Init" 31 "Fehler" ;
VAL_ 260 EPB_Status 0 "offen" 1 "Bremse_geschl_(Spannkraft_voll/reduziert)" 2 "Aktuator im Lauf" 3 "Fehler" ;
VAL_ 260 EPB_KD_Fehler 0 "kein_KD_Fehler" 1 "KD_Fehler" ;
VAL_ 781 EPB_Fehlerlampe_Gelb 0 "Aus" 1 "Ein" ;
VAL_ 781 EPB_Fehlerlampe_BKL 0 "BKL aus" 1 "BKL an" ;
VAL_ 781 EPB_Funktionslampe 0 "Aus" 1 "Ein" ;
VAL_ 781 EPB_Texte 0 "keine_Anzeige" 1 "Neigungswinkel_zu_gross" 2 "Parkbremse_von_Hand_oeffnen" 3 "EPB_in_Diagnose" 4 "Bremspedal_betaetigen" 5 "tbd." 6 "tbd." 7 "St�rung Anfahrassistent" 8 "Abschleppschutz blockiert" ;
VAL_ 781 EPB_Akustik 0 "Warnton aus" 1 "Warnton an" ;
VAL_ 781 EPB_Autoholdlampe 0 "Lampe aus (Autohold inaktiv)" 1 "Lampe ein (Autohold aktiv)" ;
VAL_ 781 EPB_Bremsbelag_Warn 0 "Bremsbelag_ok" 1 "Bremsbelag_unter_Minimum" ;
VAL_ 256 ASR_Moment_langsam 1022 "Init" 1023 "Fehler" ;
VAL_ 256 ASR_MSR_Moment_schnell 1022 "Init" 1023 "Fehler" ;
VAL_ 256 ESP_v_Signal 65533 "Unterspannung" 65534 "Init" 65535 "Fehler" ;
VAL_ 256 ASR_Tastung_passiv 0 "ASR_aktiviert" 1 "ASR_passiv_getastet_oder_Schwellen_geaendert" ;
VAL_ 256 ESP_Tastung_passiv 0 "ESP_aktiviert" 1 "ESP_passiv_getastet_oder_Schwellen_geaendert" ;
VAL_ 256 ESP_Systemstatus 0 "iO" 1 "Fehler" ;
VAL_ 256 ASR_Schalteingriff 0 "keine Anforderung" 1 "ASR_Schaltkennfeld" 2 "R�ckschaltung" 3 "Schaltverbot" ;
VAL_ 256 OBD_Schlechtweg 0 "kein Schlechtweg erkannt" 1 "Schlechtweg erkannt" ;
VAL_ 256 OBD_QBit_Schlechtweg 0 "gueltiger_Wert" 1 "Ersatz_Init_oder_Fehlerwert" ;
VAL_ 256 ESP_QBit_v_Signal 0 "gueltiger_Wert" 1 "Ersatz_Init_oder_Fehlerwert" ;
VAL_ 256 ABS_Bremsung 0 "keine_ABS_Regelung" 1 "ABS_Regelung_aktiv" ;
VAL_ 256 ASR_Anf 0 "keine_Anforderung" 1 "ASR_Anforderung" ;
VAL_ 256 MSR_Anf 0 "keine Anfoderung" 1 "MSR-Anforderung" ;
VAL_ 256 EBV_Eingriff 0 "kein EBV-Eingriff" 1 "EBV-Eingriff" ;
VAL_ 256 EDS_Eingriff 0 "kein_EDS_Eingriff" 1 "EDS_Eingriff" ;
VAL_ 256 ESP_Eingriff 0 "kein_ESP_Eingriff" 1 "ESP_Eingriff_aktiv" ;
VAL_ 256 ESP_ASP 0 "inaktiv" 1 "aktiv" ;
VAL_ 256 ESP_KD_Fehler 0 "kein_KD_Fehler" 1 "KD_Fehler" ;
VAL_ 257 ESP_QBit_Gierrate 0 "gueltiger_Wert" 1 "Ersatz_Init_oder_Fehlerwert" ;
VAL_ 257 ESP_QBit_Laengsbeschl 0 "gueltiger_Wert" 1 "Ersatz_Init_oder_Fehlerwert" ;
VAL_ 257 ESP_QBit_Querb 0 "gueltiger_Wert" 1 "Ersatz_Init_oder_Fehlerwert" ;
VAL_ 257 ESP_Stillstandsflag 0 "kein_Stillstand_erkannt" 1 "Stillstand_erkannt" ;
VAL_ 257 ESP_Querbeschleunigung 255 "Fehler" ;
VAL_ 257 ESP_Laengsbeschl 1022 "Signal_nicht_vorhanden" 1023 "Fehler" ;
VAL_ 257 ESP_Verteil_Wankmom 30 "Init" 31 "Fehler" ;
VAL_ 257 ESP_QBit_Anf_Vert_Wank 0 "gueltiger_Wert" 1 "Ersatz_Init_oder_Fehlerwert" ;
VAL_ 257 ESP_Gierrate 16383 "Fehler" ;
VAL_ 257 ESP_VZ_Gierrate 0 "positiv" 1 "negativ" ;
VAL_ 257 ESP_Notbremsanzeige 0 "keine_Notbremsung_erkannt" 1 "Notbremsung_erkannt" ;
VAL_ 257 ESP_SpannungsAnf 0 "keine_Anforderung" 1 "Anforderung_Spannungswert_1" ;
VAL_ 257 ESP_PLA_Abbruch 0 "Init" 1 "Geschwindigkeitsueberschreitung" 2 "Falscher_PLA_Status" 3 "Deaktivierung_durch_Abbruch_Lenkung" 4 "PLA_Bremsanforderung_nach_Stillstand" 5 "Abbruch_durch_Kl15_aus" 6 "Abbruch_durch_FT_offen" ;
VAL_ 257 ESP_Status_ESP_PLA 0 "ESP_PLA_deaktiv" 1 "ESP_PLA_Init" 2 "ESP_PLA_Fehler" 4 "ESP_PLA_aktivierbar" 6 "ESP_PLA_Bremse_aktiv" 8 "ESP_PLA_funktionsbereit" 9 "ESP_PLA_Neustart" 10 "ESP_PLA_Abbruch" ;
VAL_ 259 ESP_VL_FR 0 "Vorwaerts" 1 "Rueckwaerts" ;
VAL_ 259 ESP_VR_FR 0 "Vorwaerts" 1 "Rueckwaerts" ;
VAL_ 259 ESP_HL_FR 0 "Vorwaerts" 1 "Rueckwaerts" ;
VAL_ 259 ESP_HR_FR 0 "Vorwaerts" 1 "Rueckwaerts" ;
VAL_ 259 ESP_VL_Radgeschw 4093 "Unterspannung" 4094 "Init" 4095 "Fehler" ;
VAL_ 259 ESP_VR_Radgeschw 4093 "Unterspannung" 4094 "Init" 4095 "Fehler" ;
VAL_ 259 ESP_HL_Radgeschw 4093 "Unterspannung" 4094 "Init" 4095 "Fehler" ;
VAL_ 259 ESP_HR_Radgeschw 4093 "Unterspannung" 4094 "Init" 4095 "Fehler" ;
VAL_ 776 ESP_Meldungen 0 "keine_Anzeige_kein_Gong" 1 "Autohold_Hinweis_1_und_kein_Gong" 2 "Stoerung_Autohold_und_1x_Gong" 3 "Stoerung_Hillholder_und_1x_Gong" 4 "Uebernehmen_und_1x_Gong" ;
VAL_ 776 ESP_HDC_FktLampe 0 "Aus" 1 "Ein" ;
VAL_ 776 ESP_Lampe 0 "Aus" 1 "Ein" ;
VAL_ 776 ABS_Lampe 0 "Aus" 1 "Ein" ;
VAL_ 776 BK_Lampe 0 "Aus" 1 "Ein" ;
VAL_ 776 ESP_Akustik 0 "keine_Akustik" 1 "1x_Beep" ;
VAL_ 776 ESP_Diagnose 0 "ESP_nicht_in_Diagnose" 1 "ESP_in_Diagnose" ;
VAL_ 776 ESP_Textanzeigen_02 0 "kein_Text" 1 "ESP_Stoerung" 2 "ABS_Stoerung" 3 "ESP_ABS_Stoerung" 4 "nicht_definiert" 5 "ASR_Stoerung" 6 "ESP_switched_off" 7 "ASR_off" 8 "ESP_ASR_on" 9 "Stoerung_Hillholder" 10 "keine_Bremskraftverstaerkung" 11 "ASR_aktiviert" 12 "ABS_ASR_Stoerung" 13 "bitte_Reifen_pruefen" 14 "Stoerung_Autohold" 15 "ESP_offroad" 16 "Autohold_Hinweis_1" 17 "ESP_sport" 18 "ESP_Zwangsaktivierung" ;
VAL_ 776 ESP_Off_Lampe 0 "Lampe_aus" 1 "Lampe_ein" ;
VAL_ 776 ESP_m_Raddrehz 32765 "Unterspannung" 32766 "Init" 32767 "Fehler" ;
VAL_ 776 ESP_ASR_Lampe 0 "ESP_ASR_Lampe_aus" 1 "ESP_ASR_Lampe_an" ;
VAL_ 776 ESP_Fehlerstatus_Wegimp 0 "Wegimpulse_iO" 1 "Fehler" ;
VAL_ 776 ESP_Wegimp_Ueberlauf 0 "Reset und kein �berlauf" 1 "mindestens 1x �berlauf" ;
VAL_ 776 ESP_QBit_Wegimp_VA 0 "gueltiger_Wert" 1 "Ersatz_Init_oder_Fehlerwert" ;
VAL_ 776 ESP_Displaywarnungen 0 "keine_Warnung" 1 "BKL_Display_Warnung" ;
VAL_ 776 ESP_HDC_Regelgeschw 0 "nicht_verbaut" 125 "HDC_Standby" 127 "Fehler" ;
VAL_ 776 ESP_BKV_Warnung 0 "keine_Anzeige_kein_Gong" 1 "keine_Bremskraftverstaerkung_plus_1x_Gong" ;
VAL_ 262 ESP_QBit_Bremsdruck 0 "gueltiger_Wert" 1 "Ersatz_Init_oder_Fehlerwert" ;
VAL_ 262 ESP_QBit_Fahrer_bremst 0 "gueltiger_Wert" 1 "Ersatz_Init_oder_Fehlerwert" ;
VAL_ 262 ESP_Schwelle_Unterdruck 0 "kein_Signal" 1 "Unterdruck_kleiner_gleich_450_mbar" 2 "Unterdruck_groesser_450_mbar" 3 "Fehler_Unterdrucksensor" ;
VAL_ 262 ESP_Bremsdruck 1023 "Fehler" ;
VAL_ 262 ESP_Fahrer_bremst 0 "Bremsdruckschwelle_nicht_ueberschritten" 1 "Bremsdruckschwelle_ueberschritten" ;
VAL_ 262 ESP_Verz_TSK_aktiv 0 "TSK_Verzoegerung_inaktiv" 1 "TSK_Verzoegerung_aktiv" ;
VAL_ 262 ESP_Lenkeingriff_ADS 0 "kein_Lenkeingriff" 1 "stabilisierender_Lenkeingriff" ;
VAL_ 262 ESP_Konsistenz_TSK 0 "Botschaft_fuer_Verzoegerungsanforderung_konsistent" 1 "Botschaft_fuer_Verzoegerungsanforderung_nicht_konsistent" ;
VAL_ 262 ESP_Bremsruck_AWV2 0 "kein_Bremsruck_ausgefuehrt" 1 "Bremsruck_ausgefuehrt" ;
VAL_ 262 ESP_Konsistenz_AWV2 0 "Botschaft_fuer_AWV2_konsistent" 1 "Botschaft_fuer_AWV2_nicht_konsistent" ;
VAL_ 262 ECD_Fehler 0 "ECD_iO" 1 "ECD_Fehler" ;
VAL_ 262 ECD_nicht_verfuegbar 0 "ECD_Funktion_verfuegbar" 1 "ECD_Funktion_nicht_verfuegbar" ;
VAL_ 262 ESP_Status_Bremsentemp 0 "Bremse nicht �berhitzt" 1 "Bremse �berhitzt" ;
VAL_ 262 ESP_Autohold_Standby 0 "Autohold_nicht_im_Standby" 1 "Autohold_im_Standby" ;
VAL_ 262 ESP_HDC_Standby 0 "HDC_Funktion_nicht_im_Standby" 1 "HDC_Funktion_im_Standby" ;
VAL_ 262 ESP_HBA_aktiv 0 "HBA_nicht_aktiv" 1 "HBA_aktiv" ;
VAL_ 262 ESP_Prefill_ausgeloest 0 "nicht_ausgeloest" 1 "Prefill_ausgeloest" ;
VAL_ 262 ESP_Rueckwaertsfahrt_erkannt 0 "keine_Rueckwaetsfahrt" 1 "Rueckwaertsfahrt_erkannt" ;
VAL_ 262 ESP_Status_Anfahrhilfe 0 "Aus" 1 "Ein" ;
VAL_ 262 ESP_HDC_aktiv 0 "inaktiv" 1 "aktiv" ;
VAL_ 262 ESP_StartStopp_Info 0 "Motorlauf_nicht_notwendig_(Stoppfreigabe)" 1 "Motoranlauf_nicht_zwingend_notwendig_(Stoppverbot,keine_Startanforderung)" 2 "Motoranlauf_zwingend_notwendig_(Startanforderung)" 3 "Systemfehler" ;
VAL_ 262 ESP_Eingr_HL 0 "kein_Eingriff" 1 "ESP_Eingriff_HL" ;
VAL_ 262 ESP_Eingr_HR 0 "kein_Eingriff" 1 "ESP_Eingriff_HR" ;
VAL_ 262 ESP_Eingr_VL 0 "kein_Eingriff" 1 "ESP_Eingriff_VL" ;
VAL_ 262 ESP_Eingr_VR 0 "kein_Eingriff" 1 "ESP_Eingriff_VR" ;
VAL_ 262 ESP_BKV_Unterdruck 255 "Fehler" ;
VAL_ 262 ESP_Autohold_aktiv 0 "Autohold inaktiv" 1 "Autohold aktiv" ;
VAL_ 262 ESP_FStatus_Anfahrhilfe 0 "kein_Fehler" 1 "Fehler" ;
VAL_ 262 ESP_Verz_EPB_aktiv 0 "nicht aktiviert" 1 "aktiviert" ;
VAL_ 262 ECD_Bremslicht 0 "Aus" 1 "Ein" ;
VAL_ 262 ESP_Verzoeg_EPB_verf 0 "nicht verfuegbar" 1 "System verfuegbar" ;
VAL_ 262 ESP_Status_Bremsdruck 0 "Bremse drucklos" 1 "mit Bremsdruck" ;
VAL_ 262 ESP_Anforderung_EPB 0 "keine_Anforderung" 1 "Anforderung_Oeffnen" 2 "Anforderung_Schliessen" 3 "reserviert" ;
VAL_ 132 ESP_06_KD_Fehler 0 "kein_KD_Fehler" 1 "KD_Fehler" ;
VAL_ 132 ESP_VZ_Teilsollwinkel 0 "positiv" 1 "negativ" ;
VAL_ 132 ESP_Winkeleingriff 0 "kein Eingriff" 1 "Eingriff mit langsamer R�ckf�hrung" 2 "Eingriff mit mittlerer R�ckf�hrung" 3 "Eingriff mit schneller R�ckf�hrung" ;
VAL_ 132 ESP_Status_ADS 0 "ADS iO" 1 "ADS noch nicht verf�gbar" 2 "ADS tempor�r nicht verf�gbar" ;
VAL_ 132 ESP_v_ref 4093 "Unterspannung" 4095 "Fehler" ;
VAL_ 914 ESP_ACC_LDE 0 "Lebensdauerende_nicht_erreicht" 1 "Lebensdauerende_erreicht" ;
VAL_ 914 ESP_Quattro_Antrieb 0 "Front" 1 "Allrad" ;
VAL_ 914 ESP_Codierung_ADS 0 "Init" 1 "ESP_nicht_ADS_codiert" 2 "ADS_codiert" 3 "tbd" ;
VAL_ 914 ESP_RTA_HL 254 "Abgleich_nocht_nicht_genuegend_konvergent" 255 "Fehler" ;
VAL_ 914 ESP_RTA_HR 254 "Abgleich_nocht_nicht_genuegend_konvergent" 255 "Fehler" ;
VAL_ 914 ESP_RTA_VR 254 "Abgleich_nocht_nicht_genuegend_konvergent" 255 "Fehler" ;
VAL_ 914 OBD_Fehler_Radsensor_HL 0 "kein_Fehler" 1 "KS-" 2 "KS+" 3 "OC" 4 "OOR+" 5 "OOR-" 6 "RC+" 7 "RC-" 8 "KS+/OC" 9 "KS-/OC" 10 "KS-/KS+" 11 "KS-/KS+/OC" 12 "frei" 13 "frei" 14 "frei" 15 "frei" ;
VAL_ 914 OBD_Fehler_Radsensor_HR 0 "kein_Fehler" 1 "KS-" 2 "KS+" 3 "OC" 4 "OOR+" 5 "OOR-" 6 "RC+" 7 "RC-" 8 "KS+/OC" 9 "KS-/OC" 10 "KS-/KS+" 11 "KS-/KS+/OC" 12 "frei" 13 "frei" 14 "frei" 15 "frei" ;
VAL_ 914 OBD_Fehler_Radsensor_VL 0 "kein_Fehler" 1 "KS-" 2 "KS+" 3 "OC" 4 "OOR+" 5 "OOR-" 6 "RC+" 7 "RC-" 8 "KS+/OC" 9 "KS-/OC" 10 "KS-/KS+" 11 "KS-/KS+/OC" 12 "frei" 13 "frei" 14 "frei" 15 "frei" ;
VAL_ 914 OBD_Fehler_Radsensor_VR 0 "kein_Fehler" 1 "KS-" 2 "KS+" 3 "OC" 4 "OOR+" 5 "OOR-" 6 "RC+" 7 "RC-" 8 "KS+/OC" 9 "KS-/OC" 10 "KS-/KS+" 11 "KS-/KS+/OC" 12 "frei" 13 "frei" 14 "frei" 15 "frei" ;
VAL_ 914 ESP_Qualifizierung_Antriebsart 0 "alte_Bedeutung_Bit_ESP_Quattro_Antrieb" 1 "neue_Bedeutung_Bit_ESP_Quattro_Antrieb" ;
VAL_ 914 ESP_Offroad_Modus 0 "kein_ESP_Offroadmodus" 1 "ESP_Offroadmodus" ;
VAL_ 914 ESP_MKB_ausloesbar 0 "Multikollisionsbremsung_nicht_freigeschaltet" 1 "Multikollisionsbremsung_freigeschaltet" ;
VAL_ 914 ESP_MKB_Status 0 "Multikollisionsbremsung_nicht_aktiv" 1 "Multikollisionsbremsung_aktiv" ;
VAL_ 914 ESP_CM_Variante 0 "Standard" 1 "Erweitert" ;
VAL_ 914 ESP_OBD_Status 0 "MIL_aus" 1 "MIL_ein" ;
VAL_ 1623 ESP_BremsenTemp_hinten 0 "Temp_kleiner_99GradC" 1 "Temp_zwischen_100-199GradC" 2 "Temp_zwischen_200-299GradC" 3 "Temp_zwischen_300-399GradC" 4 "Temp_zwischen_400-499GradC" 5 "Temp_zwischen_500-599GradC" 6 "Temp_groesser_599GradC" 7 "Fehler" ;
VAL_ 924 BCM1_02_alt 0 "aktuell" 1 "veraltet" ;
VAL_ 924 Wischer_01_alt 0 "aktuell" 1 "veraltet" ;
VAL_ 924 Klima_02_alt 0 "aktuell" 1 "veraltet" ;
VAL_ 924 BCM1_01_alt 0 "aktuell" 1 "veraltet" ;
VAL_ 924 ESP_07_alt 0 "aktuell" 1 "veraltet" ;
VAL_ 924 TSG_BT_1_alt 0 "aktuell" 1 "veraltet" ;
VAL_ 924 TSG_HL_1_alt 0 "aktuell" 1 "veraltet" ;
VAL_ 924 TSG_HR_1_alt 0 "aktuell" 1 "veraltet" ;
VAL_ 924 Motor_02_alt 0 "aktuell" 1 "veraltet" ;
VAL_ 924 Klima_Sensor_02_alt 0 "aktuell" 1 "veraltet" ;
VAL_ 924 TSG_FT_1_alt 0 "aktuell" 1 "veraltet" ;
VAL_ 924 Motor_05_alt 0 "aktuell" 1 "veraltet" ;
VAL_ 924 QSP_01_alt 0 "aktuell" 1 "veraltet" ;
VAL_ 924 Parkhilfe_01_alt 0 "aktuell" 1 "veraltet" ;
VAL_ 924 Fahrwerk_02_alt 0 "aktuell" 1 "veraltet" ;
VAL_ 924 BCM1_MH_WIV_Schalter 0 "MH_geschlossen" 1 "MH_offen" ;
VAL_ 924 Wischer_vorne_aktiv 1 "Wischer vorne l�uft" ;
VAL_ 924 BCM1_Rueckfahrlicht_Schalter 0 "aus" 1 "betaetigt" ;
VAL_ 924 MO_Status_Normalbetrieb_01 0 "kein Normalbetrieb" 1 "Normalbetrieb erreicht" ;
VAL_ 924 KL_Zuheizer_Freigabe 0 "keine_Freigabe_Zuheizer" 1 "Zuheizerfreigabe" ;
VAL_ 924 BCM1_Vorwaertsgang_eingelegt 0 "Rueckwaertsgang bzw. restliche Gaenge eingelegt" 1 "Erster oder zweiter Gang eingelegt" ;
VAL_ 924 ESP_Codierung_ADS 0 "Init" 1 "ESP_nicht_ADS_codiert" 2 "ADS_codiert" 3 "tbd" ;
VAL_ 924 QSP_StartStopp_Info 0 "Motorlauf_nicht_notwendig_(Stoppfreigabe)" 1 "Motoranlauf_nicht_zwingend_notwendig_(Stoppverbot,keine_Startanforderung)" 2 "Motoranlauf_zwingend_notwendig_(Startanforderung)" 3 "Systemfehler" ;
VAL_ 924 FA_StartStopp_Info 0 "Motorlauf_nicht_notwendig_(Stoppfreigabe)" 1 "Motoranlauf_nicht_zwingend_notwendig_(Stoppverbot,keine_Startanforderung)" 2 "Motoranlauf_zwingend_notwendig_(Startanforderung)" 3 "Systemfehler" ;
VAL_ 924 PH_StartStopp_Info 0 "Motorlauf_nicht_notwendig_(Stoppfreigabe)" 1 "Motoranlauf_nicht_zwingend_notwendig_(Stoppverbot,keine_Startanforderung)" 2 "Motoranlauf_zwingend_notwendig_(Startanforderung)" 3 "Systemfehler" ;
VAL_ 924 KL_Beschlagsgefahr 0 "keine_Beschlagsgefahr" 1 "Beschlagsgefahr" ;
VAL_ 924 BCM1_GLW_Fernlicht_Anf 0 "Aus" 1 "Ein" ;
VAL_ 924 BCM1_RFahrlicht_Fzg_Anf 0 "Licht_nicht_angefordert" 1 "Licht ist einzuschalten" ;
VAL_ 924 FT_Tuer_geoeffnet 1 "Tuer offen" ;
VAL_ 924 MO_Handshake_STH 0 "keine EKP-Ansteuerung durch STH-Anforderung" 1 "EKP-Ansteuerung durch STH-Anforderung" ;
VAL_ 924 FT_Sperrklinke 0 "Schloss_in_Vorraste_und_Hauptraste" 1 "Tuer_auf_oder_Tuer_Position_zwischen_Vor_und_Hauptraste" ;
VAL_ 924 BCM1_OBD_FStatus_ATemp 0 "kein Fehler" 1 "KS-" 2 "KS+" 3 "OC (Leitungsunterbrechung)" 4 "OOR+ (out of range high)" 5 "OOR- (out of range low)" 6 "RC+ (Signal unplausibel hoch)" 7 "RC- (Signal unplausibel niedrig)" 8 "KS+/OC" 9 "KS-/OC" 10 "KS-/KS+" 11 "KS-/KS+/OC (allgemeiner Fehler)" ;
VAL_ 924 BCM1_Aussen_Temp_ungef 253 "nicht verbaut" 254 "Initwert" 255 "Fehler" ;
VAL_ 924 BCM1_Oeldruck_Schalter 0 "offen" 1 "geschlossen (p > p soll)" ;
VAL_ 924 BCM1_Oeldruck_Schalter_2 0 "offen" 1 "geschlossen" ;
VAL_ 924 BT_Tuer_geoeffnet 1 "Tuer_offen" ;
VAL_ 924 HL_Tuer_geoeffnet 1 "Tuer geoeffnet" ;
VAL_ 924 HR_Tuer_geoeffnet 1 "Tuer offen" ;
VAL_ 924 BCM1_Adaptive_Lichtvert_Anf 0 "Aus" 1 "Ein" ;
VAL_ 924 BCM1_Gleitende_Leuchtw_Anf 0 "Aus" 1 "Ein" ;
VAL_ 924 BCM1_Schalter_StartStopp 0 "Start_Stopp_ueber_Hauptschalter_deaktiviert" 1 "Start_Stopp_ueber_Hauptschalter_aktiviert" ;
VAL_ 924 ESP_Offroad_Modus 0 "kein_ESP_Offroadmodus" 1 "ESP_Offroadmodus" ;
VAL_ 924 MO_Freig_Reku 0 "Rekuperations-Modus aus" 1 "Empfehlung Spannungsanhebung" 2 "Empfehlung Spannungsabsenkung" 3 "Rekuperationsmodus aktiv, Spannungsvariation nicht notwendig" ;
VAL_ 1604 SMLS_01_alt 0 "aktuell" 1 "veraltet" ;
VAL_ 1604 BCM1_01_alt 0 "aktuell" 1 "veraltet" ;
VAL_ 1604 BCM1_02_alt 0 "aktuell" 1 "veraltet" ;
VAL_ 1604 BCM2_02_alt 0 "aktuell" 1 "veraltet" ;
VAL_ 1604 HYB_Anf_E_Mode_alt 0 "aktuell" 1 "veraltet" ;
VAL_ 1604 ESP_04_alt 0 "aktuell" 1 "veraltet" ;
VAL_ 1604 BH_Blinker_li 0 "nicht_betaetigt" 1 "Blinkerhebel_Richtung_links_betaetigt" ;
VAL_ 1604 BH_Blinker_re 0 "nicht_betaetigt" 1 "Blinkerhebel_Richtung_rechts_betaetigt" ;
VAL_ 1604 BM_Autobahn 0 "Autobahnblinken nicht aktiv " 1 "Autobahnblinken aktiv " ;
VAL_ 1604 BH_Fernlicht 0 "nicht_betaetigt" 1 "Blinkerhebel_in_Richtung_Fernlicht_betaetigt" ;
VAL_ 1604 BH_Lichthupe 0 "nicht_betaetigt" 1 "Blinkerhebel in Richtung Lichthupe betaetigt" ;
VAL_ 1604 BCM1_MH_Schalter 0 "MH_geschlossen" 1 "MH_offen" ;
VAL_ 1604 HYB_Anf_E_Mode 0 "Taster_nicht_betaetigt" 1 "Taster_betaetigt" ;
VAL_ 1604 HUD_NV_in_Anzeige 0 "NV_nicht_in_Anzeige" 1 "NV_in_Anzeige" ;
VAL_ 1604 BCM1_Touristen_Licht_Anf 0 "Licht_nicht_angefordert" 1 "Anforderung von Touristenlicht" ;
VAL_ 1604 LV_Abblendlicht_li_def 0 "OK" 1 "defekt" ;
VAL_ 1604 LV_Abblendlicht_re_def 0 "OK" 1 "defekt" ;
VAL_ 1604 LV_Abblendlicht_Anzeige 0 "nicht aktiv" 1 "aktiv" ;
VAL_ 1604 LV_AFL_aktiv_Anzeige 0 "nicht aktiv" 1 "aktiv" ;
VAL_ 1604 BCM1_Licht_Dunkelheit_aktiv 1 "Licht wegen Dunkelheit aktiv, nicht bei Autobahnlicht, Tagfahrlicht oder Regenlicht" ;
VAL_ 1604 LV_Nebelschlusslicht_Anzeige 0 "nicht aktiv" 1 "aktiv" ;
VAL_ 1604 BCM1_Linksverkehr 0 "Rechtsverkehr" 1 "Linksverkehr" ;
VAL_ 1604 BCM2_P_verriegelt 0 "WH nicht in Stellung P" 1 "WH in Stellung P" ;
VAL_ 1604 BCM1_LDS_Stellung 0 "Init" 1 "Stellung_0" 2 "Auto" 3 "Standlicht" 4 "Abblendlicht" 7 "Fehler" ;
VAL_ 1604 BCM1_Allwetterlicht_Anf 0 "Licht_nicht_angefordert" 1 "Licht_ist_einzuschalten" ;
VAL_ 1604 HUD_Anzeigefehler_NV 0 "kein_Fehler" 1 "Anzeigefehler" ;
VAL_ 1604 ESP_Diagnose 0 "ESP_nicht_in_Diagnose" 1 "ESP_in_Diagnose" ;
VAL_ 130 GE_Schaltvorgang 0 "keine Schaltung" 1 "Schaltung aktiv" ;
VAL_ 130 GE_Status_Kupplung 0 "Kupplung ge�ffnet" 1 "Kupplung geregelt" 2 "Kupplung geschlossen" 3 "Fehler" ;
VAL_ 130 GE_Verbot_Ausblendung 0 "kein_Verbot" 1 "Verbot" ;
VAL_ 130 GE_MMom_Soll 1022 "kein Eingriff" 1023 "Fehler" ;
VAL_ 130 GE_MMom_Status 0 "keine Anforderung" 1 "reduzierender Getriebeeingriff" 2 "erh�hender Getriebeeingriff" 3 "�nderung mit Sprung" ;
VAL_ 130 GE_MMom_Vorhalt 1022 "keine_Anforderung" 1023 "Fehler" ;
VAL_ 130 GE_Freig_MMom_Vorhalt 0 "nicht_freigegeben" 1 "freigegeben" ;
VAL_ 130 GE_KD_Fehler 0 "kein_KD_Fehler" 1 "KD_Fehler" ;
VAL_ 131 GE_Anf_Zylabsch 0 "Umschaltung erlaubt" 1 "Umschaltung verboten" 3 "VMB-Empfehlung" ;
VAL_ 131 GE_Synchro_Wunschdrehz 511 "Fehler" ;
VAL_ 131 GE_Synchro_Zeit 255 "Fehler" ;
VAL_ 131 GE_Mom_Begr_Gradient 255 "keine Begrenzung (Init)" ;
VAL_ 131 GE_Anheb_Solldrehz_Leerlauf 255 "Fehler" ;
VAL_ 131 GE_Vorsteuermoment 510 "Init" 511 "Fehler" ;
VAL_ 131 GE_Drehzahlmesser_Daempfung 0 "normale D�mpfung" 1 "dynamische D�mpfung" ;
VAL_ 131 GE_Schubabschalt_Unt 0 "inaktiv" 1 "aktiv" ;
VAL_ 131 GE_Freigabe_Synchro 0 "inaktiv" 1 "aktiv" ;
VAL_ 131 GE_HYB_DZ_Eingriff 0 "kein_Drehzahleingriff" 1 "Slip_Start" 2 "Low_Speed_Modus" ;
VAL_ 258 GE_Freig_Langfr_Schutzmom 0 "nicht freigegeben" 1 "freigegeben" ;
VAL_ 258 GE_Uefkt 1023 "Fehler" ;
VAL_ 258 GE_Zielgang 0 "Gang P/N (ausgekuppelt)" 1 "Gang 1" 2 "Gang 2" 3 "Gang 3" 4 "Gang 4" 5 "Gang 5" 6 "Gang 6" 7 "Gang 7" 8 "Gang R" 11 "Gang 8" 12 "Gang 9" 14 "Istgang nicht definiert" 15 "Fehler" ;
VAL_ 258 GE_StartStopp_Info 0 "Motorlauf_nicht_notwendig_(Stoppfreigabe)" 1 "Motoranlauf_nicht_zwingend_notwendig_(Stoppverbot,keine_Startanforderung)" 2 "Motoranlauf_zwingend_notwendig_(Startanforderung)" 3 "Systemfehler" ;
VAL_ 258 GE_Langfr_Schutzmom 1022 "Init" 1023 "Fehler" ;
VAL_ 258 GE_Waehlhebel 0 "UNDEFINED" 1 "INIT" 5 "P" 6 "R" 7 "N" 8 "D" 9 "S" 10 "E" 13 "T" 14 "T" ;
VAL_ 258 GE_Eingangsdrehz 16382 "Init" 16383 "Fehler" ;
VAL_ 258 GE_Notlauf 0 "kein Notlauf / Init" 1 "Getriebe im Notlauf" ;
VAL_ 258 GE_Codierung_MSG 0 "Codierung iO / Init" 1 "Codierung niO" ;
VAL_ 1089 GE_Index_Fahrwid 255 "Fehler" ;
VAL_ 1089 GE_Heizwunsch 0 "maximaler_Waermebedarf" 1 "kein_Waermebedarf" 2 "Kuehlbedarf" 3 "Notfall_(maximaler_Kuehlbedarf)" ;
VAL_ 1089 GE_OBD_Status 0 "MIL aus" 1 "MIL ein" ;
VAL_ 1089 GE_LFR_Adaption 0 "fuer_Adaption_geeignet" 1 "fuer_Adaption_nicht_geeignet" ;
VAL_ 1089 GE_OBD_AbsperrVent 0 "kein_Fehler" 1 "KS-" 2 "KS+" 3 "OC" 4 "OOR+" 5 "OOR-" 6 "RC+" 7 "RC-" 8 "KS+/OC" 9 "KS-/OC" 10 "KS-/KS+" 11 "KS-/KS+/OC" 12 "frei" 13 "frei" 14 "frei" 15 "frei" ;
VAL_ 1089 GE_Grenzkriechmoment 62 "Init" 63 "Fehler" ;
VAL_ 1089 GE_Charisma_FahrPr 0 "nicht_belegt" 1 "Programm_1" 2 "Programm_2" 3 "Programm_3" 4 "Programm_4" 5 "Programm_5" 6 "Programm_6" 7 "Programm_7" ;
VAL_ 1089 GE_Charisma_Status 0 "Init" 1 "verfuegbar" 2 "nicht_verfuegbar" 3 "asynchron_durch_Fahrerwunsch" ;
VAL_ 1089 GE_Charisma_Umschaltung 0 "Idle" 1 "Erkennung_Umschaltaufforderung" 2 "Steuerbotschaft_nicht_definiert" 3 "Umschaltung_verzoegert" ;
VAL_ 1089 GE_Freigabe_Verfallsinfo_WFS 0 "aus" 1 "ein" ;
VAL_ 1089 GE_Verlustmoment 255 "Fehler" ;
VAL_ 1089 GE_amax_moeglich 511 "Wert ist nicht definiert" ;
VAL_ 1089 GE_Sumpftemperatur 255 "Fehler" ;
VAL_ 1424 KY_Funkschl_Nr 0 "kein authorisierter Schluessel erkannt" 1 "aktive_Funkschluessel_Nr_01" 2 "aktive_Funkschluessel_Nr_02" 3 "aktive_Funkschluessel_Nr_03" 4 "aktive_Funkschluessel_Nr_04" 5 "aktive_Funkschluessel_Nr_05" 6 "aktive_Funkschluessel_Nr_06" 7 "aktive_Funkschluessel_Nr_07" 8 "aktive_Funkschluessel_Nr_08" 9 "ungueltig_09" 10 "ungueltig_10" 11 "ungueltig_11" 12 "ungueltig_12" 13 "ungueltig_13" 14 "ungueltig_14" 15 "ungueltig_15" ;
VAL_ 1424 KY_ID_Geb_autorisiert 0 "Schluessel_nicht_authorisiert" 1 "Schluessel authorisiert" ;
VAL_ 1424 KY_ID_Geb_steckt 0 "kein_Schluessel_im_Zuendschloss" 1 " Schluessel steckt im Zuendschloss" ;
VAL_ 1424 KY_FFB_Frequenz 1 "433 MHz" 2 "315 MHz" 3 "868 MHz" ;
VAL_ 1424 KY_HF_Aktiv 0 "Funktempfang_nicht_aktiv" 1 "HF_Funkempfang_aktiv" ;
VAL_ 1424 KY_LF_Aktiv 0 "Funktempfang_nicht_aktiv" 1 "LF_Funkempfang_aktiv" ;
VAL_ 1424 KY_ELV_verr 0 "ELV_nicht_verriegelt" 1 "ELV verriegelt" ;
VAL_ 1424 KY_ELV_entr 0 "ELV_nicht_entriegelt" 1 "ELV entriegelt" ;
VAL_ 1424 KY_ELV_enable_Anforderung 0 "Freigabe_nicht_angefordert" 1 "Freigabe ELV wird angefordert" ;
VAL_ 1424 KY_Valet_Parking 0 "kein_Valet_Schluessel_erkannt" 1 "Valet Schluessel erkannt" ;
VAL_ 1424 KY_Keyless_Verbau 0 "kein_Keyless_verbaut" 1 "Keyless verbaut" ;
VAL_ 1424 FBS_Warn_Lenkung_def 0 "iO" 1 "defekt" ;
VAL_ 1424 FBS_Warn_LenkVerriegelung_def 0 "i.O." 1 "defekt" ;
VAL_ 1424 FBS_Warn_Schluessel_Batt 0 "i.O." 1 "defekt" ;
VAL_ 1424 FBS_Prio_Warn_04 1 "Kombi Prio Warnung FBS 4" ;
VAL_ 1424 FBS_Prio_Warn_05 1 "Kombi Prio Warnung FBS 5" ;
VAL_ 1424 KYL_Warn_kein_Schluessel 1 "kein Schluessel erkannt" ;
VAL_ 1424 KYL_Warn_Kessy_defekt 0 "Kessy_i.O." 1 "Kessy defekt" ;
VAL_ 1424 KY_KYL_Prio_Warn_03 1 "Kombi Prio Warnung Keyless 3" ;
VAL_ 1424 KY_KYL_Prio_Warn_04 1 "Kombi Prio Warnung Keyless 4" ;
VAL_ 1424 KY_KYL_Prio_Warn_05 1 "Kombi Prio Warnung Keyless 5" ;
VAL_ 1424 KY_WFS_Safe 1 "WFS nicht deaktiviert" ;
VAL_ 1424 KY_WFS_LZ 0 "nicht def." 1 "LZ 1" 2 "LZ 2" 3 "LZ 3" ;
VAL_ 1424 KY_StartStopp_Info 0 "Motorlauf_nicht_notwendig_(Stoppfreigabe)" 1 "Motoranlauf_nicht_zwingend_notwendig_(Stoppverbot,keine_Startanforderung)" 2 "Motoranlauf_zwingend_notwendig_(Startanforderung)" 3 "Systemfehler" ;
VAL_ 1424 KYL_Notzuendschloss 0 "nicht_verbaut" 1 "verbaut" ;
VAL_ 1424 KYL_Warn_Notzuendschloss 0 "Aus" 1 "Ein" ;
VAL_ 1424 FBS_KD_Fehler 0 "kein_KD_Fehler" 1 "KD_Fehler" ;
VAL_ 960 ZV_verriegelt_extern_soll_02 1 "Fahrzeug verriegelt extern; Sollzusstand" ;
VAL_ 960 ZAS_Kl_S 0 "aus" 1 "S_Kontakt_ein" ;
VAL_ 960 ZAS_Kl_15 0 "aus" 1 "ein" ;
VAL_ 960 ZAS_Kl_X 0 "aus" 1 "ein" ;
VAL_ 960 ZAS_Kl_50 0 "aus" 1 "KL50_ein_Startwunsch_Fahrer" ;
VAL_ 959 KL_Drehz_Anh 0 "keine_Anhebung" 1 "Drehzahlanhebung_vom_Motor_angefordert" ;
VAL_ 959 KL_Vorwarn_Komp_ein 1 "Vorwarnung Kompressor ein" ;
VAL_ 959 KL_Handshake_BEM 0 "keine_Leistungsaenderung_in_den_Heizsystemen_aktiv" 1 "Heizleistungsaenderung_wird_gerade_durchgefuehrt" ;
VAL_ 959 KL_Komp_Moment_alt 1 "veraltet_bzw_Ermittlung_des_Moments_nicht_moeglich__zB_keine_Drehzahl_kein_Kaeltemitteldruck" ;
VAL_ 959 KL_Vorwarn_HHS_ein 1 "Vorwarnung_Heckscheibenheizung_ein" ;
VAL_ 959 KL_Vorwarn_HFS_ein 1 "Vorwarnung_Frontscheibenheizung_ein" ;
VAL_ 959 KL_Vorwarn_Zuheizer_ein 1 "Vorwarnung_Zuheizer_ein" ;
VAL_ 959 KL_KD_Fehler 0 "kein_KD_Fehler" 1 "KD_Fehler" ;
VAL_ 959 KL_Comp_rev_rq 255 "Fehler" ;
VAL_ 959 KL_Charisma_FahrPr 0 "nicht_belegt" 1 "Programm_1" 2 "Programm_2" 3 "Programm_3" 4 "Programm_4" 5 "Programm_5" 6 "Programm_6" 7 "Programm_7" ;
VAL_ 959 KL_Charisma_Status 0 "Init" 1 "verfuegbar" 2 "nicht_verfuegbar" 3 "asynchron_durch_Fahrerwunsch" ;
VAL_ 959 KL_Charisma_Umschaltung 0 "Idle" 1 "Erkennung_Umschaltaufforderung" 2 "Steuerbotschaft_nicht_definiert" 3 "Umschaltung_verzoegert" ;
VAL_ 959 KL_Last_Kompr 255 "Fehler" ;
VAL_ 959 KL_Anf_KL 255 "Fehler" ;
VAL_ 959 KL_4_Zonen 0 "2_Zonen_Klimaanlage" 1 "4_Zonen_Klimaanlage" ;
VAL_ 959 KL_AC_Schalter 0 "aus" 1 "ein" ;
VAL_ 959 KL_Zustand 0 "aus" 1 "ein" ;
VAL_ 959 KL_Thermomanagement 0 "keine_Freigabe_TMM__max_Heizbedarf" 1 "kleine_Freigabe_TMM" 2 "mittlere_Freigabe_TMM" 3 "volle_Freigabe_TMM__kein_Heizbedarf" ;
VAL_ 959 KL_Comp_enable 0 "Disable" 1 "Enable" ;
VAL_ 959 KL_StartStopp_Info 0 "Motorlauf_nicht_notwendig_(Stoppfreigabe)" 1 "Motoranlauf_nicht_zwingend_notwendig_(Stoppverbot,keine_Startanforderung)" 2 "Motoranlauf_zwingend_notwendig_(Startanforderung)" 3 "Systemfehler" ;
VAL_ 959 KL_Diag_Absperrvent 0 "kein_Fehler" 1 "KS-" 2 "KS+" 3 "OC" 4 "OOR+" 5 "OOR-" 6 "RC+" 7 "RC-" 8 "KS+/OC" 9 "KS-/OC" 10 "KS-/KS+" 11 "KS-/KS+/OC" ;
VAL_ 779 KBI_ABS_Lampe 0 "ABS Lampe aus" 1 "ABS Lampe ein" ;
VAL_ 779 KBI_ESP_Lampe 0 "ESP Lampe aus" 1 "ESP Lampe ein" ;
VAL_ 779 KBI_BKL_Lampe 0 "BKL aus" 1 "BKL ein" ;
VAL_ 779 KBI_Airbag_Lampe 0 "Airbag Lampe aus" 1 "Airbag Lampe ein" ;
VAL_ 779 KBI_SILA_gueltig 0 "ungueltig" 1 "gueltig" ;
VAL_ 779 KBI_Vorglueh_System_Lampe 0 "Lampe aus" 1 "Lampe ein" ;
VAL_ 779 KBI_NV_in_Anzeige 0 "NV_nicht_in_Anzeige" 1 "NV_in_Anzeige" ;
VAL_ 779 KBI_Anzeigestatus_ACC 0 "keine_ACC_Anzeige" 1 "ACC_Anzeige_aktiv" ;
VAL_ 779 KBI_Tankwarnung 0 "Lampe aus" 1 "Lampe ein" ;
VAL_ 779 KBI_MFA_v_Einheit_01 0 "kmh" 1 "mph" ;
VAL_ 779 KBI_im_Stellgliedtest 0 "kein Stellgliedtest" 1 "Kombi im Stellgliedtest" ;
VAL_ 779 KBI_Anzeigefehler_LDW 0 "nicht vorhanden bzw. unterst�tzt" 1 "Anzeige iO" 2 "Anzeigefehler" 3 "nicht definiert" ;
VAL_ 779 KBI_Variante_USA 0 "keine USA-Variante" 1 "USA-Variante" ;
VAL_ 779 KBI_Oeldruckwarnung 0 "inaktiv" 1 "aktiv" ;
VAL_ 779 KBI_Handbremse 0 "nicht_angezogen" 1 "angezogen" ;
VAL_ 779 KBI_PLA_in_Anzeige 0 "PLA_nicht_in_Anzeige" 1 "PLA_in_Anzeige" ;
VAL_ 779 KBI_Anzeigefehler_NV 0 "kein_Anzeigefehler" 1 "Anzeigefehler" ;
VAL_ 779 KBI_Einheit_Tacho 0 "km/h" 1 "mph" ;
VAL_ 779 KBI_Konsistenz_ACC 0 "ACC Botschaft konsistent" 1 "ACC Botschaft inkonsistent    " ;
VAL_ 779 KBI_Fehler_Anzeige_ACC 0 " iO" 1 "Anzeigefehler ACC" ;
VAL_ 779 KBI_Anzeigefehler_SWA 0 "nicht vorhanden bzw. unterst�tzt" 1 "Anzeige iO" 2 "Anzeigefehler" 3 "nicht definiert" ;
VAL_ 779 KBI_KD_Fehler 0 "kein_KD_Fehler" 1 "KD_Fehler" ;
VAL_ 1719 KBI_Kilometerstand 1048574 "Init" 1048575 "Fehler" ;
VAL_ 1719 KBI_Reset_Standzeit 0 "Standzeit iO" 1 "KL30 war weg" ;
VAL_ 1719 KBI_Inhalt_Tank 127 "Fehler" ;
VAL_ 1719 KBI_FStatus_Tank 0 "Tankf�llstand i.O." 1 "Tankf�llstand n.i.O" ;
VAL_ 1719 KBI_QBit_Aussen_Temp_gef 0 "gueltiger_Wert" 1 "Ersatz_Init_oder_Fehlerwert" ;
VAL_ 1719 KBI_Aussen_Temp_gef 253 "nicht verbaut" 254 "Init" 255 "Fehler" ;
VAL_ 1720 WFS_Schluessel_Fahrberecht 0 "kein authorisierter Schluessel erkannt " 1 "aktive_Funkschluessel_Nr_01" 2 "aktive_Funkschluessel_Nr_02" 3 "aktive_Funkschluessel_Nr_03" 4 "aktive_Funkschluessel_Nr_04" 5 "aktive_Funkschluessel_Nr_05" 6 "aktive_Funkschluessel_Nr_06" 7 "aktive_Funkschluessel_Nr_07" 8 "aktive_Funkschluessel_Nr_08" 9 "ungueltig_09" 10 "ungueltig_10" 11 "ungueltig_11" 12 "ungueltig_12" 13 "ungueltig_13" 14 "ungueltig_14" 15 "ungueltig_15" ;
VAL_ 1720 KBI_BCmE_aktiv 0 "Anzeige_nicht_aktiv" 1 "Anzeige_aktiv" ;
VAL_ 1720 KBI_Sparhinweis_quittiert 0 "nicht_quittiert" 1 "quittiert" ;
VAL_ 285 EPS_Notlauf 0 "kein_Notlauf" 1 "Notlauf_Unterspannung" 2 "Notlauf_Ueberspannung" 3 "reserviert" 4 "Notlauf_Uebertemperatur" 5 "Notlauf_Unterspannung_und_Uebertemperatur" 6 "Notlauf_Ueberspannung_und_Uebertemperatur" 7 "reserviert" 8 "reserviert" 9 "reserviert" 10 "reserviert" 11 "reserviert" 12 "reserviert" 13 "reserviert" 14 "reserviert" 15 "reserviert" ;
VAL_ 285 EPS_Lastinfo 255 "Fehler" ;
VAL_ 285 EPS_Unterstuetzungsleistung 255 "Fehler" ;
VAL_ 285 EPS_Drehzahlreserve 127 "Fehler" ;
VAL_ 285 EPS_VZ_Drehzahlreserve 0 "positiv" 1 "negativ" ;
VAL_ 285 EPS_Leistungsanforderung 0 "keine_Anforderung" 1 "Anforderung_hoehere_Spannung_oder_Leistung" ;
VAL_ 1137 BCM2_Bremsl_durch_ECD 0 "Bremslicht_ist_aus" 1 "Bremslicht_durch_ECD_aktiv" ;
VAL_ 1137 LH_Aussenlicht_def 0 "OK" 1 "defekt" ;
VAL_ 1137 LH_Standlicht_H_aktiv 1 "Standlicht hinten aktiv" ;
VAL_ 1137 LH_Parklicht_HL_aktiv 0 "nicht aktiv" 1 "Parklicht hinten links aktiv" ;
VAL_ 1137 LH_Parklicht_HR_aktiv 0 "nicht aktiv" 1 "Parklicht hinten rechts aktiv" ;
VAL_ 1137 LH_Bremslicht_H_aktiv 1 "Bremslicht hinten aktiv" ;
VAL_ 1137 LH_Nebelschluss_aktiv 0 "nicht aktiv" 1 "aktiv" ;
VAL_ 1137 LH_Rueckfahrlicht_aktiv 0 "nicht aktiv" 1 "aktiv" ;
VAL_ 1137 LH_Blinker_HL_akt 1 "Blinker hinten links aktiv" ;
VAL_ 1137 LH_Blinker_HR_akt 1 "Blinker hinten rechts aktiv" ;
VAL_ 1137 LH_Blinker_li_def 0 "OK" 1 "Blinker hinten links defekt" ;
VAL_ 1137 LH_Bremsl_li_def 0 "OK" 1 "mindestens ein Bremslicht hinten links defekt" ;
VAL_ 1137 LH_Schlusslicht_li_def 0 "OK" 1 "mindestens ein Schlusslicht hinten links defekt" ;
VAL_ 1137 LH_Rueckf_li_def 0 "OK" 1 "R�ckfahrlicht hinten links defekt" ;
VAL_ 1137 LH_Nebel_li_def 0 "OK" 1 " Nebelschlusslicht hinten links defekt" ;
VAL_ 1137 LH_Schluss_Brems_Nebel_li_def 0 "iO" 1 "defekt" ;
VAL_ 1137 LH_Schluss_Brems_Nebel_re_def 0 "iO" 1 "defekt" ;
VAL_ 1137 LH_Schluss_Brems_li_def 0 "OK" 1 "defekt" ;
VAL_ 1137 LH_Schluss_Nebel_li_def 0 "OK" 1 "defekt" ;
VAL_ 1137 LH_SL_BRL_BLK_li_def 0 "OK" 1 "defekt" ;
VAL_ 1137 LH_Brems_Blk_li_def 0 "OK" 1 "defekt" ;
VAL_ 1137 LH_Blinker_re_def 0 "OK" 1 "Blinker hinten rechts defekt" ;
VAL_ 1137 LH_Bremsl_re_def 0 "OK" 1 "mindestens ein Bremslicht hinten rechts defekt" ;
VAL_ 1137 LH_Schlusslicht_re_def 0 "OK" 1 "mindestens ein Schlusslicht hinten rechts defekt" ;
VAL_ 1137 LH_Rueckf_re_def 0 "OK" 1 "R�ckfahrlicht hinten rechts defekt" ;
VAL_ 1137 LH_Nebel_re_def 0 "OK" 1 "Nebelschlusslicht hinten rechts defekt" ;
VAL_ 1137 LH_Schluss_Brems_re_def 0 "OK" 1 "defekt" ;
VAL_ 1137 LH_Schluss_Nebel_re_def 0 "OK" 1 "defekt" ;
VAL_ 1137 LH_SL_BRL_BLK_re_def 0 "OK" 1 "defekt" ;
VAL_ 1137 LH_Brems_Blk_re_def 0 "OK" 1 "defekt" ;
VAL_ 1137 LH_Kennzl_def 0 "OK" 1 "Kennzeichenbeleuchtung hinten defekt" ;
VAL_ 1137 LH_3_Bremsl_def 0 "OK" 1 "hochgesetzte  Bremsleuchte defekt" ;
VAL_ 1137 LH_Nebel_mi_def 0 "OK" 1 " Nebelschlusslicht hinten Mitte defekt" ;
VAL_ 1137 LH_Rueckf_mi_def 0 "OK" 1 "R�ckfahllicht Mitte defekt" ;
VAL_ 1137 LH_Bremsl_li_ges_def 0 "OK" 1 "Alle Bremslichter hinten links defekt" ;
VAL_ 1137 LH_Bremsl_re_ges_def 0 "OK" 1 "Alle Bremslichter hinten rechts defekt" ;
VAL_ 267 LS_Hauptschalter 0 "Gerastet Aus" 1 "Ein" ;
VAL_ 267 LS_Abbrechen 0 "Tippschalter nicht betaetigt" 1 "Tippschalter betaetigt" ;
VAL_ 267 LS_Typ_Hauptschalter 0 "gerasteter_Lenkstockschalter" 1 "getasteter_Lenkstockschalter" ;
VAL_ 267 LS_Limiter 0 "Limiter aus" 1 "Limiter ein" ;
VAL_ 267 LS_Tip_Setzen 0 "Tippschalter nicht betaetigt" 1 "Tippschalter betaetigt" ;
VAL_ 267 LS_Tip_Hoch 0 "Tippschalter nicht betaetigt" 1 "Tippschalter betaetigt" ;
VAL_ 267 LS_Tip_Runter 0 "Tippschalter nicht betaetigt" 1 "Tippschalter betaetigt" ;
VAL_ 267 LS_Tip_Wiederaufnahme 0 "Tippschalter nicht betaetigt" 1 "Tippschalter betaetigt" ;
VAL_ 267 LS_Verstellung_Zeitluecke 0 "Taste nicht betaetigt" 1 "Dist -1" 2 "Dist +1" 3 "nicht belegt" ;
VAL_ 267 MFL_Tip_Down 0 "nicht_betaetigt" 1 "betaetigt" ;
VAL_ 267 MFL_Tip_Up 0 "nicht_betaetigt" 1 "betaetigt" ;
VAL_ 267 LS_Tiptronic_Fehler 0 " i. O." 1 "Fehler erkannt" ;
VAL_ 267 LS_Codierung 0 "kein Hebel, keine Tiptronic am Lenkrad" 1 "kein Hebel, Tiptronic am Lenkrad" 2 "GRA Hebel, keine Tiptronic am Lenkrad" 3 "GRA Hebel, Tiptronic am Lenkrad" 4 "ACC Hebel, keine Tiptronic am Lenkrad" 5 "ACC Hebel, Tiptronic am Lenkrad" 6 "nicht verwendet" 7 "nicht verwendet" ;
VAL_ 267 LS_Tip_Stufe_2 0 "Hebelbetaetigung_in_erster_Tipstufe__Keine_Hebelbetaetigung" 1 "Hebelbetaetigung_in_der_zweiten_Tipstufe" ;
VAL_ 267 LS_GRA_ACC_2stufig 0 "kein_zweistufiger_Hebel_verbaut" 1 "zweistufiger_Hebel_verbaut" ;
VAL_ 267 MFL_M_Taste 0 "nicht_betaetigt" 1 "betaetigt" ;
VAL_ 134 LWI_Sensorstatus 0 "iO" 1 "nicht kalibriert" ;
VAL_ 134 LWI_QBit_Sub_Daten 0 "LWS-Subinfo 'real' (Lenkradwinkelinformation ADS-tauglich) " 1 "LWS-Subinfo 'simuliert' (Lenkradwinkelinformation nicht ADS-tauglich )" ;
VAL_ 134 LWI_QBit_Lenkradwinkel 0 "g�ltiger Wert" 1 "ausserhalb der Spezifikation" ;
VAL_ 134 LWI_Lenkradwinkel 8190 "Init" 8191 "Fehler" ;
VAL_ 134 LWI_VZ_Lenkradwinkel 0 "positiv_links_von_der_Nullstellung" 1 "negativ" ;
VAL_ 134 LWI_VZ_Lenkradw_Geschw 0 "positiv_links_von_der_Nullstellung" 1 "negativ" ;
VAL_ 134 LWI_Lenkradw_Geschw 510 "Init" 511 "Fehler" ;
VAL_ 128 MO_Mom_o_ex 1022 "Init" 1023 "Fehler" ;
VAL_ 128 MO_Mom_m_ex 1022 "Init" 1023 "Fehler" ;
VAL_ 128 MO_Mom_Verlust 1022 "Init" 1023 "Fehler" ;
VAL_ 128 MO_Mom_Begrenzung 1022 "Init" 1023 "Fehler" ;
VAL_ 128 MO_Mom_Fahrerwunsch 1022 "Init" 1023 "Fehler" ;
VAL_ 128 MO_Kickdown 0 "kein Kickdown" 1 "Kickdown" ;
VAL_ 128 MO_KD_Fehler 0 "kein_KD_Fehler" 1 "KD_Fehler" ;
VAL_ 129 MO_Mom_ZWR 1022 "Init" 1023 "Fehler" ;
VAL_ 129 MO_Mom_Soll 1022 "Init" 1023 "Fehler" ;
VAL_ 129 MO_Mom_Ist 1022 "Init" 1023 "Fehler" ;
VAL_ 129 MO_Status_Zylabschalt_01 0 "alle Zylinder brennen" 1 "mindestens ein Zylinder wurde abgeschaltet" ;
VAL_ 129 MO_Status_Normalbetrieb_01 0 "kein Normalbetrieb" 1 "Normalbetrieb erreicht" ;
VAL_ 129 MO_StartStopp_Status 0 "System_in_diesem_KL15_Zyklus_nicht_verfuegbar" 1 "System_aktiv_keine_Freigabe_durch_StartStop_Koordinator" 2 "System_aktiv_alle Freigaben_liegen_vor" 3 "System_aktiv_mindestens_eine_Freigabe_fehlt" ;
VAL_ 129 MO_StartStopp_Motorstopp 0 "Motor_Stop_inaktiv" 1 "Motor_Stop_aktiv" ;
VAL_ 129 MO_StartStopp_Wiederstart 0 "Wiederstart_inaktiv" 1 "Wiederstart_aktiv" ;
VAL_ 129 MO_Ext_E_Fahrt_aktiv 0 "Rueckmeldung_E_Taster_aus " 1 "Rueckmeldung_E_Taster_ein" ;
VAL_ 129 MO_Gangposition 0 "Gang_N" 1 "Gang_1" 2 "Gang_2" 3 "Gang_3" 4 "Gang_4" 5 "Gang_5" 6 "Gang_6" 7 "Gang_7" 8 "Gang_8" 12 "Zwischengangstellung" 13 "Gang_R" 14 "Istgang_nicht_definiert" 15 "Fehler" ;
VAL_ 129 MO_StartStopp_Fahrerwunsch 0 "Init" 1 "Stoppverbot_durch_Fahrer" 2 "Stoppfreigabe_durch_Fahrer" 3 "Stoppanforderung_durch_Fahrer" ;
VAL_ 261 MO_QBit_Fahrpedalwerte_01 0 "gueltiger_Wert" 1 "Ersatz_Init_oder_Fehlerwert" ;
VAL_ 261 MO_QBit_Motormomente 0 "gueltiger_Wert" 1 "Ersatz_Init_oder_Fehlerwert" ;
VAL_ 261 MO_QBit_Fahrer_bremst 0 "gueltiger_Wert" 1 "Ersatz_Init_oder_Fehlerwert" ;
VAL_ 261 MO_QBit_Drehzahl_01 0 "gueltiger_Wert" 1 "Ersatz_Init_oder_Fehlerwert" ;
VAL_ 261 MO_Drehzahl_01 65535 "Fehler" ;
VAL_ 261 MO_Moment_im_Leerlauf 0 "kein_Leergas" 1 "Leergas" ;
VAL_ 261 MO_Interlock 0 "Interlockschalter nicht bet�tigt" 1 "Interlockschalter bet�tigt" ;
VAL_ 261 MO_BLS 0 "kein Bremsen" 1 "Bremse bet�tigt" ;
VAL_ 261 MO_Fahrer_bremst 0 "kein Bremsen" 1 "Bremse bet�tigt" ;
VAL_ 261 MO_Konsistenz_Bremsped 0 "Bremspedalinformation_plausibel" 1 "Bremspedalinformation_unplausibel" ;
VAL_ 261 MO_Kuppl_schalter 0 "Schalter sagt nicht bet�tigt (Eingekuppelt)" 1 "Schalter sagt bet�tigt (Ausgekuppelt)" ;
VAL_ 261 MO_Timeout_ESP 0 "Empfang i.O." 1 "Timeout" ;
VAL_ 261 MO_Motor_laeuft 0 "Motor l�uft nicht" 1 "Motor l�uft autark und stabil und darf mechanisch belastet werden" ;
VAL_ 261 MO_Solldrehz_Leerlauf 255 "Fehler" ;
VAL_ 261 MO_Fahrpedalrohwert_01 255 "Fehler" ;
VAL_ 261 MO_erste_Ungenauschwelle 0 "genau" 1 "Momente ungenauer >8%" ;
VAL_ 261 MO_QBit_Stressfaktor 0 "gueltiger_Wert" 1 "Ersatz_Init_oder_Fehlerwert" ;
VAL_ 263 MO_Istgang 0 "kein_Gang_eingelegt" 1 "Gang_1" 2 "Gang_2" 3 "Gang_3" 4 "Gang_4" 5 "Gang_5" 6 "Gang_6" ;
VAL_ 263 MO_Sollgang 0 "keine_Empfehlung" 1 "Gang_1" 2 "Gang_2" 3 "Gang_3" 4 "Gang_4" 5 "Gang_5" 6 "Gang_6" ;
VAL_ 263 MO_Oeldruck 255 "Fehler" ;
VAL_ 263 MO_Anzeigedrehz 4095 "Fehler" ;
VAL_ 263 MO_Schaltempf_verfbar 0 "nicht_verfuegbar" 1 "verfuegbar" ;
VAL_ 263 MO_Ladedruck 511 "Fehler" ;
VAL_ 263 MO_KVS_Ueberlauf 0 "kein Ueberlauf" 1 "Kraftstoffverbrauchsignale mindestens 1x �bergelaufen" ;
VAL_ 782 MO_EKlKomLeiRed 0 "keine_Leistungsbegr" 1 "Leistungsbegr_75" 2 "Leistungsbegr_50" 3 "Leistungsbegr_25" ;
VAL_ 782 MO_Freig_Reku 0 "Rekuperations-Modus aus" 1 "Empfehlung Spannungsanhebung" 2 "Empfehlung Spannungsabsenkung" 3 "Rekuperationsmodus aktiv, Spannungsvariation nicht notwendig" ;
VAL_ 782 MO_Klima_Eingr 0 "kein Eingriff" 1 "Klimakompressor ausschalten" 2 "Klimakompressor Leistungsreduzierung" 3 "Klimakompressor aufgrund der Heissleuchtenvorwarnung ausschalten" ;
VAL_ 782 MO_Status_Normalbetrieb_02 0 "kein Normalbetrieb" 1 "Normalbetrieb erreicht" ;
VAL_ 782 MO_Prio_MIN_Wunschdrehzahl 0 "Wunsch" 1 "Zwang" ;
VAL_ 782 MO_Freig_Anlass 0 "Start nicht zul�ssig" 1 "Startfreigabe" ;
VAL_ 782 MO_Aussp_Anlass 0 "Motor l�uft nicht stabil" 1 "Anlasser ausspuren (Motor l�uft stabil)" ;
VAL_ 782 MO_MAX_Wunschdrehzahl 511 "Fehler" ;
VAL_ 782 MO_Prio_MAX_Wunschdrehzahl 0 "Wunsch" 1 "Zwang" ;
VAL_ 782 MO_Luftpfad_aktiv 0 "kein Eingriff oder nur Eingriff �ber Z�ndpfad" 1 "Eingriff �ber Luftpfad" ;
VAL_ 782 MO_v_Begrenz_Aktiv 0 "inaktiv" 1 "aktiv" ;
VAL_ 782 MO_v_Begrenz_Aktivierbar 0 "V-Begrenzung nicht m�glich" 1 "V-Begrenzung m�glich" ;
VAL_ 782 MO_Verbot_EKP 0 "Ansteuerung zugelassen" 1 "Ansteuerung verboten" ;
VAL_ 782 MO_Anf_Pruefimpuls 0 "keine Anforderung" 1 "Anforderung" ;
VAL_ 782 MO_Anf_KL75 0 "Anforderung KL75 ausschalten" 1 "Anforderung KL75 einschalten" ;
VAL_ 782 MO_Charisma_FahrPr 0 "nicht_belegt" 1 "Programm_1" 2 "Programm_2" 3 "Programm_3" 4 "Programm_4" 5 "Programm_5" 6 "Programm_6" 7 "Programm_7" ;
VAL_ 782 MO_Charisma_Status 0 "Init" 1 "verfuegbar" 2 "nicht_verfuegbar" 3 "asynchron_durch_Fahrerwunsch" ;
VAL_ 782 MO_Charisma_Umschaltung 0 "Idle" 1 "Erkennung_Umschaltaufforderung" 2 "Steuerbotschaft_nicht_definiert" 3 "Umschaltung_verzoegert" ;
VAL_ 782 MO_Handshake_STH 0 "keine EKP-Ansteuerung durch STH-Anforderung" 1 "EKP-Ansteuerung durch STH-Anforderung" ;
VAL_ 782 MO_MIN_Wunschdrehzahl 255 "Fehler" ;
VAL_ 1088 MO_Kuehlerluefter_MUX 0 "Kuehlerluefter_1" 1 "Kuehlerluefter_2" ;
VAL_ 1088 MO_Kuehlerluefter_1 126 "Init" 127 "Fehler" ;
VAL_ 1088 MO_Kuehlerluefter_2 126 "Init" 127 "Fehler" ;
VAL_ 1088 MO_HYB_Status_HV_Ladung 0 "HV-Ladung_nicht_notwendig" 1 "HV-Ladung_notwendig_Freigaben_erforderlich" 2 "HV-Ladung laeuf" 3 "HV-Ladung_erfolgreich_Motorstart_moeglich" 4 "HV_Ladung_abgebrochen" ;
VAL_ 1088 WIV_Anzeige_aktiv 0 "Anzeige aus" 1 "WIV Anzeige aktiv" ;
VAL_ 1088 WIV_Oelmin_Warn 0 "in_Ordnung" 1 "Warnung" ;
VAL_ 1088 WIV_Sensorfehler 0 "in_Ordnung" 1 "Sensor_defekt" ;
VAL_ 1088 WIV_Schieflage 0 "Fahrzeug_gerade" 1 "Fahrzeug_in_Schieflage" ;
VAL_ 1088 MO_Zustand_HWP 0 "HWP_nicht_schaltbar" 1 "HWP_foerdert_nicht" 2 "HWP_foerdert" 3 "reserviert" ;
VAL_ 1088 WIV_Oelsystem_aktiv 0 "Anzeige_aus" 1 "Anzeige_aktiv" ;
VAL_ 1088 WIV_nicht_betriebswarm 0 "Motor_warm" 1 "Motor_nicht_betriebswarm" ;
VAL_ 1088 WIV_Ueberfuell_Warn 0 "in_Ordnung" 1 "Ueberfuellwarnung" ;
VAL_ 1088 WIV_laufender_Motor 0 "Messung_moeglich" 1 "Messung_nicht_moeglich" ;
VAL_ 1088 MO_HYB_Text_1 0 "kein_Text" 1 "Text_anzeigen" ;
VAL_ 1088 MO_HYB_Text_2 0 "kein_Text" 1 "Text_anzeigen" ;
VAL_ 1088 MO_HYB_Text_3 0 "kein_Text" 1 "Text_anzeigen" ;
VAL_ 1088 MO_Text_Motorstart 0 "keine_Anzeige" 1 "Motor_im_Stoppbetrieb" 2 "StartStopp_sicherheitsbedingt_deaktiviert" 3 "System_fordert_Wiederstart" 5 "Motorlauf_noetig" 9 "Unerwuenschter_Motorstillstand" 12 "Motor_startet" 13 "Kupplung_betaetigen" 14 "Waehlhebel_in_PN_Position" 15 "Bremse_treten" ;
VAL_ 1088 MO_HYB_Text_5 0 "kein_Text" 1 "Text_anzeigen" ;
VAL_ 1088 MO_HYB_Text_6 0 "kein_Text" 1 "Text_anzeigen" ;
VAL_ 1088 MO_HYB_Text_7 0 "kein_Text" 1 "Text_anzeigen" ;
VAL_ 1088 WIV_Oeldyn_avl 0 "Oeldyn_nicht_vorhanden" 1 "Oeldyn_vorhanden" ;
VAL_ 1088 MO_Systemlampe 0 "Lampe aus" 1 "Lampe ein" ;
VAL_ 1088 MO_OBD2_Lampe 0 "Lampe aus" 1 "Lampe ein" ;
VAL_ 1088 MO_Heissleuchte 0 "Lampe aus" 1 "Lampe ein" ;
VAL_ 1088 MO_Partikel_Lampe 0 "Lampe aus" 1 "Lampe ein" ;
VAL_ 1088 WIV_Oelstand_nicht_vorhanden 0 "�lstand vorhanden" 1 "�lstand nicht vorhanden" ;
VAL_ 1088 WIV_nachfuellanzeige_ein 0 "keine_Nachfuellanzeige" 1 "Nachfuellanzeige" ;
VAL_ 1088 WIV_Ueberfuell_deaktiv 0 "Ueberfuellwarnung_am_Kombi_aktiv" 1 "Ueberfuellwarnung_am_Kombi_deaktiv" ;
VAL_ 1088 WIV_Unterfuell_Warn 0 "in_Ordnung" 1 "Unterfuellwarnung" ;
VAL_ 1088 MO_Tankdeckel_Lampe 0 "Lampe aus" 1 "Lampe ein" ;
VAL_ 1088 MO_Text_Tankdeckelwarn 0 "kein Text" 1 "Anzeige Text Tankdeckelwarnung im Kombi" ;
VAL_ 1088 WIV_Enable_Oeldr_Motor 0 "Oeldruckauswertung_im_Kombi" 1 "Oeldruckauswertung_im_MSG" ;
VAL_ 1088 WIV_Oeldr_Warn_Motor 0 "keine_Warnung" 1 "niedrige_Oeldruckstufe_nicht_erreicht " ;
VAL_ 1088 MO_Avus_Motorschutz 0 "keine Warnung" 1 "Drehzahlwarnung Stufe 1" 2 "Drehzahlwarnung Stufe 2" 3 "Drehzahlwarnung Stufe 3" ;
VAL_ 1088 MO_HYB_Fahrbereitschaft 0 "keine_Fahrbereitschaft" 1 "Fahrbereitschaft" ;
VAL_ 1600 MO_QBit_Ansaugluft_Temp 0 "gueltiger_Wert" 1 "Ersatz_Init_oder_Fehlerwert" ;
VAL_ 1600 MO_QBit_Oel_Temp 0 "gueltiger_Wert" 1 "Ersatz_Init_oder_Fehlerwert" ;
VAL_ 1600 MO_QBit_Kuehlmittel_Temp 0 "gueltiger_Wert" 1 "Ersatz_Init_oder_Fehlerwert" ;
VAL_ 1600 MO_Stellgliedtest_Soundaktuator 0 "kein_Stellgliedtest" 1 "Anforderung_des_Stellgliedtest" ;
VAL_ 1600 MO_HYB_Fehler_HV_Netz 0 "i_O" 1 "kein_generatorischer_Betrieb_moeglich" ;
VAL_ 1600 MO_aktives_Getriebeheizen 0 "kein_Ventil_ansteuern" 1 "Ventil_muss_angesteuert_werden" ;
VAL_ 1600 MO_Absperrventil_oeffnen 0 "nicht_verfuegbar" 1 "Ansteuerung_Ventil_zulaessig" 2 "Ventil_oeffnen_oder_geoeffnet" 3 "Ventil_schliessen_oder_geschlossen" ;
VAL_ 1600 MO_Ansaugluft_Temp 254 "Init" 255 "Fehler" ;
VAL_ 1600 MO_Oel_Temp 253 "nicht_verbaut" 254 "Init" 255 "Fehler" ;
VAL_ 1600 MO_Kuehlmittel_Temp 254 "Init" 255 "Fehler" ;
VAL_ 1600 MO_Hoeheninfo 255 "Fehler" ;
VAL_ 1600 MO_Kennfeldk 0 "keine Kennfeldk�hlung vorhanden" 1 "Kennfeldk�hlung vorhanden" ;
VAL_ 1600 MO_Versionsinfo 0 "zum Projektbeginn 'aufger�umter CAN' " 1 "Motor_03_mit_10ms" 16 "MQB_mit_neuer_Momentenschnittstelle" ;
VAL_ 1600 MO_Getriebe_kuehlen 0 "nicht_kuehlen" 1 "kuehlen" ;
VAL_ 1600 MO_Heizungspumpenansteuerung 15 "nicht_verbaut" ;
VAL_ 1600 MO_SpannungsAnf 0 "keine_Anforderung" 1 "Anforderung" ;
VAL_ 1607 MO_ITM_Kuehlmittel_Temp 0 "nicht_verbaut" 2 "Fehler" ;
VAL_ 1607 MO_E85_Sensor 13 "nicht_verbaut" 15 "Fehler" ;
VAL_ 1607 SCR_Anz_Motorstarts 15 "keine Einschr�nkung (Anzeige Reichweite)" ;
VAL_ 1607 SCR_Reichweite 32767 "Init" ;
VAL_ 1607 SCR_Warnstufe_1 0 "nicht aktiv" 1 "Warnstufe 1 aktiv" ;
VAL_ 1607 SCR_Warnstufe_2 0 "nicht aktiv" 1 "Warnstufe 2 aktiv" ;
VAL_ 1607 SCR_Text 0 "kein Text" 1 "Warntext 1" 2 "Warntext 2" 3 "Hinweistext (nur AUDI)" 4 "Reserve" 5 "Warntext 'SCR-Systemfehler Stufe 1'" 6 "Warntext 'SCR-Systemfehler Stufe 2'" ;
VAL_ 1607 SCR_Akustik 0 "keine Akustik" 1 "Akustik 1" 2 "Akustik 2" 3 "Akustik_bei_Hinweis_(VW)" ;
VAL_ 1607 MO_Kraftstofffilter_Wasser 0 "keine_Anzeige" 1 "Abscheidevolumen_erschoepft" ;
VAL_ 1607 SCR_Systemfehler 0 "Warnung_nicht_aktiv" 1 "Warnung_aktiv" ;
VAL_ 1607 SCR_Inducement_Strategie 0 "Restart_Strategie" 1 "Reduced_Drivability_Strategie" ;
VAL_ 1607 MO_CO2_Faktor 0 "nicht_verbaut" 4095 "Fehler" ;
VAL_ 1607 MO_MKB_MUX 0 "MKB_01" 1 "MKB_02" 2 "MKB_03" 3 "MKB_04" ;
VAL_ 1607 MO_MKB_01 0 "Minus" 1 "A" 2 "B" 3 "C" 4 "D" 5 "E" 6 "F" 7 "G" 8 "H" 9 "I" 10 "J" 11 "K" 12 "L" 13 "M" 14 "N" 15 "O" 16 "P" 17 "Q" 18 "R" 19 "S" 20 "T" 21 "U" 22 "V" 23 "W" 24 "X" 25 "Y" 26 "Z" 27 "Leerzeichen" 28 "Leerzeichen" 29 "Leerzeichen" 30 "Leerzeichen" 31 "Unterstrich" ;
VAL_ 1607 MO_MKB_02 0 "Minus" 1 "A" 2 "B" 3 "C" 4 "D" 5 "E" 6 "F" 7 "G" 8 "H" 9 "I" 10 "J" 11 "K" 12 "L" 13 "M" 14 "N" 15 "O" 16 "P" 17 "Q" 18 "R" 19 "S" 20 "T" 21 "U" 22 "V" 23 "W" 24 "X" 25 "Y" 26 "Z" 27 "Leerzeichen" 28 "Leerzeichen" 29 "Leerzeichen" 30 "Leerzeichen" 31 "Unterstrich" ;
VAL_ 1607 MO_MKB_03 0 "Minus" 1 "A" 2 "B" 3 "C" 4 "D" 5 "E" 6 "F" 7 "G" 8 "H" 9 "I" 10 "J" 11 "K" 12 "L" 13 "M" 14 "N" 15 "O" 16 "P" 17 "Q" 18 "R" 19 "S" 20 "T" 21 "U" 22 "V" 23 "W" 24 "X" 25 "Y" 26 "Z" 27 "Leerzeichen" 28 "Leerzeichen" 29 "Leerzeichen" 30 "Leerzeichen" 31 "Unterstrich" ;
VAL_ 1607 MO_MKB_04 0 "Minus" 1 "A" 2 "B" 3 "C" 4 "D" 5 "E" 6 "F" 7 "G" 8 "H" 9 "I" 10 "J" 11 "K" 12 "L" 13 "M" 14 "N" 15 "O" 16 "P" 17 "Q" 18 "R" 19 "S" 20 "T" 21 "U" 22 "V" 23 "W" 24 "X" 25 "Y" 26 "Z" 27 "Leerzeichen" 28 "Leerzeichen" 29 "Leerzeichen" 30 "Leerzeichen" 31 "Unterstrich" ;
VAL_ 276 MO_Sig_Fahrpedalgradient 0 "Fahrpedalgradient positiv" 1 "Fahrpedalgradient negativ" ;
VAL_ 276 MO_BKV_Unterdruckwarnung 0 "Unterdruckhaushalt_iO" 1 "Unterdruckhaushalt_niO" ;
VAL_ 276 MO_Zylinderabschaltung 0 "Vollmotorbetrieb_VMB" 1 "Uebergang_HMB_in_VMB" 2 "Uebergang_VMB_in_HMB" 3 "Halbmotorbetrieb_HMB" ;
VAL_ 276 MO_Fahrpedalgradient 255 "Fehler" ;
VAL_ 276 MO_Schubabschaltung 0 "keine_Schubabschaltung" 1 "Schubabschaltung_aktiv" ;
VAL_ 276 MO_rel_Saugrohrdruck 0 "Init_Ueberdruck" 63 "Fehler" ;
VAL_ 276 MO_rel_Saugrohrdruck_gem_err 0 "errechnet" 1 "gemessen" ;
VAL_ 276 MO_BKV_Unterdruck 255 "Fehler" ;
VAL_ 1648 MO_Anzahl_Abgesch_Zyl 0 "Vollmotorbetrieb" 1 "1_Zylinder_abgeschaltet" 2 "2_Zylinder_abgeschaltet" 3 "3_Zylinder_abgeschaltet" 4 "4_Zylinder_abgeschaltet" 5 "5_Zylinder_abgeschaltet" 6 "6_Zylinder_abgeschaltet" 7 "8_Zylinder_abgeschaltet" ;
VAL_ 1648 MO_Zylabsch_Texte 0 "keine_Texte" 1 "Zylinderabschaltung_deaktivieren" 2 "Zylinderabschaltung_aktivieren" 3 "Zylinderabschaltung_unruhig" ;
VAL_ 1648 MO_E85_BS_Texte 0 "kein Text" 1 "FlexFuel Warm_Up_ Lampe" 2 "FlexFuel Warnung 3.Stufe " 3 "FlexFuel Warnung 1.Stufe " 4 "FlexFuel Warnung 2.Stufe " 5 "FlexFuel Warnung 4.Stufe " ;
VAL_ 1648 MO_Drehzahl_Warnung 0 "keinen_Warnhinweis_anzeigen" 1 "Warnhinweis_anzeigen" ;
VAL_ 1010 MO_SCR_Tankheizung 0 "Heizung_aus" 1 "Heizung_ein" ;
VAL_ 1010 MO_SCR_Dosierpumpe_Zustand 0 "frei" 1 "Drehzahlregelung" 2 "Druckregelung_langsam" 3 "Druckregelung_schnell" 4 "Pumpe_Stop" 5 "Rueckwaertsbetrieb" 6 "verzoegerter_Rueckwaertsbetrieb" 7 "Pumpe_heizen" ;
VAL_ 1010 MO_SCR_Leitungsheizung 0 "Heizung_aus" 1 "Heizung_ein" ;
VAL_ 1010 MO_SCR_Dosierpumpe_Wartezeit 125 "nicht_verbaut" 127 "Fehler" ;
VAL_ 1010 MO_SCR_Transferpumpe 0 "Pumpe_aus" 1 "Pumpe_ein" ;
VAL_ 1601 MO_Faktor_Momente 0 "nicht belegt" 1 "Faktor: x 0,5Nm" 2 "Faktor: x 1,0Nm" 3 "Faktor: x 2,0Nm" ;
VAL_ 1601 MO_Hybridfahrzeug 0 "kein_Hybridfahrzeug" 1 "Mild_Hybrid" 2 "Full_Hybrid" ;
VAL_ 1601 MO_Getriebe_Code 2 "DL501" 4 "VL381" 10 "AL651" 11 "AL551, AL951, AL1000-8A" 12 "PDK_PAG" 13 "AL551_Hybrid" 15 "Handschalter (konventionell)" 16 "AQ250" 17 "AQ450" 18 "DQ200" 19 "DQ250" 20 "DQ500" 21 "SQ100" 22 "SQ200" ;
VAL_ 1601 MO_StartStopp_Codiert 0 "Start_Stopp_nicht_verbaut" 1 "Start_Stopp_verbaut" ;
VAL_ 1601 MO_Kraftstoffart 0 "Diesel" 1 "Benzin" 2 "CNG" 3 "Erdgas" 4 "Wasserstoff" ;
VAL_ 1601 MO_Ansaugsystem 0 "Turbo" 1 "Sauger" ;
VAL_ 1601 MO_Einspritzart 0 "MPI" 1 " FSI / TDI" ;
VAL_ 969 MOS_KD_Fehler 0 "kein_KD_Fehler" 1 "KD_Fehler" ;
VAL_ 1696 NV_aktiv 0 "NV nicht aktiv" 1 "NV aktiv" ;
VAL_ 1696 NV_Texte 0 "kein_Text" 1 "Abblendlicht_einschalten" 2 "Fussgaengermarkierung_nicht_verfuegbar" 3 "zur_Zeit_nicht_verfuegbar" 4 "Systemfehler" ;
VAL_ 1696 NV_Gong 0 "kein_Gong" 1 "Gong_leise" 2 "Gong_mittel" 3 "Gong_laut" ;
VAL_ 1696 NV_Symbol 0 "kein_Symbol_anzeigen" 1 "Symbol_fuer_erkanntes_Objekt_anzeigen" ;
VAL_ 1696 NV_Hinweise 0 "keine_Anzeige" 1 "Disclaimer" 2 "Fussgaenger_Markierung_nicht_verfuegbar" 3 "Nachtsichtsystem_wird_initialisiert" ;
VAL_ 1696 NV_Piktogramm_aktiv 0 "keine_Anzeigenprioritaet" 1 "Anzeigenprioritaet" ;
VAL_ 1696 NV_Akustik_deaktiviert_Icon 0 "aus" 1 "ein" ;
VAL_ 1696 NV_FGM_deaktiviert_Icon 0 "aus" 1 "ein" ;
VAL_ 1696 NV_KD_Fehler 0 "kein_KD_Fehler" 1 "KD_Fehler" ;
VAL_ 1753 NMH_EPB_Start_1 1 "Zustand Start (<--Sleep)" ;
VAL_ 1753 NMH_EPB_Start_2 1 "Zustand Start (<--Prepare to Sleep)" ;
VAL_ 1753 NMH_EPB_Normal_Mode_1 1 "Zustand Normal Mode (<-- Start)" ;
VAL_ 1753 NMH_EPB_Normal_Mode_2 1 "Zustand Normal Mode (<-- Ready to Sleep)" ;
VAL_ 1753 NMH_EPB_Per_WakeUp 0 "Wenn Funktions-Wakeup" 1 "CAN-Wakeup" 2 "Periphrie-Wakeup Ursache nicht bekannt" 3 "Klemme 15 HW (falls vorhanden)" 4 "t.b.d." 5 "Schalter_EPB" ;
VAL_ 1753 NMH_EPB_Fkt_WakeUp 0 "Wenn Peripherie-Wakeup" ;
VAL_ 1753 NMH_EPB_NM_aktiv_Klemme_15 1 "Klemme 15 EIN" ;
VAL_ 1753 NMH_EPB_NM_aktiv_Diagnose 1 "Diagnose bei Kl 15 aus" ;
VAL_ 1753 NMH_EPB_NM_aktiv_Start 1 "Zustand 'START' (NM-high)" ;
VAL_ 1753 NMH_EPB_NM_aktiv_Schalter 1 "Schalter aktiv" ;
VAL_ 1753 NMH_EPB_NM_aktiv_Bedarf_Anzeige 1 "Kombi-Anzeige EPB" ;
VAL_ 1753 NMH_EPB_NM_aktiv_v_groesser_Null 1 "v > 0" ;
VAL_ 1753 NMH_EPB_kein_NL 1 "kein lokaler Nachlauf" ;
VAL_ 1753 NMH_EPB_NL_Temp_Modell 1 "Temperaturmodell aktiv" ;
VAL_ 1753 NMH_EPB_NL_AutoAdjust 0 "AutoAdjust_nicht_aktiv" 1 "AutoAdjust_aktiv" ;
VAL_ 1753 NM_EPB_Signalfehler 1 "Aktiver_Signalfehler_eingetragen" ;
VAL_ 1753 NMH_EPB_TimeOut_Fehler 1 "Aktiver Timeout Fehlerspeichereintrag  " ;
VAL_ 1753 NMH_EPB_CAN_Diag_deaktiv 1 "CAN-Diagnose deaktiv" ;
VAL_ 1753 NMH_EPB_KompSchutz 1 "KS aktiv" ;
VAL_ 1753 NMH_EPB_Mute_Mode 1 "MuteMode aktiv" ;
VAL_ 1753 NMH_EPB_Transport_Mode 1 "Transportmodus aktiv" ;
VAL_ 1753 NMH_EPB_Abschaltstufe_aktiv 1 "Abschaltstufe aktiv" ;
VAL_ 1753 NMH_EPB_Eindraht_Fehler 1 "Eindrahtbetrieb erkannt" ;
VAL_ 1753 NMH_EPB_Lokalaktiv 0 "war nicht Lokalaktiv" 1 "war Lokalaktiv" ;
VAL_ 1753 NMH_EPB_Subsystemaktiv 0 "Subsystem war nicht lokalaktiv" 1 "war Lokalaktiv" ;
VAL_ 1728 NMH_GW_Start_1 1 "Zustand Start (<--Sleep)" ;
VAL_ 1728 NMH_GW_Start_2 1 "Zustand Start (<--Prepare to Sleep)" ;
VAL_ 1728 NMH_GW_Normal_Mode_1 1 "Zustand Normal Mode (<-- Start)" ;
VAL_ 1728 NMH_GW_Normal_Mode_2 1 "Zustand Normal Mode (<-- Ready to Sleep)" ;
VAL_ 1728 NMH_GW_Per_WakeUp 0 "Wenn_FunktionsWakeup" 1 "CAN_Wakeup__Weckendes_CAN_Segment_siehe_NMH_GW_WakeUp_CAN_Bus" 2 "P_WakeUp_Ursache_unbekannt" 3 "Klemme_15HW__falls_vorhanden" 4 "MOST_Wakeup" 5 "LIN_Wakeup" 6 "KL30_Reset" ;
VAL_ 1728 NMH_GW_Fkt_WakeUp 0 "Wenn_Peripherie_Wakeup" 1 "Funktionswakeup_EM" 2 "Car_Wakeup_empfangen" 3 "VNSM_VehicleNetworkStateManager" 4 "Alarm_RTC__Wecken_weil_Weckzeit_abgelaufen" 5 "Wecken_durch_Diagnose" ;
VAL_ 1728 NMH_GW_NM_aktiv_Klemme_15 1 "Klemme 15 EIN" ;
VAL_ 1728 NMH_GW_NM_aktiv_Diagnose 1 "Diagnose bei Kl 15 aus" ;
VAL_ 1728 NMH_GW_NM_aktiv_Start 1 "Zustand 'START' (NM-high)" ;
VAL_ 1728 NMH_GW_NM_aktiv_BDM 1 "BDM-Kommunikation" ;
VAL_ 1728 NMH_GW_NM_aktiv_Warnblinken 1 "Warnblinken aktiv" ;
VAL_ 1728 NMH_GW_NM_aktiv_ESP 1 "ESP aktiv (Wakeup/Sleep-Konzept)" ;
VAL_ 1728 NMH_GW_Abschaltstufe_3 1 "BEM aufgrund Abschaltstufe 3 aktiv" ;
VAL_ 1728 NMH_GW_SG_Fehlerdauer 1 "BEM aufgrund Steuergeraetefehlerdauer aktiv" ;
VAL_ 1728 NMH_GW_STH_Wakeup 1 "BEM aktiv aufgrund Standheizungswakeup" ;
VAL_ 1728 NMH_GW_NL_Diagnose 0 "keine_Diagnose_aktiv" 1 "Diagnose_war_lokal_aktiv" ;
VAL_ 1728 NM_GW_Signalfehler 1 "Aktiver_Signalfehler_eingetragen" ;
VAL_ 1728 NMH_GW_TimeOut_Fehler 1 "Aktiver Timeout Fehlerspeichereintrag  " ;
VAL_ 1728 NMH_GW_CAN_Diag_deaktiv 1 "CAN Bus bezogene Eigendiagnose deaktiv" ;
VAL_ 1728 NMH_GW_KompSchutz 1 "KS aktiv" ;
VAL_ 1728 NMH_GW_Mute_Mode 1 "MuteMode aktiv" ;
VAL_ 1728 NMH_GW_Transport_Mode 1 "Transportmodus aktiv" ;
VAL_ 1728 NMH_GW_Abschaltstufe_aktiv 1 "Abschaltstufe aktiv" ;
VAL_ 1728 NMH_GW_Eindraht_Fehler 1 "Eindrahtbetrieb erkannt" ;
VAL_ 1728 NMH_GW_ACAN 1 "ACAN aktiv (Wakeup/Sleep-Konzept)" ;
VAL_ 1728 NMH_GW_KombiCAN 1 "KombiCAN aktiv (Wakeup/Sleep-Konzept)" ;
VAL_ 1728 NMH_GW_KomfortCAN 1 "KomfortCAN aktiv (Wakeup/Sleep-Konzept)" ;
VAL_ 1728 NMH_GW_Infotainment 1 "Infotainment aktiv (CAN oder MOST), Wakeup/Sleep-Konzept" ;
VAL_ 1728 NMH_GW_Fahrwerk 1 "BUS_Fahrwerk_aktiv (Wakeup/Sleep-Konzept)" ;
VAL_ 1728 NMH_GW_WakeUp_CAN_Bus 0 "Nicht zutreffend (kein CAN-Wakeup bzw. CarWakeup)" 1 "Antriebs-CAN" 2 "Kombi-CAN" 3 "Komfort-CAN" 4 "Infotainment-CAN (wenn verfuegbar)" 5 "Fahrwerks-CAN" 6 "Diagnose-CAN" ;
VAL_ 1730 NMH_GE_Start_1 1 "Zustand Start (<--Sleep)" ;
VAL_ 1730 NMH_GE_Start_2 1 "Zustand Start (<--Prepare to Sleep)" ;
VAL_ 1730 NMH_GE_Normal_Mode_1 1 "Zustand Normal Mode (<-- Start)" ;
VAL_ 1730 NMH_GE_Normal_Mode_2 1 "Zustand Normal Mode (<-- Ready to Sleep)" ;
VAL_ 1730 NMH_GE_Per_WakeUp 0 "wenn Funktionswakeup" 1 "CAN" 2 "P-Wakeup, Ursache nicht bekannt" 3 "KL 15 HW (falls vorhanden)" ;
VAL_ 1730 NMH_GE_Fkt_WakeUp 0 "wenn Peripheriewakeup" 1 "Ende_N_Haltephase" ;
VAL_ 1730 NMH_GE_NM_aktiv_Klemme_15 1 "Klemme 15 ein" ;
VAL_ 1730 NMH_GE_NM_aktiv_Diagnose 1 "Diagnose bei Kl 15 aus" ;
VAL_ 1730 NMH_GE_NM_aktiv_Start 1 "Zustand 'START' (NM-high)" ;
VAL_ 1730 NMH_GE_N_Haltephase 0 "keine_N_Haltephase" 1 "N_Haltephase_aktiv" ;
VAL_ 1730 NMH_GE_kein_NL 1 "kein lokaler Nachlauf" ;
VAL_ 1730 NMH_GE_NL_Daten_EEPROM 1 "EEPROM Datenspeicherung" ;
VAL_ 1730 NM_GE_Signalfehler 1 "Aktiver_Signalfehler_eingetragen" ;
VAL_ 1730 NMH_GE_TimeOut_Fehler 1 "Aktiver Timeout Fehlerspeichereintrag  " ;
VAL_ 1730 NMH_GE_CAN_Diag_deaktiv 1 "CAN-Diagnose deaktiv" ;
VAL_ 1730 NMH_GE_KompSchutz 1 "KS aktiv" ;
VAL_ 1730 NMH_GE_Mute_Mode 1 "MuteMode aktiv" ;
VAL_ 1730 NMH_GE_Transport_Mode 1 "Transportmodus aktiv" ;
VAL_ 1730 NMH_GE_Abschaltstufe_aktiv 1 "Abschaltstufe aktiv" ;
VAL_ 1730 NMH_GE_Eindraht_Fehler 1 "Eindrahtbetrieb erkannt" ;
VAL_ 1730 NMH_GE_Lokalaktiv 0 "war nicht Lokalaktiv" 1 "war Lokalaktiv" ;
VAL_ 1730 NMH_GE_Subsystemaktiv 0 "Subsystem war nicht lokalaktiv" 1 "war Lokalaktiv" ;
VAL_ 1730 NMH_GSG_Subbusaktiv 0 "Subbus inaktiv" 1 "Subbus aktiv" ;
VAL_ 1729 NMH_MO_Start_1 1 "Zustand Start (<--Sleep)" ;
VAL_ 1729 NMH_MO_Start_2 1 "Zustand Start (<--Prepare to Sleep)" ;
VAL_ 1729 NMH_MO_Normal_Mode_1 1 "Zustand Normal Mode (<-- Start)" ;
VAL_ 1729 NMH_MO_Normal_Mode_2 1 "Zustand Normal Mode (<-- Ready to Sleep)" ;
VAL_ 1729 NMH_MO_Per_WakeUp 0 "Wenn Funktions-Wakeup" 1 "CAN-Wakeup" 2 "Peripherie-Wakeup Ursache nicht bekannt" 3 "Klemme 15 HW (falls vorhanden)" 4 "analog (Standheizung/Tuerkontakt)(nur MED9)" ;
VAL_ 1729 NMH_MO_Fkt_WakeUp 0 "Wenn_Peripherie_Wakeup" ;
VAL_ 1729 NMH_MO_NM_aktiv_Klemme_15 1 "Klemme 15 EIN" ;
VAL_ 1729 NMH_MO_NM_aktiv_Diagnose 1 "Diagnose bei Kl 15 aus " ;
VAL_ 1729 NMH_MO_NM_aktiv_Start 1 "Zustand 'START' (NM-high)" ;
VAL_ 1729 NMH_MO_NM_aktiv_EKP_Vorlauf 1 "EKP-Vorlauf" ;
VAL_ 1729 NMH_MO_NM_aktiv_STH_Betrieb 1 "STH-Betrieb" ;
VAL_ 1729 NMH_MO_NM_aktiv_HV_Abschaltung 0 "kein_Nachlauf" 1 "Abschaltung_aktiv" ;
VAL_ 1729 NMH_MO_kein_NL 1 "kein lokaler Nachlauf" ;
VAL_ 1729 NMH_MO_NL_Kuehlerluefter 1 "K�hlerl�fter Steuerung / Zusatzwasserpumpe aktiv" ;
VAL_ 1729 NMH_MO_NL_Diagnose 1 "Diagnosefunktionen aktiv" ;
VAL_ 1729 NMH_MO_NL_WFS 1 "WFS aktiv" ;
VAL_ 1729 NMH_MO_NL_EEPROM 1 "EEPROM Zugriffe RAM/ROM Tests" ;
VAL_ 1729 NMH_MO_NL_Sonstige 1 "Sonstige Nachl�ufe aktiv" ;
VAL_ 1729 NM_MO_Signalfehler 1 "Aktiver_Signalfehler_eingetragen" ;
VAL_ 1729 NMH_MO_TimeOut_Fehler 1 "Aktiver Timeout Fehlerspeichereintrag  " ;
VAL_ 1729 NMH_MO_CAN_Diag_deaktiv 1 "CAN-Diagnose deaktiv" ;
VAL_ 1729 NMH_MO_KompSchutz 1 "KS aktiv" ;
VAL_ 1729 NMH_MO_Mute_Mode 1 "MuteMode aktiv" ;
VAL_ 1729 NMH_MO_Transport_Mode 1 "Transportmodus aktiv" ;
VAL_ 1729 NMH_MO_Abschaltstufe_aktiv 1 "Abschaltstufe aktiv" ;
VAL_ 1729 NMH_MO_Eindraht_Fehler 1 "Eindrahtbetrieb erkannt" ;
VAL_ 1729 NMH_MO_Lokalaktiv 0 "war nicht Lokalaktiv" 1 "war Lokalaktiv" ;
VAL_ 1729 NMH_MO_Subsystemaktiv 0 "Subsystem war nicht lokalaktiv" 1 "war Lokalaktiv" ;
VAL_ 1736 NMH_MO_SL_Start_1 1 "Zustand Start (<--Sleep)" ;
VAL_ 1736 NMH_MO_SL_Start_2 1 "Zustand Start (<--Prepare to Sleep)" ;
VAL_ 1736 NMH_MO_SL_Normal_Mode_1 1 "Zustand Normal Mode (<-- Start)" ;
VAL_ 1736 NMH_MO_SL_Normal_Mode_2 1 "Zustand Normal Mode (<-- Ready to Sleep)" ;
VAL_ 1736 NMH_MO_SL_Per_WakeUp 0 "Wenn Funktions-Wakeup" 1 "CAN-Wakeup" 2 "Peripherie-Wakeup Ursache nicht bekannt" 3 "Klemme 15 HW (falls vorhanden)" 4 "analog (Standheizung/Tuerkontakt)(nur MED9)" ;
VAL_ 1736 NMH_MO_SL_Fkt_WakeUp 0 "Wenn Peripherie-Wakeup" ;
VAL_ 1736 NMH_MO_SL_TimeOut_Fehler 1 "Aktiver Timeout Fehlerspeichereintrag  " ;
VAL_ 1736 NMH_MO_SL_CAN_Diag_deaktiv 1 "CAN-Diagnose deaktiv" ;
VAL_ 1736 NMH_MO_SL_KompSchutz 1 "KS aktiv" ;
VAL_ 1736 NMH_MO_SL_Mute_Mode 1 "MuteMode aktiv" ;
VAL_ 1736 NMH_MO_SL_Transport_Mode 1 "Transportmodus aktiv" ;
VAL_ 1736 NMH_MO_SL_Abschaltstufe_aktiv 1 "Abschaltstufe aktiv" ;
VAL_ 1736 NMH_MO_SL_Busfehler 1 "Busfehler" ;
VAL_ 1736 NMH_MO_Sl_Lokalaktiv 0 "war_nicht_lokal_aktiv" 1 "war_lokal_aktiv" ;
VAL_ 1736 NMH_MO_SL_Subsystemaktiv 0 "Subsystem war nicht lokalaktiv" 1 "war Lokalaktiv" ;
VAL_ 1782 NMH_SCR_Start_1 1 "Zustand Start (<--Sleep)" ;
VAL_ 1782 NMH_SCR_Start_2 1 "Zustand Start (<--Prepare to Sleep)" ;
VAL_ 1782 NMH_SCR_Normal_Mode_1 1 "Zustand Normal Mode (<-- Start)" ;
VAL_ 1782 NMH_SCR_Normal_Mode_2 1 "Zustand Normal Mode (<-- Ready to Sleep)" ;
VAL_ 1782 NMH_SCR_Car_WakeUp 1 "Car Wake Up" ;
VAL_ 1782 NMH_SCR_Per_WakeUp 0 "Funktions-WakeUp" 1 "CAN" 2 "P_WakeUp_Ursache_unbekannt" 3 "KL_15_Hardware_falls_vorhanden" ;
VAL_ 1782 NMH_SCR_Fkt_WakeUp 0 "Peripheriewakeup" ;
VAL_ 1782 NMH_SCR_Klemme_15 1 "Klemme 15 ein" ;
VAL_ 1782 NMH_SCR_Diagnose 1 "Diagnose bei Kl 15 aus" ;
VAL_ 1782 NMH_SCR_MindestAktivZeit 1 "aktiv" ;
VAL_ 1782 NMH_SCR_NL_Datem_EEPROM 0 "kein_Nachlauf" 1 "EEPROM_schreibzugriff" ;
VAL_ 1782 NMH_SCR_Signalfehler 1 "Aktiver_Signalfehler_eingetragen" ;
VAL_ 1782 NMH_SCR_TimeOut_Fehler 1 "Aktiver Timeout Fehlerspeichereintrag" ;
VAL_ 1782 NMH_SCR_CAN_Diag_deaktiv 1 "CAN Bus bezogene Eigendiagnose deaktiviert" ;
VAL_ 1782 NMH_SCR_KompSchutz 1 "KS aktiv" ;
VAL_ 1782 NMH_SCR_Mute_Mode 1 "Mute Mode aktiv" ;
VAL_ 1782 NMH_SCR_Transport_Mode 1 "Transportmodus aktiv" ;
VAL_ 1782 NMH_SCR_Abschaltstufe_aktiv 1 "Funktionsabschaltung wegen Abschaltschaltstufe" ;
VAL_ 1782 NMH_SCR_Busfehler 1 "Busfehler" ;
VAL_ 1782 NMH_SCR_Lokalaktiv 0 "war_nicht_lokal_aktiv" 1 "war_lokal_aktiv" ;
VAL_ 1782 NMH_SCR_Subsystemaktiv 0 "Subsystem war nicht lokalaktiv" 1 "war Lokalaktiv" ;
VAL_ 913 OBD_Kaltstart_Denominator 0 "Denominator_nicht_hochzaehlen" 1 "Bedingungen_zum_Inkr_des_Kaltstart_Denom_erf" ;
VAL_ 913 OBD_Minimum_Trip 0 "kein_Min_Normed_Trip" 1 "Min_Normed_Trip" ;
VAL_ 913 OBD_Driving_Cycle 0 "kein Driving Cycle erkannt" 1 "DC erkannt" ;
VAL_ 913 OBD_Warm_Up_Cycle 0 "kein Warm Up Cycle erkannt" 1 "Warm Up Cycle erkannt" ;
VAL_ 913 OBD_Normed_Trip 0 "kein Normed Trip" 1 "Normed Trip erf�llt" ;
VAL_ 803 PCF_Objektstatus 0 "Kein_relevantes_Objekt_erkannt" 1 "Relevantes_Objekt_vorausfahrend" 2 "Relevantes_Objekt_stehend" 3 "Relevantes_Objekt_angehalten" 4 "Relevantes_Objekt_entgegenkommend" 5 "Ungueltig" 6 "Ungueltig" 7 "Ungueltig" ;
VAL_ 803 PCF_Fahrer_aktiv_erkannt 0 "Fahrer_nicht_aktiv" 1 "Fahrer_aktiv" ;
VAL_ 803 PCF_Time_to_collision 255 "Objektstatus=0x0__oder_berechneter_TTC_Wert_groesser_als_Maximalwert" ;
VAL_ 803 PCF_v_rel 0 " Objektstatus_0x0_oder _berechnete_v_rel_>= 0_(Objekt_entfernt_sich_oder_faehrt_vorraus_mit v_Obj_=_v_ego)" ;
VAL_ 803 PCF_dy_Kollisionsueberdeckung 0 "Keine_Ueberdeckung_oder_bei_Objektstatus_0x0" 30 "Ueberdeckung_groesser_Maximalwert" 31 "Objekueberdeckung_nicht_ermittelbar" ;
VAL_ 802 PCR_Sensorstatus 0 "Sensor_ok" 1 "Sensor_nok" ;
VAL_ 802 PCR_Obj_vx_rel 2047 "Fehler" ;
VAL_ 802 PCR_Obj_vy_rel 2047 "Fehler" ;
VAL_ 802 PCR_Obj_TTC 511 "Fehler" ;
VAL_ 802 PCR_Obj_Guete 127 "Fehler" ;
VAL_ 802 PCR_Crashwahrscheinlichkeit 127 "Fehler" ;
VAL_ 929 PSD_Pos_Segment_ID 0 "keine Position gegeben" 1 "Fehlerwert" ;
VAL_ 929 PSD_Pos_Standort 0 "mehrdeutiger_Standort" 1 "eindeutiger_Standort" ;
VAL_ 929 PSD_Pos_Laengsfehler 0 "keine Pr�diktion (off-road)" 1 "< 2m" 2 "< 5m" 3 "< 10m " 4 "< 20m" 5 "< 50m" 6 "> 50m " 7 "nicht erlaubt" ;
VAL_ 929 PSD_Segment_ID 0 "keine Segmentinformationen vorhanden" 1 "Fehlerwert" ;
VAL_ 929 PSD_Vorgaenger_Segment_ID 0 "keine Segmentinformation vorhanden" 1 "Fehlerwert" ;
VAL_ 929 PSD_Strassenklasse 0 "Rest_Feldweg_Schotterweg_Privatweg" 1 "Ortsstrasse" 2 "Bundes_Landstrasse" 3 "Autobahn" ;
VAL_ 929 PSD_Rampe 0 "Strasse_mit_Gegenverkehr" 1 "Auffahrt_Einbahnstr" 2 "Abfahrt_Einbahnstr" 3 "Einbahnstrasse" ;
VAL_ 929 PSD_Endkruemmung 255 "Gerade" ;
VAL_ 929 PSD_Endkruemmung_Vorz 0 "Kruemmung_positiv" 1 "Kruemmung_negativ" ;
VAL_ 929 PSD_Endsteigung 30 "gleich_oder_mehr_15_Prozent_Steigung" 31 "nicht_definiert" ;
VAL_ 929 PSD_Endsteigung_Vorz 0 "Gefaelle" 1 "Steigung" ;
VAL_ 929 PSD_ADAS_Qualitaet 0 "keine_ADAS_Qualitaet" 1 "ADAS_Qualitaet" ;
VAL_ 929 PSD_Fahrspuren 0 "Einbahnstrasse_in_falscher_Richtung" 1 "eine_Fahrspur" 2 "zwei_Fahrspuren" 3 "drei_Fahrspuren" ;
VAL_ 929 PSD_wahrscheinlichster_Pfad 0 "Pfad_mit_geringer_Wahrscheinlichkeit" 1 "wahrscheinlichster_Pfad" ;
VAL_ 930 PSD_Multiplex 0 "f�r System Informationen, die sich nur langsam �ndern" 1 "Informationen �ber ein Streckensegment" 2 "f�r Informationen �ber Geschwindigkeitsbegrenzungen und m�gliche Einschr�nkungen der Geschwindigkeitsbegrenzungen" 3 "Fahrzeugposition aus der Koppelortung" ;
VAL_ 930 PSD_Sys_Segment_ID 0 "keine Segmentinformationen vorhanden" 1 "nicht zulaessig" ;
VAL_ 930 PSD_Abz_Segment_ID 0 "keine Segmentinformationen vorhanden" 1 "nicht zulaessig" ;
VAL_ 930 PSD_Ges_Segment_ID 0 "keine Segmentinformationen vorhanden" 1 "nicht zulaessig" ;
VAL_ 930 PSD_Ort_Laenge_VZ 0 "Ost" 1 "West" ;
VAL_ 930 PSD_Ort_Laenge 33554431 "Keine GPS Position verfuegbar" ;
VAL_ 930 PSD_Ges_Geschwindigkeit 0 "Kein Geschwindigkeitsgebot" 1 "0 km/h < v_max <  5 km/h" 2 "5 km/h � v_max < 10km/h" 3 "10 km/h � v_max < 15 km/h" 4 "15 km/h � v_max < 20 km/h" 5 "20 km/h � v_max < 25 km/h" 6 "25 km/h � v_max < 30 km/h" 7 "30 km/h � v_max < 35 km/h" 8 "35 km/h � v_max < 40 km/h" 9 "40 km/h � v_max < 45 km/h" 10 "45 km/h � v_max < 50 km/h" 11 "50 km/h � v_max < 60 km/h" 12 "60 km/h � v_max < 70 km/h" 13 "70 km/h � v_max < 80 km/h" 14 "80 km/h � v_max < 90 km/h" 15 "90 km/h � v_max < 100 km/h" 16 "100 km/h � v_max < 110 km/h" 17 "110 km/h � v_max < 120 km/h" 18 " 120 km/h � v_max < 130 km/h" 19 "130 km/h � v_max < 140 km/h" 20 "140 km/h � v_max < 150 km/h" 21 "150 km/h � v_max < 160 km/h" 22 "160 km/h � v_max" 23 "Geschwindigkeitsgebot aufgehoben" 24 "..0x1F ung�ltig" ;
VAL_ 930 PSD_Ges_Geschwindigkeit_Typ 0 "Der Wert im Attribut Geschwindigkeitsbegrenzung entspricht der Geschwindigkeitsklasse von Navteq." 1 "Der Wert im Attribut Geschwindigkeitsbegrenzung entspricht einer explizit angegebenen Begrenzung der Geschwindigkeit." ;
VAL_ 930 PSD_Ges_Geschwindigkeit_Gespann 0 "alle Fahrzeuge" 1 "PKW mit Gespann" 2 "LKW, Busse, etc." ;
VAL_ 930 PSD_Abz_Vorgaenger_Segment_ID 0 "keine Segmentinformationen vorhanden" 1 "nicht zulaessig" ;
VAL_ 930 PSD_Sys_Geschwindigkeit_Einheit 0 "km/h" 1 "mph" ;
VAL_ 930 PSD_Ges_Geschwindigkeit_Witter 0 "Witterungsunabh�ngig" 1 "N�sse, Regen, Niederschlag" 2 "Gl�tte" 3 "Nebel" ;
VAL_ 930 PSD_Sys_Verkehrsrichtung 0 "Rechtsverkehr" 1 "Linksverkehr" ;
VAL_ 930 PSD_Ges_Geschwindigkeit_Tag_Anf 0 "kein Beginn definiert" 1 "Montag" 2 "Dienstag" 3 "Mittwoch" 4 "Donnerstag" 5 "Freitag" 6 "Samstag" 7 "Sonntag" ;
VAL_ 930 PSD_Abz_Geschwindigkeit 0 "kein Geschwindigkeitsgebot" 1 "0 km/h < v_max <  5 km/h" 2 "5 km/h � v_max < 10km/h" 3 "10 km/h � v_max < 15 km/h" 4 "15 km/h � v_max < 20 km/h" 5 "20 km/h � v_max < 25 km/h" 6 "25 km/h � v_max < 30 km/h" 7 "30 km/h � v_max < 35 km/h" 8 "35 km/h � v_max < 40 km/h" 9 "40 km/h � v_max < 45 km/h" 10 "45 km/h � v_max < 50 km/h" 11 "50 km/h � v_max < 60 km/h" 12 "60 km/h � v_max < 70 km/h" 13 "70 km/h � v_max < 80 km/h" 14 "80 km/h � v_max < 90 km/h" 15 "90 km/h � v_max < 100 km/h" 16 "100 km/h � v_max < 110 km/h" 17 "110 km/h � v_max < 120 km/h" 18 "120 km/h � v_max < 130 km/h" 19 "130 km/h � v_max < 140 km/h" 20 "140 km/h � v_max < 150 km/h" 21 "150 km/h � v_max < 160 km/h" 22 "160 km/h � v_max" 23 " Geschwindigkeitsgebot aufgehoben" 24 "..0x1F ung�ltig" ;
VAL_ 930 PSD_Ges_Geschwindigkeit_Tag_Ende 0 "kein Ende definiert" 1 "Montag" 2 "Dienstag" 3 "Mittwoch" 4 "Donnerstag" 5 "Freitag" 6 "Samstag" 7 "Sonntag" ;
VAL_ 930 PSD_Ges_Geschwindigkeit_Std_Anf 25 "kein Beginn f�r stundenweise Einschr�nkungen" ;
VAL_ 930 PSD_Abz_Geschwindigkeit_Typ 0 "Der Wert im Attribut Geschwindigkeitsbegrenzung entspricht der Geschwindigkeitsklasse von Navteq." 1 "Der Wert im Attribut Geschwindigkeitsbegrenzung entspricht einer explizit angegebenen Begrenzung der Geschwindigkeit" ;
VAL_ 930 PSD_Sys_Tunnel 0 "kein Tunnel oder keine Information verfuegbar" 1 "Tunnel" ;
VAL_ 930 PSD_Abz_Strassenklasse 0 " Rest (Feldweg, Schotter, Privatweg)" 1 "Ortsstra�e" 2 "Bundes-,Landstrasse" 3 "Autobahn" ;
VAL_ 930 PSD_Sys_Bruecke 0 "keine Bruecke oder keine Information verfuegbar" 1 "Bruecke" ;
VAL_ 930 PSD_Ort_Breite_VZ 0 "Nord" 1 "Sued" ;
VAL_ 930 PSD_Sys_Fahrsp_Gegenr 0 "keine Fahrspur" 1 "eine Fahrspur" 2 "mehr als eine Fahrspur" 3 "keine Information verfuegbar" ;
VAL_ 930 PSD_Abz_ADAS_Qualitaet 0 "keine ADAS Qualit�t" 1 "ADAS Qualit�t" ;
VAL_ 930 PSD_Ges_Geschwindigkeit_Std_Ende 25 "kein Ende f�r stundenweise Einschr�nkungen" ;
VAL_ 930 PSD_Abz_Abzweigerichtung 0 "rechts abzweigende Stra�e" 1 "links abzweigende Stra�e" ;
VAL_ 930 PSD_Sys_TMC_Baustelle 0 "keine Baustelle oder keine Information verfuegbar" 1 "Baustelle" ;
VAL_ 930 PSD_Abz_Abzweigewinkel 0 "0�: Stra�e verl�uft gerade aus" 1 "0� < Winkel � 12�" 2 "12� < Winkel � 24�" 3 "24� < Winkel � 36�" 4 "36� < Winkel � 48�" 5 "48� < Winkel � 60�" 6 "60� < Winkel � 72�" 7 "72� < Winkel � 84�" 8 "84� < Winkel � 96�" 9 "96� < Winkel � 108�" 10 "108� < Winkel � 120�" 11 "120� < Winkel � 132�" 12 "132� < Winkel � 144�" 13 "144� < Winkel � 156�" 14 "156� < Winkel � 168�" 15 "168� < Winkel � 180�" ;
VAL_ 930 PSD_Sys_TMC_Stau 0 "kein Stau oder keine Information verfuegbar" 1 "Stau" ;
VAL_ 930 PSD_Ges_alter_Geschw 0 "Kein Geschwindigkeitsgebot" 1 "0 km/h < v_max <  5 km/h" 2 "5 km/h � v_max < 10km/h" 3 "10 km/h � v_max < 15 km/h" 4 "15 km/h � v_max < 20 km/h" 5 "20 km/h � v_max < 25 km/h" 6 "25 km/h � v_max < 30 km/h" 7 "30 km/h � v_max < 35 km/h" 8 "35 km/h � v_max < 40 km/h" 9 "40 km/h � v_max < 45 km/h" 10 "45 km/h � v_max < 50 km/h" 11 "50 km/h � v_max < 60 km/h" 12 "60 km/h � v_max < 70 km/h" 13 "70 km/h � v_max < 80 km/h" 14 "80 km/h � v_max < 90 km/h" 15 "90 km/h � v_max < 100 km/h" 16 "100 km/h � v_max < 110 km/h" 17 "110 km/h � v_max < 120 km/h" 18 "120 km/h � v_max < 130 km/h" 19 "130 km/h � v_max < 140 km/h" 20 "140 km/h � v_max < 150 km/h" 21 "150 km/h � v_max < 160 km/h" 22 "160 km/h � v_max" 23 "Geschwindigkeitsgebot aufgehoben" 24 "..0x1F ung�ltig" ;
VAL_ 930 PSD_Abz_Rampe 0 "Stra�e mit Gegenverkehr" 1 "Auffahrt (Einbahnstr.) " 2 "Abfahrt (Einbahnstr.)" 3 "Einbahnstra�e" ;
VAL_ 930 PSD_Abz_Anfangskruemmung 255 "Gerade" ;
VAL_ 930 PSD_Ges_alter_Geschw_Gespann 0 "alle Fahrzeuge" 1 "PKW mit Gespann" 2 "LKW, Busse, etc." ;
VAL_ 930 PSD_Ges_alter_Geschw_Witter 0 "Witterungsunabh�ngig" 1 "N�sse, Regen, Niederschlag" 2 "Gl�tte" 3 "Nebel" ;
VAL_ 930 PSD_Ges_alter_Geschw_Tag_Anf 0 "kein Beginn definiert" 1 "Montag" 2 "Dienstag" 3 "Mittwoch" 4 "Donnerstag" 5 "Freitag" 6 "Samstag" 7 "Sonntag" ;
VAL_ 930 PSD_Abz_Anfangskruemmung_Vorz 0 "Kr�mmung positiv" 1 "Kr�mmung negativ" ;
VAL_ 930 PSD_Sys_Anfangskruemmung 255 "Gerade" ;
VAL_ 930 PSD_Abz_Endkruemmung 255 "Gerade" ;
VAL_ 930 PSD_Ges_alter_Geschw_Tag_Ende 0 "kein Ende definiert" 1 "Montag" 2 "Dienstag" 3 "Mittwoch" 4 "Donnerstag" 5 "Freitag" 6 "Samstag" 7 "Sonntag" ;
VAL_ 930 PSD_Ges_alter_Geschw_Std_Anf 25 "kein Beginn f�r stundenweise Einschr�nkungen" ;
VAL_ 930 PSD_Sys_Anfangskruemmung_Vorz 0 "Kr�mmung positiv" 1 "Kr�mmung negativ" ;
VAL_ 930 PSD_Abz_Endkruemmung_Vorz 0 "Kr�mmung positiv" 1 "Kr�mmung negativ" ;
VAL_ 930 PSD_Ges_alter_Geschw_Std_Ende 25 "kein Ende f�r stundenweise Einschr�nkungen" ;
VAL_ 930 PSD_Sys_Anfangssteigung 30 "gleich oder mehr als 15 % Steigung" 31 "ung�ltig" ;
VAL_ 930 PSD_Abz_Endsteigung 30 "gleich oder mehr als 15 % Steigung" 31 "ung�ltig" ;
VAL_ 930 PSD_Ges_Ueberholverbot 0 "kein �berholverbot" 1 "alle Fahrzeuge" 2 "�berholverbot f�r PKW mit Gespann" 3 "�berholverbot f�r LKW, Busse, etc." ;
VAL_ 930 PSD_Sys_Anfangssteigung_Vorz 0 "Gef�lle " 1 "Steigung" ;
VAL_ 930 PSD_Abz_Endsteigung_Vorz 0 "Gef�lle" 1 "Steigung" ;
VAL_ 930 PSD_Sys_Ortschaft 0 "au�erhalb der Ortschaft" 1 "innerhalb der Ortschaft" ;
VAL_ 930 PSD_Abz_Fahrspuren 0 "Einbahnstra�e in falscher Richtung" 1 "eine Fahrspur" 2 "zwei Fahrspuren" 3 "mehr als 2 Fahrspuren" ;
VAL_ 930 PSD_Ges_Wechselverkehrszeichen 0 "Kein Wechselverkehrszeichen" 1 "Wechselverkehrszeichen links" 2 "Wechselverkehrszeichen rechts" 3 "Wechselverkehrszeichen links und rechts" 4 "Wechselverkerhszeichen �ber der Fahrbahn" ;
VAL_ 930 PSD_Sys_Digitalisierung 0 "teildigitalisiert" 1 "volldigitalisiert" ;
VAL_ 930 PSD_Sys_Zielfuehrung 0 "Zielfuehrung nicht aktiv" 1 "Zielfuehrung aktiv" ;
VAL_ 930 PSD_Abz_wahrscheinlichster_Pfad 0 "Pfad mit geringer Wahrscheinlichkeit" 1 "wahrscheinlichster Pfad" ;
VAL_ 1528 SAK_Charisma_FahrPr 0 "nicht_belegt" 1 "Programm_1" 2 "Programm_2" 3 "Programm_3" 4 "Programm_4" 5 "Programm_5" 6 "Programm_6" 7 "Programm_7" ;
VAL_ 1528 SAK_Charisma_Status 0 "Init" 1 "verfuegbar" 2 "nicht_verfuegbar" 3 "asynchron_durch_Fahrerwunsch" ;
VAL_ 1528 SAK_Charisma_Umschaltung 0 "Idle" 1 "Erkennung_Umschaltaufforderung" 2 "Steuerbotschaft_nicht_definiert" 3 "Umschaltung_verzoegert" ;
VAL_ 1528 SAK_KD_Fehler 0 "kein_KD_Fehler" 1 "KD_Fehler" ;
VAL_ 1011 SCR_Dosierpumpe_Drehzahl 2047 "Fehler" ;
VAL_ 1011 SCR_Druck 1021 "nicht_verbaut" 1023 "Fehler" ;
VAL_ 1011 SCR_Level_Aktivtank 1021 "nicht_verbaut" 1023 "Fehler" ;
VAL_ 1011 SCR_Level_Passivtank 1021 "nicht_verbaut" 1023 "Fehler" ;
VAL_ 1507 SCR_Heizkreis_3_Strom 253 "nicht_verbaut" 255 "Fehler" ;
VAL_ 1507 SCR_KD_Fehler 0 "kein_KD_Fehler" 1 "KD_Fehler" ;
VAL_ 1507 SCR_Guetesensor 1021 "nicht_verbaut" 1023 "Fehler" ;
VAL_ 1507 SCR_Temp_Aktivtank 255 "Fehler" ;
VAL_ 1507 SCR_Temp_Passivtank 253 "nicht_verbaut" 255 "Fehler" ;
VAL_ 1507 SCR_Leitungsheizung_Strom 255 "Fehler" ;
VAL_ 1507 SCR_Transferpumpe_Strom 253 "nicht_verbaut" 255 "Fehler" ;
VAL_ 1507 SCR_Tankheizung_Strom 255 "Fehler" ;
VAL_ 1508 SCR_Spannungsversorgung_Status 0 "kein_Fehler" 1 "KS-" 2 "KS+" 3 "OC" 4 "OOR+(Ueberspannung)" 5 "OOR-(Unterspannung)" 6 "RC+" 7 "RC-" 8 "KS+/OC" 9 "KS-/OC" 10 "KS-/KS+" 11 "KS-/KS+/OC" 12 "OOR+(FktEinschr_Ueberspg)" 13 "OOR-(FktEinschr_Unterspg)" 14 "frei" 15 "Diagnose_noch_nicht_beendet" ;
VAL_ 1508 SCR_VersorgungSensoren_Status 0 "kein_Fehler" 1 "KS-" 2 "KS+" 3 "OC" 4 "OOR+" 5 "OOR-" 6 "RC+" 7 "RC-" 8 "KS+/OC" 9 "KS-/OC" 10 "KS-/KS+" 11 "KS-/KS+/OC" 12 "frei" 13 "frei" 14 "frei" 15 "Diagnose_noch_nicht_beendet" ;
VAL_ 1508 SCR_Heizkreis_3_Status 0 "kein_Fehler" 1 "KS- (Kurzschluss nach minus)" 2 "KS+ (Kurzschluss nach plus)" 3 "OC (Leitungsunterbrechung)" 4 "OOR+ (Signal zu gross)" 5 "OOR- (Signal zu klein)" 6 "RC+ (Signal unplausibel zu gross)" 7 "RC- (Signal unplausibel zu klein)" 8 "KS+/OC (Kurzschluss nach plus/Unterbrechung)" 9 "KS-/OC  (Kurzschluss nach plus/Unterbrechung)" 10 "KS-/KS+  (Kurzschluss nach minus/plus)" 11 "KS-/KS+/OC (Kurzschluss nach minus/plus/Unterbrechung)" 12 "frei" 13 "frei" 14 "frei" 15 "frei" ;
VAL_ 1508 SCR_Guetesensor_Status 0 "kein_Fehler" 1 "KS- (Kurzschluss nach minus)" 2 "KS+ (Kurzschluss nach plus)" 3 "OC (Leitungsunterbrechung)" 4 "OOR+ (Signal zu gross)" 5 "OOR- (Signal zu klein)" 6 "RC+ (Signal unplausibel zu gross)" 7 "RC- (Signal unplausibel zu klein)" 8 "KS+/OC (Kurzschluss nach plus/Unterbrechung)" 9 "KS-/OC  (Kurzschluss nach plus/Unterbrechung)" 10 "KS-/KS+  (Kurzschluss nach minus/plus)" 11 "KS-/KS+/OC (Kurzschluss nach minus/plus/Unterbrechung)" 12 "frei" 13 "frei" 14 "frei" 15 "frei" ;
VAL_ 1508 SCR_Leitungsheizung_Status 0 "kein_Fehler" 1 "KS- (Kurzschluss nach minus)" 2 "KS+ (Kurzschluss nach plus)" 3 "OC (Leitungsunterbrechung)" 4 "OOR+ (Signal zu gross)" 5 "OOR- (Signal zu klein)" 6 "RC+ (Signal unplausibel zu gross)" 7 "RC- (Signal unplausibel zu klein)" 8 "KS+/OC (Kurzschluss nach plus/Unterbrechung)" 9 "KS-/OC  (Kurzschluss nach plus/Unterbrechung)" 10 "KS-/KS+  (Kurzschluss nach minus/plus)" 11 "KS-/KS+/OC (Kurzschluss nach minus/plus/Unterbrechung)" 12 "frei" 13 "frei" 14 "frei" 15 "frei" ;
VAL_ 1508 SCR_Tankheizung_Status 0 "kein_Fehler" 1 "KS- (Kurzschluss nach minus)" 2 "KS+ (Kurzschluss nach plus)" 3 "OC (Leitungsunterbrechung)" 4 "OOR+ (Signal zu gross)" 5 "OOR- (Signal zu klein)" 6 "RC+ (Signal unplausibel zu gross)" 7 "RC- (Signal unplausibel zu klein)" 8 "KS+/OC (Kurzschluss nach plus/Unterbrechung)" 9 "KS-/OC  (Kurzschluss nach plus/Unterbrechung)" 10 "KS-/KS+  (Kurzschluss nach minus/plus)" 11 "KS-/KS+/OC (Kurzschluss nach minus/plus/Unterbrechung)" 12 "frei" 13 "frei" 14 "frei" 15 "frei" ;
VAL_ 1508 SCR_Druck_Status 0 "kein_Fehler" 1 "KS- (Kurzschluss nach minus)" 2 "KS+ (Kurzschluss nach plus)" 3 "OC (Leitungsunterbrechung)" 4 "OOR+ (Signal zu gross)" 5 "OOR- (Signal zu klein)" 6 "RC+ (Signal unplausibel zu gross)" 7 "RC- (Signal unplausibel zu klein)" 8 "KS+/OC (Kurzschluss nach plus/Unterbrechung)" 9 "KS-/OC  (Kurzschluss nach plus/Unterbrechung)" 10 "KS-/KS+  (Kurzschluss nach minus/plus)" 11 "KS-/KS+/OC (Kurzschluss nach minus/plus/Unterbrechung)" 12 "frei" 13 "frei" 14 "frei" 15 "frei" ;
VAL_ 1508 SCR_Dosierpumpe_Status_Spule 0 "kein_Fehler" 1 "KS-" 2 "KS+" 3 "OC" 4 "OOR+" 5 "OOR-" 6 "RC+(Drehzahl_zu_hoch)" 7 "RC-(Drehzahl_zu_niedrig)" 8 "KS+/OC" 9 "KS-/OC" 10 "KS-/KS+" 11 "KS-/KS+/OC" 12 "KS_zwischen_Phasen" 13 "frei" 14 "frei" 15 "frei" ;
VAL_ 1508 SCR_Transferpumpe_Status 0 "kein_Fehler" 1 "KS- (Kurzschluss nach minus)" 2 "KS+ (Kurzschluss nach plus)" 3 "OC (Leitungsunterbrechung)" 4 "OOR+ (Signal zu gross)" 5 "OOR- (Signal zu klein)" 6 "RC+ (Signal unplausibel zu gross)" 7 "RC- (Signal unplausibel zu klein)" 8 "KS+/OC (Kurzschluss nach plus/Unterbrechung)" 9 "KS-/OC  (Kurzschluss nach plus/Unterbrechung)" 10 "KS-/KS+  (Kurzschluss nach minus/plus)" 11 "KS-/KS+/OC (Kurzschluss nach minus/plus/Unterbrechung)" 12 "frei" 13 "frei" 14 "frei" 15 "frei" ;
VAL_ 1508 SCR_Level_Aktivtank_Status 0 "kein_Fehler" 1 "KS- (Kurzschluss nach minus)" 2 "KS+ (Kurzschluss nach plus)" 3 "OC (Leitungsunterbrechung)" 4 "OOR+ (Signal zu gross)" 5 "OOR- (Signal zu klein)" 6 "RC+ (Signal unplausibel zu gross)" 7 "RC- (Signal unplausibel zu klein)" 8 "KS+/OC (Kurzschluss nach plus/Unterbrechung)" 9 "KS-/OC  (Kurzschluss nach plus/Unterbrechung)" 10 "KS-/KS+  (Kurzschluss nach minus/plus)" 11 "KS-/KS+/OC (Kurzschluss nach minus/plus/Unterbrechung)" 12 "frei" 13 "frei" 14 "frei" 15 "frei" ;
VAL_ 1508 SCR_Level_Passivtank_Status 0 "kein_Fehler" 1 "KS- (Kurzschluss nach minus)" 2 "KS+ (Kurzschluss nach plus)" 3 "OC (Leitungsunterbrechung)" 4 "OOR+ (Signal zu gross)" 5 "OOR- (Signal zu klein)" 6 "RC+ (Signal unplausibel zu gross)" 7 "RC- (Signal unplausibel zu klein)" 8 "KS+/OC (Kurzschluss nach plus/Unterbrechung)" 9 "KS-/OC  (Kurzschluss nach plus/Unterbrechung)" 10 "KS-/KS+  (Kurzschluss nach minus/plus)" 11 "KS-/KS+/OC (Kurzschluss nach minus/plus/Unterbrechung)" 12 "frei" 13 "frei" 14 "frei" 15 "frei" ;
VAL_ 1508 SCR_Temp_Aktivtank_Status 0 "kein_Fehler" 1 "KS- (Kurzschluss nach minus)" 2 "KS+ (Kurzschluss nach plus)" 3 "OC (Leitungsunterbrechung)" 4 "OOR+ (Signal zu gross)" 5 "OOR- (Signal zu klein)" 6 "RC+ (Signal unplausibel zu gross)" 7 "RC- (Signal unplausibel zu klein)" 8 "KS+/OC (Kurzschluss nach plus/Unterbrechung)" 9 "KS-/OC  (Kurzschluss nach plus/Unterbrechung)" 10 "KS-/KS+  (Kurzschluss nach minus/plus)" 11 "KS-/KS+/OC (Kurzschluss nach minus/plus/Unterbrechung)" 12 "frei" 13 "frei" 14 "frei" 15 "frei" ;
VAL_ 1508 SCR_Temp_Passivtank_Status 0 "kein_Fehler" 1 "KS- (Kurzschluss nach minus)" 2 "KS+ (Kurzschluss nach plus)" 3 "OC (Leitungsunterbrechung)" 4 "OOR+ (Signal zu gross)" 5 "OOR- (Signal zu klein)" 6 "RC+ (Signal unplausibel zu gross)" 7 "RC- (Signal unplausibel zu klein)" 8 "KS+/OC (Kurzschluss nach plus/Unterbrechung)" 9 "KS-/OC  (Kurzschluss nach plus/Unterbrechung)" 10 "KS-/KS+  (Kurzschluss nach minus/plus)" 11 "KS-/KS+/OC (Kurzschluss nach minus/plus/Unterbrechung)" 12 "frei" 13 "frei" 14 "frei" 15 "frei" ;
VAL_ 1509 SCR_Ansteuerung_Transferpumpe 0 "nicht_aktiv" 1 "aktiv" ;
VAL_ 1509 SCR_Ansteuerung_Dosierpumpe 0 "nicht_aktiv" 1 "aktiv" ;
VAL_ 1509 SCR_Ansteuerung_Heizkreis_3 0 "nicht_aktiv" 1 "aktiv" ;
VAL_ 1509 SCR_Ansteuerung_Leitungsheizung 0 "nicht_aktiv" 1 "aktiv" ;
VAL_ 1509 SCR_Ansteuerung_Tankheizung 0 "nicht_aktiv" 1 "aktiv" ;
VAL_ 1526 SCR_Steuergeraet_Heizung_Status 0 "kein_Fehler" 1 "Endstufe_Tankheizung_ueberhitzt" 2 "Endstufe_Leitungsheizung_ueberhitzt" 3 "Diagnose_noch_nicht_beendet" ;
VAL_ 1526 SCR_Steuergeraet_Pumpe_Status 0 "kein_Fehler" 1 "Endstufe_Pumpe_ueberhitzt" 2 "Pumpe_blockiert" 3 "Diagnose_noch_nicht_beendet" ;
VAL_ 1526 SCR_Steuergeraet_Relais_Status 0 "kein_Fehler" 1 "KS+ (Ausgang Leistungsrelais) " 2 "KS-/OC (Ausgang Leistungsrelais)" 3 "Diagnose_noch_nicht_beendet" ;
VAL_ 1526 SCR_Steuergeraet_Bus_Status 0 "kein_Fehler" 1 "Bus_Kommunikation_Fehler" 2 "Bus_Kommunikation_Stoerung_(temporaer)" 3 "Diagnose_noch_nicht_beendet" ;
VAL_ 1526 SCR_Steuergeraet_Codierung_St000 0 "kein_Fehler" 1 "Steuergeraet_nicht_codiert" 2 "Steuergeraet_falsch_codiert" 3 "Diagnose_noch_nicht_beendet" ;
VAL_ 1526 SCR_Steuergeraet_Datensatz_St001 0 "kein_Fehler" 1 "ungueltiger_Datensatz" 2 "unplausibeler_Datensatz" 3 "Diagnose_noch_nicht_beendet" ;
VAL_ 1526 SCR_Steuergeraet_Defekt_Status 0 "kein_Fehler" 1 "Steuergeraet_defekt" 2 "Steuergeraet_Stoerung_(temporaer)" 3 "Diagnose_noch_nicht_beendet" ;
VAL_ 1510 SCR_CAL_ID_Name_01 48 "Fehler" ;
VAL_ 1510 SCR_CAL_ID_Name_02 48 "Fehler" ;
VAL_ 1510 SCR_CAL_ID_Name_03 48 "Fehler" ;
VAL_ 1512 SCR_CAL_ID_Leer 48 "Fehler" ;
VAL_ 133 SCU_Ue_Winkel_ADS 4094 "Init" 4095 "Fehler" ;
VAL_ 133 SCU_VZ_Ue_Winkel_ADS 0 "positiv" 1 "negativ" ;
VAL_ 133 SCU_Soll_Ue_Winkel 2046 "Init" 2047 "Fehler" ;
VAL_ 133 SCU_max_Gradient 511 "Fehler" ;
VAL_ 133 SCU_VZ_Soll_Ue_Winkel 0 "positiv" 1 "negativ" ;
VAL_ 133 SCU_Status 0 "betriebsbereit" 1 "Init" 2 "sichere �bersetzung" 3 "Motorsperre verriegelt" 4 "Synchronisierung l�uft" ;
VAL_ 133 SCU_KD_Fehler 0 "kein_KD_Fehler" 1 "KD_Fehler" ;
VAL_ 784 SCU_Warnlampe 0 "keine Anzeige (SCU_Status=0x0)" 1 "Warnlampe an (SCU_Status=0x1, 0x2, 0x3)" 2 "reserviert" 3 "Warnlampe Synchronisation (SCU_Status=0x4)" ;
VAL_ 784 SCU_Warnungen 0 "keine Anzeige (SCU_Status=0x0, 0x1)" 1 "ADS Stoerung (SCU_Status=0x2, 0x3)" 2 "ADS Initialisierung (SCU_Status=0x4)" 3 "reserviert" ;
VAL_ 784 SCU_Charisma_FahrPr 0 "nicht_belegt" 1 "Programm_1" 2 "Programm_2" 3 "Programm_3" 4 "Programm_4" 5 "Programm_5" 6 "Programm_6" 7 "Programm_7" ;
VAL_ 784 SCU_Charisma_Status 0 "Init (SCU_Status=0x1)" 1 "idle (SCU_Status=0x0, 0x4)" 2 "nicht verfuegbar (SCU_Status=0x2, 0x3)" 3 "reserviert" ;
VAL_ 784 SCU_Charisma_Umschaltung 0 "Idle" 1 "Erkennung_Umschaltaufforderung" 2 "Steuerbotschaft_nicht_definiert" 3 "Umschaltung_verzoegert" ;
VAL_ 1313 STH_Funk_ein 0 "kein Funkbefehl zum Einschalten" 1 "Funkbefehl zum Einschalten erhalten" ;
VAL_ 1313 STH_Funk_aus 0 "kein Funkbefehl" 1 "Funkbefehl zum Ausschalten erhalten" ;
VAL_ 1313 STH_Zusatzheizung 0 "Zuheizer aus" 1 "Zuheizer ein" ;
VAL_ 1313 STH_LED 0 "keine R�ckmeldung" 1 "Rueckmeldung Standheizung in Betrieb" ;
VAL_ 1313 STH_Geblaese 0 "kein Einschaltbefehl an die Klimaanlage, Gebl�se" 1 "Einschaltbefehl an die Klimaanlage, Gebl�se" ;
VAL_ 1313 STH_EKP_Anst 0 "EKP nicht ansteuern" 1 "EKP ansteuern" ;
VAL_ 1313 STH_Start_folgt 0 "kein_Start_folgt" 1 "Start_folgt" ;
VAL_ 1313 STH_Ventil_Status 0 "Ventil_offen__grosser_Kreislauf" 1 "Ventil_geschlossen__kleiner_Kreislauf" ;
VAL_ 1313 STH_Fehlerstatus 0 "kein Fehler" 1 "Batterie Low" 2 "Fuel Low" 3 "Hardware defekt" 4 "Heizgeraet verriegelt" ;
VAL_ 1313 STH_Wassertemp 254 "Init" 255 "Fehler" ;
VAL_ 1313 STH_Motorvorwaermung 0 "keine Motorvorw�rmung erfolgt" 1 "Aufheizung mit Motorvorw�rmung erfolgt" ;
VAL_ 1313 STH_war_aktiv 0 "war inaktiv" 1 "Standheizung war letzte halbe Stunde aktiv" ;
VAL_ 1313 STH_KVS_Ueberlauf 0 "kein �berlauf" 1 "Kraftstoffverbrauchssignal, mindestens ein �berlauf hat stattgefunden" ;
VAL_ 1313 STH_KD_Fehler 0 "kein_KD_Fehler" 1 "KD_Fehler" ;
VAL_ 1172 STS_Car_not_under_theft 0 "false" 1 "true" ;
VAL_ 1172 STS_Car_under_theft 0 "false" 1 "true" ;
VAL_ 1172 STS_Anlassersperre 0 "inaktiv" 1 "aktiv" ;
VAL_ 1172 STS_Typencodierung 0 "Basis" 1 "E-Gas" 4 "Sonderschutz" ;
VAL_ 1172 STS_KD_Fehler 0 "kein_KD_Fehler" 1 "KD_Fehler" ;
VAL_ 1172 STS_Standlicht 0 "inaktiv" 1 "aktiv" ;
VAL_ 1172 STS_Fahrlicht 0 "inaktiv" 1 "aktiv" ;
VAL_ 1172 STS_Alarm_still 0 "inaktiv" 1 "aktiv" ;
VAL_ 1172 STS_Texte 0 "kein_Text" 1 "Text_01" 2 "Text_02" 3 "Text_03" 4 "Text_04" 5 "Text_05" 6 "Text_06" 7 "Text_07" 8 "Text_08" 9 "Text_09" 10 "Text_10" 11 "Text_11" 12 "Text_12" 13 "Text_13" 14 "Init" 15 "Fehler" ;
VAL_ 1172 STS_Laderelais 0 "Relais_offen" 1 "Relais_geschlossen" ;
VAL_ 1172 STS_Summer 0 "inaktiv" 1 "aktiv" ;
VAL_ 1172 STS_Notstart 0 "kein_Notstart" 1 "Notstart" ;
VAL_ 1172 STS_Signalhorn 0 "inaktiv" 1 "aktiv" ;
VAL_ 1172 STS_Leerlaufschaltung 0 "Leerlaufschaltung_Aus" 1 "Leerlaufschaltung_Ein" ;
VAL_ 1413 SI_Int_CAN_gespiegelt 0 "interner CAN getrennt" 1 "interner CAN gespiegelt" ;
VAL_ 1413 SI_CAN_Komfort_Sleep 0 "keine_Busruhe" 1 "Busruhe" ;
VAL_ 1413 SI_CAN_Dashboard_Sleep 0 "keine_Busruhe" 1 "Busruhe" ;
VAL_ 1413 SI_CAN_Antrieb_Sleep 0 "keine_Busruhe" 1 "Busruhe" ;
VAL_ 1413 SI_Infotainment_Sleep 0 "keine_Busruhe" 1 "Busruhe" ;
VAL_ 1413 SI_CAN_Extended_Sleep 0 "keine_Busruhe" 1 "Busruhe" ;
VAL_ 1413 SI_Fahrwerk_Sleep 0 "keine_Busruhe" 1 "Busruhe" ;
VAL_ 1413 SI_Diagnose_Aktiv 0 "inaktiv" 1 "aktiv" ;
VAL_ 1413 SI_QRS_Mode 0 "QRS_Messmodus_nicht_aktiv" 1 "QRS_Messmodus_aktiv" ;
VAL_ 1413 SI_T_Mode 0 "Transportmodus_nicht_aktiv" 1 "Transportmodus_aktiv" ;
VAL_ 1413 SI_NWDF 0 "Ueberwachung_nicht_freigegeben" 1 "Ueberwachung_freigegeben" ;
VAL_ 1413 SI_NWDF_gueltig 0 "NWDF_wird_nicht_unterstuetzt" 1 "NWDF_wird_unterstuetzt" ;
VAL_ 1413 SI_Sammelfehler 0 "kein_Sammelfehler" 1 "Sammelfehler" ;
VAL_ 1413 GW_KD_Fehler 0 "kein_KD_Fehler" 1 "KD_Fehler" ;
VAL_ 1413 SI_MOST_Status 0 "MOST_sleep_(Licht_AUS)" 1 "MOST_aktiv_(Kommunikation_moeglich)" ;
VAL_ 1413 SI_Sammel_SG_Fehler 61 "Reserviert" 62 "Overflow" ;
VAL_ 1413 SI_MO_WU 0 "kein Wakeup angefordert" 1 "Wakeup MED9 angefordert" ;
VAL_ 786 FAS_Wunschgeschw 1022 "keine Anzeige" 1023 "nicht definiert" ;
VAL_ 786 FAS_Status_Prim_Anz 0 "Symbol nicht beleuchtet" 1 "Farbe 1 (typisch 'gr�n')" 2 "Farbe 2 (typisch 'rot')" 3 "Farbe 3 (typisch 'gelb')" ;
VAL_ 786 FAS_Texte_Primaeranz 0 "keine Anzeige " 1 "ACC nicht verfuegbar !" 2 "Auto_Auto_ _ _" 3 "Auto_ _Auto_ _" 4 "Auto_ _ _Auto_" 5 "Auto_ _ _ _Auto" 6 "Auto_Auto_ _ _ Gong (durchgestrichen)" 7 "Auto_ _Auto_ _ Gong (durchgestrichen)" 8 "Auto_ _ _Auto_ Gong (durchgestrichen)" 9 "Auto_ _ _ _Auto Gong (durchgestrichen)" 10 "ACC bereit" 11 "keine Abstandsregelung" 12 "ACC Sensor Sicht !" 13 "ACC nicht verfuegbar" 14 "o  o  o" 15 "Hochschalten" 16 "ESP Eingriff" 17 "Herunterschalten" 18 "Parkbremse !" 19 "Geschwindigkeitsgrenze" 20 "Waehlhebelposition !" 21 "VDA ACC-Symbol YYY km/h / mph" 22 "Tempolimit XXX km/h / mph" 23 "Kurve XXX km/h / mph" 24 "ACC Abschaltung" 25 "Symbol 'Eieruhr'" 26 "!" 27 "--- km/h / mph" 28 "XXX km/h / mph (Schriftart 2)" 29 "Lenkradwinkel" 30 "Anfahren bestaetigen" 31 "Fahrzeug verloren" 32 "Im Stand nicht moeglich" 33 "Ungueltiger Anfahrbefehl" 34 "Tuer offen !" 35 "Fahrer Gurtschloss offen !" 36 "Schalthebelposition !" 37 "Drehzahl !" 38 "Kurvenassistent aus" 39 "Tempolimit aus" 40 "Abbiegeassistent" 41 "Ortsanfang XXX km/h / mph" 42 "Ortsende XXX km/h / mph" 43 "Tempolimit Ende XXX km/h / mph" 44 "HDC aktiv" 45 "braking guard Bremsruck" 46 "braking guard aus " 47 "braking guard aus" 48 "Uebernehmen !" 49 "Steigung zu gross" 50 "Stehendes Objekt voraus" 51 "SET / 'GRA Symbol'___xxx km/h / mph" 52 "SET / 'GRA Symbol' xxx km/h / mph" 53 "ACC aus" 54 "ACC startet" 55 "ACC reinigen" 56 "ACC Fehler" 57 "ACC haelt an !" 58 "Bremse betaetigen !" 59 "Kupplung betaetigt" 60 "LIM AUS" 61 "LIM AKTIV " 62 "LIM PASSIV" 63 "LIM FEHLER" 64 "Bremse ueberhitzt !" 65 "Bremse haelt !" 66 "ESP PASSIV !" ;
VAL_ 786 FAS_Status_Anzeige 0 "ACC/GRA Hauptschalter aus" 1 "ACC in Init (nicht bei GRA)" 2 "ACC/GRA passiv" 3 "ACCGRA aktiv" 4 "ACC/GRA im Hintergrund (�bertreten)" 5 "frei" 6 "ACC reversibel aus (nicht bei GRA)" 7 "ACC/GRA irreversibel aus" ;
VAL_ 270 TSK_ax_Getriebe 511 "nicht definiert" ;
VAL_ 270 TSK_Freig_WU 0 "TSK_Uebersetzungswunsch nicht freigegeben" 1 "TSK_Uebersetzungswunsch freigegeben" ;
VAL_ 270 TSK_Limiter_aktiv 0 "Speed Limiter ist nicht aktiv" 1 "Speed Limiter aktiv und regelt" ;
VAL_ 270 TSK_Status_GRA_ACC_02 0 "nicht verbaut / kein ACC zul�ssig" 1 "GRA / ACC aktiv " 2 "GRA / ACC vom Fahrer �bersteuert" 3 "Fehler, GRA/ACC nicht m�glich " ;
VAL_ 273 TSK_QBit_Steigung 0 "gueltiger_Wert" 1 "Ersatz_Init_oder_Fehlerwert" ;
VAL_ 273 TSK_Status_GRA_ACC_01 0 "nicht_verbaut_kein_ACC_zulaessig" 1 "GRA_ACC_aktiv" 2 "GRA_ACC_vom_Fahrer_uebersteuert" 3 "Fehler_GRA_ACC_nicht_moeglich" ;
VAL_ 273 TSK_Fahrzeugmasse 31 "Fehler" ;
VAL_ 273 TSK_QBit_Fahrzeugmasse 0 "gueltiger_Wert" 1 "Ersatz_Init_oder_Fehlerwert" ;
VAL_ 273 TSK_Fahrzeugmasse_02 255 "Fehler" ;
VAL_ 273 TSK_Steigung 255 "Fehler" ;
VAL_ 273 TSK_Getriebeinfo 0 "Handschalter" 1 "AL_AQ_Getriebe" 2 "DL_DQ_Getriebe" 3 "CVT_Getriebe" ;
VAL_ 273 TSK_Codierung_ACC 0 "TSK_korrekt_auf_kein_ACC_codiert_oder_TSK_falsch_codiert" 1 "TSK_korrekt_auf_ACC_codiert" ;
VAL_ 273 TSK_Zwangszusch_ESP 0 "keine_ESP_ASR_Beeinflussung" 1 "ESP_ASR_Beeinflussung" ;
VAL_ 273 TSK_Freig_Verzoeg_Anf 0 "Verzoegerungsanforderung_nicht_freigegeben" 1 "Verzoegerungsanforderung_freigegeben" ;
VAL_ 1414 WH_KD_Fehler 0 "kein_KD_Fehler" 1 "KD_Fehler" ;
